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	地埋积水传感器

	使用说明书

	JXDM-JS4G


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介

1.1 产品概述

JXDM-JS4G型号地埋积水传感器是我公司研制的一款高性能产品。是一款基于4G移动网络进行数据传输的传感器，无需专门的通信线路，依托无处不在的手机信号网络可实现物联网检测。4G传感器采用稳定可靠的运营商网络，具有技术成熟、传输稳定，信号强且覆盖范围广等特点。同时设备支持定时采集数据并主动上传服务器平台。传感器集合了感知+传输二合一功能，不需要其他任何外部设备与供电，仅仅部署一台传感器即可实现物联网检测。功耗非常低，同时具有更高的连接质量。地埋积水传感器主要针对积水点进行实时的情况检测，并将数据上传云平台，管理部门可以依据积水情况及时进行排水调度，并借助广播、电视等媒体发布预警信息，为群众提供出行指南，避免人员、车辆误入深水路段发生危险。

地埋积水传感器的应用非常广泛。在城市排水系统中，地埋积水传感器可以用于监测排水系统中的积水情况，及时采取措施，避免排水系统的堵塞和水灾的发生。在工业生产中，地埋积水传感器可以用于监测生产过程中的液位变化，及时采取措施，避免生产事故的发生。在家庭生活中，地埋积水传感器可以用于监测家庭排水系统中的积水情况，及时采取措施，避免家庭发生水灾。
1.2产品特点
（1）低功耗工作时间长，无积水的情况下，可连续工作5年。
（2）防水、防尘设计使用寿命长IP68防水等级，可常年工作于室外，不惧淋雨室外。

（3）采用进口探头，精度高，零点漂移小，准确性高。

（4）体积小、功耗低、抗干扰能力强，外观小巧精致，方便施工。

（5）可多个测点同时采集数据传到主机处。
1.3 产品参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	内置锂电池

	通讯方式
	4G通讯

	网络运营商
	中国移动、联通、电信

	正常上报间隔
	2h（默认）

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	0-95%（相对湿度）、无凝结

	防护等级


	传感器IP68

	安装方式


	采用地埋式安装

	待机时间
	可持续


                                     表1

第二章 产品硬件                     
2.1 产品外观

[image: image23.jpg]EStENERE F R AR AT

Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.



            [image: image2.png]i

HIRFK fE R 28

o 7o)
~ ~
aps: REASE

SWRA: NB-loT
FUBIRGELFHEARAR





        [image: image3.png]


               [image: image4.png]



图1

2.2 结构尺寸
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*产品为手工测量，请以收到实际货物尺寸为准。
                                       图2

第三章 安装使用说明
3.1 使用说明

首先打开产品包装箱，检查产品是否损坏或者缺少

再根据我司产品外观尺寸，将设备安装在使用环境中即可工作。
登录我司精讯云，查看设备状态

3.2 设备安装

采用地埋式安装方式，在路面安装设备处开设一安装孔，根据设备尺寸开孔。开孔完毕后将设备垂直放入安装孔，倒入填充物固定好设备。注意：确保顶部保持水平以免影响测量。
3.3 常见问题注意事项

设备无法在平台显示数据可能的原因：

（1）设备所处位置信号不好，无法成功连接至平台。 

（2）设备上传地址以及端口填写错误。 

（3）平台离线判断时间小于设备上传时间间隔。 

（4）电池电量耗尽。 

（5）地址码错误。

注意事项：
（1）保持外部完整性，增加设备使用寿命。

（2）粗暴地使用设备会毁坏内部电路板及精密的结构。

（3）避免在高温环境中使用，产品的使用环境请按照参数说明。

（4）不要用颜料涂抹或遮挡仪器，从而影响正常操作。

（5）使用设备时请将设备固定牢固，避免设备的损坏。
（6）尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确,如变频器/电机等。

（7）精讯云服务器使用操作，可联系我司售后工作人员
第四章 传感器连接精讯云

4.1精讯云介绍

精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

4.2系统的特点及优势

4.2.1特点

实用性和美观性：根据应用系统的要求确定整个系统结构，即从系统功能和信息需求出发，拟建系统的结 构必须满足系统的功能要求，信息采集与传输能力要求、人机交互能力要求、信息处理与存储能力要求。具体而言，该系统切实满足业务的需要，系统性能可靠，易于维护并且网络及系统各方面指标切合实际需要，系统配置设计充分满足业务需求。界面的规划应力求实用性，使应用充分满足使用者的访问需求。在保证实用性的同时,应力求界面的美观、大方。                                                                                                                         
稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
易操作性：提供友好的用户管理和使用界面
可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性。
兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
4.2.2优势

 支持私有化入口：
精讯云重点解决私有化部署的难题提供可配置“千人千面”界面与私有域名解析的服务
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图3
 功能全面：
数据查询，地图显示，实时监控，报警提示，大屏监控，指令下发等功能。
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图4
 微信小程序：
可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
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图5
4.3精讯云平台注册和基本使用

4.3.1平台注册

您输入网址（www.sennor.net）进入平台登录界面，如下图所示：
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图6
如果您已和售前人员联系，已帮您注册过账号，您可以直接使用已注册账号登录平台；若您没有和售前人员联系，帮您注册账号，您可以自己注册。

点击登录界面的“注册”会出现，如下图所示界面：
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图7
您再按照界面显示，注意填写每一栏相关的信息。

（1）按照提示先填写好“用户名”；

再根据提示填写好“设置密码”，填写好“密码”

将刚刚填写的“密码”，在第三栏中，再次确认填写

在第四栏中填写您的“手机号码或者邮箱”，如果您填写的是手机号码，您的手机会收到一条短信提示，您将短信内的“验证码”填写到第五栏；如果您填写的是邮箱，您需要登录邮箱，将邮箱收到的邮件里的“验证码”填写在第五栏。

您写填完注册信息后，点击“立即注册”，就完成平台账号的注册，可以使用刚刚注册的账号和密码，登录使用平台。

4.3.2平台的基本使用

使用账号和密码登录平台，进入平台主界面，如下图所示：
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图8
左侧为系统导航菜单，右侧为系统相关信息、设备相关信息。
“数据中心->地图显示”可通过地图形式查看设备绑定的地点以及设备的名称，此种方式可以一次性观察绑定的设备数量，非常直观，适合向政府机构展示使用。

“数据中心->列表显示”可查看绑定设备的数量以及设备的名称，适合统计使用。

“数据中心->图形化显示”可以通过所搜设备的ID，查看数据。

“数据中心->历史数据”可以输入设备的ID，可以查看设备任意上传时间的数据。
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图9
“设备中心->设备管理”可以通过搜索设备ID，查看设备数据；点击左上角“添加设备”，可以进行设备的添加，如下图所示：
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图10
根据界面的提示，进行设备的添加。

（1）“名称”可填写您自己需要的；

（2）“设备号”即设备的ID，例如：16F3F88714BB,将这组数值填写到“设备号”一栏即可；

（3）“初始密码”一栏，可以填写，也可以不填写，具体根据您自己的需求；

（4）“设备分组”是把设备添加到您分好的组别中，具体的分组根据您的需求；

（5）“设备地址”点击右侧的蓝色坐标箭头，进入地图里，然后拖动地图内部的一个蓝色箭头，进行坐标的定位，确定好坐标后，点击“确认”。如下图所示：
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图11
最后再点击“添加”，即可完成设备的添加。
“设备中心->分组管理”可以进行设备的分组，将不同类别的传感器绑定到相应的分组中。
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图12
点击左上角的“添加一级分组”，填写需要分组的名称，再点击“确认”即可。
“设备中心->指令下发”可以指定的设备进行指令的修改。如下图所示：
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图13
点击“设备类型”选择传感器类型，

在“设备号”输入(例如：16F3F88714BB)设备的ID；
“设备密码”根据您的需求选择是否填写；
“指令”下发根据您的需求使用
“数值”的填写根据需求修改
填写以上信息，再点击“下发”，即可完成设备指令的修改和下发。

注：网络继电器和NB电信设备可以下发指令

“触发器管理->触发器列表”可以通过查看已添加的触发报警和添加触发报警。如下图所示：
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图14
.点击左上角“添加触发”，进入添加触发的界面，如图所示：
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图15
触发“名称”根据您的需求填写

“节点编号”请看注释

“设备密码”根据您的需求选择是否填写

“推送类型”根据您的需求

“触发表达式”value后填写大于、小于、不大于或者不小于，然后再根据需求填写数值；例如：value>20

填写完以上信息，再点击“添加”即可完成触发报警的添加。

“节点编号”注释：红色标记的是设备的ID，黄色标记的是“节点编号”。
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图2516
“触发器管理->触发历史”可以查看已添加触发器报警的记录。

“设置->个人设置”可以修改用户密码

“设置->用户管理”可以进行用户密码的修改和添加新用户

“设置->中性管理”可以更换系统名称、公司名称和logo。          
4.4 传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过NB-IOT网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能。


                                                                      


