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	土壤蒸渗仪

	使用说明书

	JXBS--3001-ZSY

	Ver1.0


产品简介

产品概述

土壤蒸渗仪是我司为农业生产研究而开发的一种综合测量工具。仪器采用先进的高分辨率称重系统，配置了智能数据采集器和信号传感器，可同时准确地测量蒸腾蒸发量、大气降水以及地下水对土壤水的补给量和土壤水的渗漏量，并对测量的数据进行实时在线快速分析处理、记录存储，做到了数据采集的高速化、准确化和人性化，大大提高了工作效率，降低了劳动强度。
    设备具有结构简单，安装调试方便的优点，除蒸发量和渗水量数据外，设备还可接入栉壤仪设备以监测土壤不同深度的温湿度、电导率。
产品功能

液晶大屏显示、数据清晰易读

整点定时淋水、可设定淋水间隔、淋水时长
可手动息屏、防止误触、数据更精简
数据储存间隔可调。最多保存9999条
产品参数

蒸渗仪参数
	参数名称
	参数内容

	直流供电（默认）
	12-24V DC   6A

	土壤称重范围
	0-350kg（超重损坏设备）

	土壤称重精度
	±10g

	土壤称重分辨率
	≤0.001kg

	渗透量范围
	0.12mm～30mm/min

	渗透量分辨率
	3.1g（依次叠加）

	响应速度
	≤1s

	内筒口径
	Φ400mm

	工作环境
	0-85℃ 0-100%RH


智壤仪参数

	参数名称
	参数内容

	土壤湿度测量范围
	0-100%

	土壤湿度精度
	0-53%（±3%）/53-100%（±5%）

	土壤湿度分辨率
	0.1%RH

	土壤温度测量范围
	-20至80℃

	土壤温度精度
	±0.5℃

	土壤温度分辨率
	0.1℃

	土壤盐分测量范围
	0-10000us/cm

	土壤盐分精度
	±3%满量程

	土壤盐分分辨率
	1us/cm

	通讯方式
	RS485（默认）/4G/NB-IOT/LoRa

	防护等级
	IP67

	工作温度
	-20℃至80℃

	工作湿度
	0至95%（相对湿度）、无凝结


产品说明
产品外观
下图是产品的外观说明图，如图所示：
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产品尺寸图
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注意事项

（1）土壤蒸渗仪安装位置应选择平坦硬质水泥地面，保证安装位置的平整稳定，放置地点没有倾斜、震颤的情况。
（2）在降水完成后，再点击开始按钮，进入一个测试周期。在按下开始后的降水不予计算。
（3）土样请均匀平置于桶内，偏置可能影响读数准确性。

（4）原始重量为按下开始时的重量， 蒸发量会按当前读到的最大土壤重量计算， 所以土壤重量+周期蒸发量+周期渗水量可能略大于原始重量。
使用说明
按键功能

	按键
	说明

	历史键
	在主界面，按一下历史按钮，进入历史界面。

在历史界面，按一下设置按钮，清空历史数据

	返回键
	返回主界面

	上翻页键
	仅在历史界面可用。

	下翻页键
	仅在历史界面可用。

	数据+键
	仅在设置界面可用，对当前设置的数据进行+1

	数据-键
	仅在设置界面可用，对当前设置的数据进行-1

	设置键
	主界面，按一下进入设置界面

设置界面，按一下是保存设置，并返回主界面

	切换键
	在设置界面可用，切换当前设置的项目

	开始键

	重新开始记录周期，以当前时间和数据为周期开始

	息屏键
	息屏（息屏时不记录数据）


系统设置
在显示界面下，按下设置键进入配置菜单，此时界面上不再显示数据信息，而是显示年月日时间和淋水的字样，此时进入配置菜单，按切换键可以选择不同的配置子菜单。
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	配置菜单
	下设功能

	时间：年
	查看/修改年

	时间：月
	查看/修改月

	时间：日
	查看/修改日

	时间：时
	查看/修改时

	时间：分
	查看/修改月

	时间：秒
	查看/修改秒

	记录间隔
	修改历史记录记录间隔

	淋水量
	淋水时长（秒）

	淋水间隔
	淋水间隔（小时）

	重量去皮
	去皮设置（按数据+）


历史数据
在显示界面下，按下历史键进入历史数据，此时界面上不再显示数据信息，而是显示历史数据字样，此时进入历史数据，按上翻页和下翻页可以查看每页历史数据。
进入历史界面后，点击设置按键，历史数据会被清空。

息屏功能
在主界面按下息屏后，其他按键无效，息屏期间的数据不会保存。再次按下息屏键后结束息屏。
设备使用
空桶时，按设置进入设置界面进行重量去皮，设置时间、记录间隔、淋水量、淋水间隔。

2. 放入土样，埋入智壤仪，连接设备。
3. 在降水完成后，点击开始。（第一个整点开始降水，之后按降水设定间隔执行，在降水后会自动开始新一轮监测）
4. 按历史按钮查看历史记录，在历史记录里按设置可清空历史记录。
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