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	智能吸虫塔

	使用说明书

	JXZN-XCT


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介
1.1产品概述

JXZN-XCT型吸虫塔设备是一款高性能产品，是我司研发的新一代图像式虫情测报工具，是一种长期监测小型迁飞性昆虫时空动态的大型植保设备，也是一种专门用于监测和分析吸虫塔周围虫情的智能化系统。本系统主要利用现代光、电、数控技术、无线传输技术、物联网技术、构建出一套害虫生态监测及预警系统。

系统集害虫诱捕和拍照、环境信息采集、数据传输、数据分析于一体，实现了害虫的诱集、分类统计、实时报传、远程检测、虫害预警和防治指导的自动化、智能化，同时具有性能稳定、操作简便、设置灵活等特点。该系统利用先进的技术和算法，通过监测害虫的数量、种类、行为和迁移趋势等信息，主要用于迁飞性害虫种群的监控和生态学研究等方向。吸虫塔虫情智能测报分析系统为农民和农业技术人员提供全面的虫情数据分析和决策支持。也可广泛使用于农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域。在农业方面，它可以有效地控制害虫的繁殖和传播，提高农作物的产量和质量。在林业方面，它可以保护林木免受害虫的侵害，促进森林的健康发展。在城市绿化方面，它可以有效地控制害虫的繁殖和传播，保护城市环境。

1.2工作原理

工作原理是通过空气动力装置的强力抽吸，将飞过上方的蚜虫类小型昆虫吸入其下部样品收集瓶中，实现了对害虫的精准控制和有效防治。它配备了摄像机，能够定期拍摄收集瓶中的害虫图片，并将这些图片传输到云端服务器。通过AI数据识别处理，系统能够自动计数和统计虫体种类，用户可以通过PC端和手机APP远程查看昆虫的种类和数量，以获取准确的种群动态信息。在无人监管的情况下，可自动完成诱虫，杀虫，虫体分散，拍照，运输，收集，排水等系统作业，然后利用无线传输技术、物联网技术并实时将环境气象和虫害情况上传到zhi定农业云平台，对虫害的发生与发展进行分析和预测，为现代农业提供服务，满足虫情预测预报及标本采集的需要。
1.3功能特点

上下两层远红外虫体处理仓，致死率不低于98%，虫体的完成率不小于95%
雨虫分离技术，自动将雨水与昆虫分离。
光控技术，晚上自动开机检测，白天自动关灯待机，夜间工作状态下，不受瞬间强光改变工作状态。
高清500W摄像头。
内置定位功能，可在平台地图查看设备站点等数据，方便用户查看。
杀虫仓、烘干仓、摄像头等可远程手动控制

触摸屏可以显示当前工作模式、通讯状态、杀虫仓、烘干仓实时温度、当前光照。值、降雨状态以及设备各个部件的当前运行状态。
专门为虫情测报系统定制的红外计数传感器，统计杀虫数量，准确率高达99%。

系统将照片传输到云服务器，经过AI数据识别处理后自动计数和统计虫体种类。
1.4产品参数

	参数
	参数值

	供电电压
	220V AC或太阳能供电

	功率
	待机≤5W；整灯功率≤450W

	通信方式
	以太网/4G

	风机
	轴流风机

	远红外虫体处理仓温度
	工作15分钟后温度可达85℃±5℃

	工作方式
	晚上自动开启检测，白天自动关灯待机

	绝缘电阻
	≥2.5MΩ（漏电保护）

	网络摄像机
	500万像素

	工作温度
	0-40℃

	工作湿度
	0-95%（相对湿度）、无凝结


表1
第二章  产品硬件
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2.1 产品外观
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  图1 
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2.2 产品尺寸

主视图2                            侧视图3 
2.3 安装和使用说明

2.3.1 安装步骤 
选择好吸虫塔安装位置，再根据底座固定尺寸进行打孔。

（2）将吸虫塔上端按照螺丝孔位穿过使用钢丝绳将其固定住。
（3）将吸虫塔测柜体下面的四角抬高焊脚的4个膨胀螺丝孔位对应好。

（4）使用我司配送的膨胀螺丝固定虫情检测柜体下面的4个孔位即可

（5）若购买的是药剂诱虫设备，需要定期更换管内的诱虫试剂

2.3.2 注意事项

（1）地基表面一定是水平，不能是倾斜，保证吸虫塔设备稳定性情检测柜体安装位置应选择平坦硬质水泥高台地面

（2）避免在高温或者零下温度地带安装使用

（3）尽量远离大功率干扰设备，以免影响设备的正常运行工作,如变频器/电机等
（4）仪器工作时如需操作请确保安全情况下进行，否则请断电操作。

（5）定期检查设备使用情况，必须时加防护措施以延长其使用寿命。

（6）设备长期不实用或超出设备工作环境要求时必须断电，以免影响设备使用寿命及设备安全。


2.3.3使用说明

（1）首先给虫情检测柜体供220V交流电。

（2）使用我司配送的柜体钥匙，将虫情检测柜体打开，箱体内部有一个开关，按下开关设备开始工作。

（3）通过平台远程控制和查看相关数据信息。

2.3.4 系统框架
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                                        图3
第三章 吸虫塔管理系统

3.1 系统简介

吸虫塔管理系统，是我司研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。同时提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。
3.2 系统优势

（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息。

3.3 系统使用操作

首先使用浏览器登录虫情检测系统网址，输入账号密码进入系统的主界面，主界面包括了首页即主页、虫情站、虫类信息、预警设置、预警记录、设备管理、抓拍记录以及清洁记录。

3.3.1 首页
进入的首页面，在页面中上的位置展示一些基本信息。其中包括当前设备的总数，即当前用户持有的所有设备，以及区分用的在线设备数量。今日预警次数，累计共预警次数，累计推送提醒的预警次数。如图所示：
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图4
首页地图主要用户监测虫情站的分布、预警状态、在线状态等。当看到离线设备后可以直接点击，根据负责人直接联系。还包括了七日的预警次数柱状图，从当前日向前推7天，以天为单位展示每天的预警次数，如图所示：
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图5
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图6
3.3.2 虫情站

每一个虫情站就相当于一台设备，每一台设备每采集一次都会生成一份报告，并记录在抓拍记录里。对应的每一个小图标都有对应的解释。如图所示：
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图7
虫情站图片是可以点击的，会直接打开一个虫情报告页面，并且页面的报告是最新一次的采集数据；在识别报告中包括了本次识别报告和上一次的识别报告，方便进行对接。报告中包括了报告的识别时间，识别的图片，识别的总虫子处理，每一类虫子各多少只，以及最最重要的防治建议。如图所示：
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图8
当预警灯为红色状态后标识此虫情站有预警。报警灯会变成红色，然后添加一条预警记录；如果用户设置了推送的话还会向客户的手机或者邮箱推送一条信息；内容有默认的内容，也可用户自行定义。如图所示：
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图9
系统也会显示简易的报告，如图所示：
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图10
3.3.3 虫类信息

虫类信息，主要标识了每一类虫子的防治建议。方便进行查阅和记录，防治建议可以直接被虫情报告所调用，可以直接看报告即可；也可直接根据虫类名称搜索即可，如图所示：
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 图11
3.3.4 预警设置

预警检测，主要用于虫情站的预警监测和预警的推送。

当用户要对某一台设备添加了某一类虫子的预警后，此设备每采集一次就会进行一次判断。当满足与监测条件后会进行记录，并向预先设置好的手机或邮箱推送预警记录。如图所示：
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图12
预警监测包括两种检测情况，第一种是用户自主设置的监控，第二种是系统自主进行的智能监控。每次预警以三天稳定期为一个单位，并取值平均数，以第四天的值作为比较，如果超过50%会进行预警。

例如：虫情站连续三天监测玉米螟类虫子波动在10-15之间，三天平均值为13。当第四天的时候此值一下越到19或更高，系统会立即记录，并作出警报。如果此账号在别的预警中预留了手机和邮箱，系统会根据最近一次预留的号码同时进行推送，格式为默认格式。

除此之外还可对预警进行开关，比如一个预警只有在3至5月时有用，那么就可以在3至5月开启，其余时间关闭。
3.3.5预警记录

预警记录，可以查看所有设备的预警记录，以及预警的虫类信息和预警值。同时可以根据设备号查询某台设备的预警信息，如图所示：
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图13
3.3.6设备管理

设备管理主要是用户管理摄像头的拍照上传间隔、设备清洁以及立即拍照功能。如图所示：
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图14
立即拍照功能：当执行此功能后摄像头立即捕捉当前画面并上传，立刻识别，生成报告，节省了人为损耗的时间以及人力。

上传间隔设置：设备默认的采集上传间隔为五分钟；上传间隔可以修改，根据实际需求进行设置即可。

设备清洁：有一些种类的虫子会比较脆弱，当被杀死后可能导致肢体乱飞，如果飞到镜头上就会导致镜头模糊，或者某一段区域无法拍摄和识别，造成影响，为了减少人为频繁的去清洁和打扫，采用线上清洁的方式。设备每天凌晨0点会自主清洁一次。其余时间需要用户自主点击清洁，每一次清洁都会生成清洁记录。

3.3.7 抓拍记录

抓拍记录，包含所有定时抓拍和主动抓拍的记录，以时间进行倒序，最新一次的在最上方，依次向下，并且标有识别数量和识别内容，以及抓拍到的图片，如图所示：
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图15
3.3.8 清洁记录

清洁记录，记录了所有设备的清洁时间，方便用户进行观测和记录。也可以查看某一台设备的清洁时间，如图所示：
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                                          图16


      
 

                                                                      


