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Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.




	手动闸门

使用说明书

	JXSD-ZM


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介

1.1 产品概述

JXSD-ZM型号闸门是我公司研制的一款高性能产品。该闸门是一种常见的水利工程设施，采用人工操作的一种操作简单，适应性强型的闸门，用于调节水流量、控制水位和保护下游地区,确保水资源的合理分配，防止水灾和涝灾的发生，维护水利设施的正常运行。保护水源生态环境,可以拦截、隔离或分流污染物，在提高水环境质量方面发挥着重要的作用。在许多河流、水库和农业水利渠道中闸门都是必不可少的配件，它们为人们创造了便利的条件和良好的生产生活环境。
1.2产品特点
操作简单

设计简单
（3）安全可靠
（4）应用范围广
（5）安装方便

（6）可适应性强
1.3 产品参数

	参数名称
	参数内容

	控制方式
	手动

	产品材质
	碳钢、铸铁、不锈钢（定制）

	阀座密封圈
	软密封、硬密封

	插板阀形状
	方口、圆口（定制）

	压力环境
	常温

	流动方向
	单向

	驱动方式
	单螺杆（可定制）

	规格
	多种规格可定制


                                     表1

第二章 产品硬件                     
2.1 产品外观
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图1       
2.2手动闸门结构的组成
手动闸门是一种常见的水控设备，它由以下几个部分组成：

1. 门板：手动闸门的门板是控制水流的关键部件，它通常由钢板或混凝土等材料制成，并根据实际需要设计不同形状和尺寸。

2. 水封槽：水封槽位于手动闸门的下部，可用于防止水从门底部流出，同时也可以减小水位变化对设备的影响。

3. 闸座：闸座是手动闸门上的支撑部件，它通常由钢板或铸铁等材料制成，用于支撑门板并传递水压力。

4. 手轮：手轮是手动闸门的控制部件，通过手动操作控制闸门的开闭，其材质可为铸铁、钢板或者塑料等材料制

第三章 安装说明
3.1 闸门安装
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1、 渠道修筑时根据闸门的型号预留好岸墙槽和地坎槽。
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底坎槽及二次灌浆示意图3                         岸墙槽及二次灌浆示意图4
2、 浇灌的渠道凝固后,将一次灌浆面清理干净,并用电铲打毛。 
3、 底槽平整，清理。 
4、 将装配好的闸门置入门槽内，调直闸体，将闸门中心线与闸后渠道中心线重合。 
5、 用支模板(架)支模，保持固定，并进行二次浇筑。
[image: image8.png]17

TRKELBEHE





门闸阀安装完成正视图5

3.2 安装注意事项
插板阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要空间；
驱动装置的接线须按线路图进行；
插板阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封
第四章 闸门的维护

在日常维护中，要经常检查闸门的维修情况和使用状态，任何异常问题及时处理，并定期对闸门进行检修和清洗。
保持闸门的清洁卫生，防止杂草渣滓和漂浮物的累积，同时注意予以防腐防锈处理，确保闸门的正常使用寿命。
通过安装监测设备，及时了解闸门的运行情况，提高闸门的自动化和智能化，提高水利设施维护和管理的效率。


                                                                      


