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	光照度传感器模块

	使用说明书

	JGZD-ST-Y

	


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介

1.1产品概述

JGZD-ST-Y型号是我司研制的一款高性能的光照传感器模组，外型轻小，工作稳定是一种采用标准的Modbus-RTU通讯协议，其工作原理，单片机读取光照传感器数据，经过计算得到实际光照度，通过芯片传输数据。适用于各种工农业环境等使用。
1.2功能特点

接口简单可靠便于扩展
Modbus-RTU通讯协议

体积小，易安装
性能稳定可靠度高
应用范围广阔

宽量程高精度
操作方便简单
1.3应用范围

农场大棚
车间照明
户外照明
花卉培养

工业医疗设备

显示背景光控制
1.4 产品参数

	参数名称
	参数内容

	工作电压
	3-5V

	通信方式
	TTL串口

	输入光范围
	1-65535Lux

	分辨率
	0.01Lux

	精度
	±5%

	工作温度范围
	-40℃～+85℃


表1

1.5 光学特性
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图1
 第二章 产品硬件
[image: image5.jpg]EStENERE F R AR AT

Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.



2.1产品外观
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图2
2.2产品尺寸
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图3

手工测量存在1-2mm误差
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2.3引脚定义

	引脚序号
	名称
	功能

	1
	TX
	发送数据

	2
	RX
	接收送数据

	3
	GND
	电源地

	4
	VIN
	供电3-5V


                                     图4
表2
 第三章 通信协议
3.1 通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


表3
有两种工作方式，分别为主动上报式和被动应答式，默认工作模式为被动应答模式，在主动上报模式下设备会以间隔1S发送一次当前的光照值。设备可以通过指令修改为问答式，问答式状态下只有向设备发指令询问，设备才会恢复当前光照值。

发送下列指令打开或关闭主动发送：

打开：01 06 01 04 00 01 08 37

关闭：01 06 01 04 00 00 C9 F7
3.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03(读取寄存器数据)。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器

起始地址
	寄存器

长度
	校验码

低位
	校验码

高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节



应答帧

	地址码
	功能码
	有效

字节数
	第一

数据区
	第二

数据区
	第N

数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


表4
3.3 寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0007H
	40002
	光照值高位（Lux）
	只读

	0008H
	40003
	光照值低位（Lux）
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率

(2400/4800/9600)
	读写


表5
3.4 通讯协议示例以及解释

3.4.1读取寄存器地址0x01的光照值：

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x07
	0x00,0x02
	0x75
	0xAC


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	光照值
	光照值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x00

0x00
	0x05
0xDC
	0xCE
	0x41


                               表6

假设读到的光照值为0x05 0xDC,则具体计算如下
05DC H(十六进制)=1500=> 光照值=1500Lux



