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	光照度传感器芯片

	使用说明书

	JBH1750


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介

1.1产品概述

JBH1750型数字光照度传感器芯片是一种用于两线式串行总线I2C接口的数字型光强度传感器集成电路。该芯片可执行色温测量、亮度感应，该芯片内部状态提供了在色温测量之间将设备置于低功耗状态的能力，从而提供了非常低的平均功耗，该设备通常在彩色操作时只吸引300uA，在断电时只吸引1uA。该设备通过备用I2C接口连接到视频处理器或图像传感器，该接口支持高达400kbits/s的数据速率。接口IO支持从1.8V到3.3V。

1.2功能特点

采用低功耗管理芯片

传感器内置16bit分辨率
直接数字输出，省略复杂的计算，省略标定

红外阻挡滤波器
标准I2C通信协议

低功率1uA睡眠状态

可编程增益和集成时间

高达400 kHz（I2C快速模式）

具有信号稳定，可靠性高
抗感扰性能强
1.3应用范围

亮度感知
色温感知
户外照明
笔记本手持设备
工业医疗设备

显示背景光控制
第二章 主要参数

2.1绝对最大额定值

	符号
	参数
	最小值
	最大值
	单位
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VDD
	电源电压
	-0.5
	3.6
	V

	Vin
	输入电压
	-0.5
	VDD
	V

	Vout
	输出电压
	-0.5
	VDD
	V

	Tj
	结温度范围
	-40
	+85
	℃


                                表1
超出“绝对最大额定值”所列的应力可能会对设备造成永久性损坏。这些仅为应力等级，并不暗示设备在“推荐操作条件”以外的任何其他条件下的功能操作。长时间接触绝对最大额定条件可能会影响设备的可靠性。

注：所有的电压值都与VSS有关。

2.2推荐操作条件

	符号
	参数
	最小值
	典型值
	最大值
	单位
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VDD
	电源电压
	2.6
	3.3
	3.6
	V

	Vin
	输入电压
	0
	
	VDD
	V

	Vout
	输出电压
	0
	
	VDD
	V

	Tj
	结温度范围
	-30
	
	+70
	℃


                                    表2
2.3电气特征（VDD=3V,Ta=25℃）

	参数
	测试条件
	下限
	典型值
	上限
	单位

	
电源电流
	Active
	-
	300
	350
	uA



	
	Sleep (@ADDR high)
	-
	1
	10
	

	
	Sleep (@ADDR low)
	-
	16
	25
	

	SDA输出低电压
	3mA sink current 
6mA sink current
	0

0
	-
	0.4

0.6
	V

	低电平输入电压
	
	-
	-
	VDD*0.3
	V

	高电平输入电压
	
	VDD*0.7
	-
	-
	V


    表3

	参数
	条件
	最小值
	最大值
	单位

	输出低电平（SDA）[image: image8.png]Rl





	IOL =4mA
	
	0.5
	V

	SCL工作频率
	
	
	400
	KHZ

	停止和启动条件
	
	1.3
	
	us

	重复启动条件后的保持时间
	
	0.6
	
	us

	SCL时钟低周期
	
	1.3
	
	us

	SCL时钟高周期
	
	0.6
	
	us

	重复启动条件设置时间
	
	0.6
	
	us

	数据保持时间
	
	0
	0.9
	us

	数据设置时间
	
	100
	
	ns

	时钟/数据下降时间
	
	
	300
	ns

	时钟/数据上升时间
	
	
	300
	ns

	停止条件设置时间
	
	0.6
	
	us


2.4数据传输定时要求
                              表4              
2.5光学特性（VDD=3V,Ta=25℃）
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                                      图1
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2.6 典型应用电路
图2
第三章产品硬件
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3.1产品外观
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                                       图3

3.2产品尺寸
               顶视图                  侧视图             底部视图
                                           图4
注：单位mm 手工测量存在1-2mm误差
3.3引脚定义


   图5            

	引脚序号
	名称
	功能

	1
	VDD
	供电3.3V

	2
	ADDR
	I2C设备地址引脚

	3
	VSS
	电源地

	4
	SCL
	I2C总线时钟引脚

	5
	NC
	空引脚

	6
	SDA
	I2C总线数据引脚


表5
 第四章 通信协议
4.1总线描述

I2C总线是一个标准的双向接口，它使用一个控制器(称为主控制器)与从设备进行通

信。 从机不能传送数据，除非它已被主机寻址。该设备支持7位I2C寻址协议，可以对

寻址寄存器进行访问(读或写)如图（6）、（7）所示。 由 start（开始信号）、stop（结束信号）、二进制数据等三部分组成，如图（8）所示。开始时SCL 高SDA 下降沿，之后发送从机地址。在 7 位的地址位之后，是控制读写位，选择读写操作。当从机识别到与其对应的地址信息后，将向主机发送一个应答信号，在第 9 个时钟周期拉低 SDA在停止时SCL保持高电平，SDA 上升沿。
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 图6I2C写寄存器数据协议
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图7I2C读寄存器数据协议
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图8

4.2典型信号模拟

I2C总线为同步传输总线，总线信号完全与时钟同步。I2C总线上与数据传送有关的信有起始信号S、终止信号、应答信号。如下图（9）所示。

                                图9
  4.3从机地址
 地址字节格式：高7位为模块地址，最低位为读/写操作，1代表读。
	A7
	A6
	A5
	A4
	A3
	A2
	A1
	R/W

	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1


                             表6
4.4寄存器地址及定义
      4.4.1 寄存器
通过I2C串行接口访问寄存器来控制和读取数据来确定。表7总结了寄存器集。

	Addr
	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0
	DEF

	0x80
	RESERVED
	DARK_EN
	RESERVED
	W_EN
	RGB_EN
	PON
	0x00

	0x81
	IRGAIN
	AGAIN
	W_TIME
	RGB_TIME
	0x00

	0x82
	DEVICE ID
	0x24

	0x83
	REVISION ID 
	0x00

	0xA0
	ADC_R[7:0]
	0x00

	0xA1
	ADC_R[15:8]
	0x00

	0xA2
	ADC_G[7:0]
	0x00

	0xA3
	ADC_G[15:8]
	0x00

	0xA4
	ADC_B[7:0]
	0x00

	0xA5
	ADC_B[15:8 ]
	0x00

	0xA6
	ADC_C[7:0] 
	0x00

	0xA7
	ADC_C[15:8 ]
	0x00

	0xA8
	ADC_IR[7:0]
	0x00

	0xA9
	ADC_IR[15: 8]
	0x00


                                       表7

  4.4.2  启用寄存器

	名称
	位数
	功能

	DARK_EN
	4
	暗偏移取消使能

	W_EN
	2
	暗偏移取消使能

	RGB_EN
	1
	暗偏移取消使能

	PON
	0
	通电该位激活内部模拟电路，以允许定时器和ADC通道工作。写入一个1可激活模拟电路。写入0将禁用模拟电路。在I²C接口的读写过程中，这个位被暂时覆盖，模拟电路被启用，独立于PON的状态。

	ADC_R
	
	红色数据

	ADC_G
	
	绿色数据

	ADC_B
	
	蓝色数据


                                   表8
4.4.3 增益和时间控制寄存器       

	名称
	位数
	功能

	IRGAIN
	6-7
	红外增益0:1x,1:0.5x,2:0.25x,3:0.125x

	AGAIN
	4-5
	模拟增益0:1x,1:1.5x,2:2x,3:2.5x

	W_TIME
	3
	等待时间0:10ms,1:100ms

	RGB_TIME
	0-2
	光学集成时间0:10ms,1:20ms,2:40ms,3:80ms 4:100ms,5:200ms,6:400ms,7:800ms


                                           表9
4.4.4 ADC数据
	Addr
	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0
	DEF

	0x82
	DEVICE ID
	0x24

	0x83
	REVISION ID 
	0x00

	0xA0
	ADC_R[7:0]
	0x00

	0xA1
	ADC_R[15:8]
	0x00

	0xA2
	ADC_G[7:0]
	0x00

	0xA3
	ADC_G[15:8]
	0x00

	0xA4
	ADC_B[7:0]
	0x00

	0xA5
	ADC_B[15:8 ]
	0x00

	0xA6
	ADC_C[7:0] 
	0x00

	0xA7
	ADC_C[15:8 ]
	0x00

	0xA8
	ADC_IR[7:0]
	0x00

	0xA9
	ADC_IR[15:8]
	0x00


                                       表10
	名称
	功能

	DEV_ID
	设备ID（0x24）

	REV_ID
	修改ID（0x0）

	ADC_R
	红色数据

	ADC_G
	绿色数据

	 ADC_B
	蓝色数据

	ADC_C
	清除数据

	ADC_IR
	红外数据


                                           表11
























