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第1章 产品简介
1.1 产品概述
暖风机是由通风机、电动机及散热器组合而成的联合机组。适用于空气允许再循环的各种类型车间，当空气中不含灰尘，易燃性的气体时，可作为循环空气采暖之用。
1.2 工作原理
暖风机主要由空气加热器和风机组成，空气加热器散热，然后风机送出，使室内空气温度得以调节。
1.3 产品特点
喷塑扇叶，耐腐蚀性高
控制面板，易于操作
低噪精音，便于育雏
温控设置，方便可靠
硬件智能保护，防止事故
电力驱动，无烟无味
返修率低，使用寿命长
1.4 应用范围
适用于养殖场、蔬菜大棚、停车场、生产车间、建筑速干、木材速干
第2章 产品参数
2.1 技术指标
	型号 
	机身质量
	风量
（m3/h）
	供暖面积
	送风距离
	[bookmark: _GoBack]加热管数量
	电机功率

	3kw
	镀锌板喷塑
	1000
	30-60平
	15m
	2KW*3
	90W

	6kw
	同上
	1000
	40-80平
	15m
	2.5KW*3
	90W

	9kw
	同上
	2000
	80-130平
	25m
	2KW*6
	90W

	12kw
	同上
	3000
	100-160平
	30m
	2.5KW*6
	120W

	15kw
	同上
	3000
	130-180平
	40m
	2.5KW*9
	370W

	18kw
	同上
	5870
	150-260平
	50m
	2.5KW*9
	370W

	24kw
	同上
	11000
	280-380平
	60m
	3KW*9
	370W

	27kw
	同上
	11000
	320-460平
	70m
	3.5KW*9
	370W

	30kw
	同上
	11000
	320-460平
	70m
	3.5KW*9
	550W


2.2 产品外观
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图2.1 产品外观图（左侧为主视图，右侧为侧视图）
2.3 产品尺寸
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图2.2 产品尺寸图
第3章 产品使用
3.1 面板主界面与按键
[image: 1717030781161_7E006B93-65C8-448d-B278-CD0193D7D3A8]
图3.1 温控器主视图
	标识
	面板说明
	内容说明

	PV
	测量值
	模式显示当前温度

	SV
	设定值
	模式内容显示设定温度

	MENU
	菜单键
	下按下进入菜单
下按下退出菜单

	ESC
	取消键
	可以在“菜单界面”下相关的上下层界面之间返回上层

	▲
	向上键
	增加键

	▼
	向下键
	减少键

	NET
	确认键
	确认修改


[image: ]3.2 功能菜单

在正常显示界面下，使用【菜单】键进入“输入密码”界面，默认密码是四个0。
正确输入密码后，再按【确认】键，进入“菜单”界面



图3.2 输入密码界面
[image: ]
“系统设置”：包括背光的设置、密码修改及出厂设置。
“参数设置”： 包括温度回落值设置
“报警设置”：包括温度高低报警（定制功能）。


图3.3 菜单界面
第4章 安全事项
不要将电暖风机直接放置在电源插座旁边，不要用手去触摸暖风机内部加热元件，避免发生危险！！
在电暖风机加热的时候不要将它盖住，如果盖住会使暖风机过热。·不允许在任何有水或比较潮湿的地方使用暖风机，像水槽，浴缸，游泳池等。如果有水淋到运行的暖风机，可能会导致机器短路或漏电。
电暖风机应该保存在远离易燃物的安全的地方，最小距离不应小于0.5米。
不要在满是灰尘和有汽油，油漆稀释剂和其他易燃易爆危险品的地方使用，防止发生危险。
不要将电暖风机在接近窗帘，门帘和纺织品使用，避免火灾。
在小孩和动物时常出现的地方适用暖风机机要特别注意安全。
使用电暖风机前，必须检查电压和电流是否符合机器求。
电暖风机必须使用带有接地的插座，电线必须符合要求，
紧急情况下发生电击事件。
不要直接拔掉电源线，关掉机器后要等机器冷却后再拔掉电源。
在不适用电暖风机的时候，请拔掉电源
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