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第1章 产品简介
1.1 产品概述
JPS-GPX系列平膜压力芯体是我司自主研制的高性能产品，采用了食品级油充灌技术，膜片所感受的压力通过油传导至压力芯片上，补偿电路将压力信号修正为线性电信号。采用316L全不锈钢结构进行封装。将芯片封装到316L不锈钢外壳中，外加压力通过不锈钢膜片、内部密封的硅油传递到芯片上，芯片不直接接触被测介质，形成压力测量的全固态结构，可防止结垢，不卫生及粘稠压力堵塞等问题，广泛应用与食品，医药，酿酒等卫生型行业以及测量介质可能结垢的场合。也可以适用于各制造压力传感器及压力变送器的核心部件(OEM)，装配成标准信号输出的变送器。
本产品具备良好的线性、重复性和稳定性，灵敏度高，方便用户针对输出和温漂进行调试和补偿。
1.2 应用领域
· 工业过程控制
· 食品加工
· 气体、液体压力
· 压力检测仪表
· 压力校准仪器
· 液压系统及开关
· 制冷设备和空调系统
· 航空航海检测
· 医用氧气压力测量
1.3 产品特点
· 卡箍平膜结构 
· 高可靠进口压力芯片 
· 食品级油隔离充灌技术 
· 补偿板灌胶防潮保护 
· 全不锈钢材质外壳 
· 高精度、高稳定性 
· 抗干扰强、长期稳定性好
第2章 产品参数
2.1 技术指标
	压力类型
	表压、绝压、密封压

	测量范围
	[bookmark: OLE_LINK5]0～10Kpa～6Mpa

	激励
	恒流推荐1.5mA、恒压推荐10V

	电气连接
	镀金柯伐引脚或硅橡胶软导管

	电桥电阻
	[bookmark: OLE_LINK6]3～6KΩ

	响应时间
	[bookmark: OLE_LINK7]≤1ms

	工作温度
	[bookmark: OLE_LINK8]-40～+125℃

	振动
	20G（20～2000）HZ

	冲击
	100g,10ms

	非线性
	±0.2%FS

	重复性
	±0.03%FS

	迟滞
	±0.03%FS

	零点输出
	[bookmark: OLE_LINK9]±1mV

	满量程
	90mV

	温度补偿
	-10℃～70℃

	零点温漂
	±0.75%FS

	灵敏度温漂
	±0.75%FS

	稳定性
	±0.2%FS

	膜片材质
	[bookmark: OLE_LINK10]316L

	壳体材质
	316L

	灌注液体
	M20


                                 表1
备注:本表是在基准状态下测试，其中温漂的测试范围为0-60℃，气压传感器产品请用于无腐蚀气体介质中。
压力换算:100kPa=0.1MPa=1Bar≈14.5PS≈750mmHg
2.2产品外观
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[bookmark: _GoBack]
                       图1



2.3 产品结构尺寸
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图2
注：产品规格尺寸均可定制，以实际产品为主，手工测量误差±1mm
2.4引脚定义
	颜色
	引脚

	红
	电源正

	黑
	电源负

	蓝
	输出正

	黄
	输出负


                        表2
第3章 注意事项
本产品采用一体化成型封装技术，因此请尽量减少来自外部的热量的影响。否则可能会因热变形而造成破损，引起特性变动。请使用非腐蚀性的松香型助焊剂。
请使用烙铁进行手焊接，本品不可以使用波峰焊或者回流焊。
· 请使用头部温度在260～300℃(30W)的电烙铁在5秒以内实施作业。
· 在端子上施加负载进行焊接的情况下，由于输出可能会发生变化，因此请注意。
· 请充分清洗电烙铁头。
请保护压力敏感元件前端的隔离膜片，不要用手触摸，以免造成设备不可逆的损坏；请保护后端的补偿电路板。
· 可以超量程或降量程选用，幅度控制在±30%FS 以内。 
· 压力方式分表压、绝压、密封压。 
⑴ 表压是指以当前大气压力为基准，一般指大于当前大气压的测量；负压是表压的特殊情况，指工作现场有低于当前大气压的工况。 
⑵ 绝压是以真空为基准。 
⑶ 密封压是绝压当表压用，但是基准为生产现场气压；6MPa 以上的没有表压，只有密封压。 
· 确认系统的最大过载，系统的最大过载应小于传感器的过载保护极限，否则会影响产品的使用寿命甚至损坏产品。 
· 产品常用的补偿方式为 1.5mA 恒流补偿，建议优先选择。 
· 制造负压芯体的材料、工艺与正压不都相同，不能用表压芯体替代负压芯体。 
· 若对产品性能参数和功能上有特殊要求，欢迎与本公司洽谈。 

第4章 产品命名规则与选型
	名称
	类别

	精讯畅通压力系列传感器
	JPS

	测量介质
	-Q：气压差压
	-G：液压差压

	型号
	[bookmark: OLE_LINK4]PX:平膜型压力芯体        LX:平膜型压力芯体

	量程
	[bookmark: OLE_LINK2]01:0～10Kpa   G、A
02:0～20Kpa   G、A
03:0～35KPa   G、A
07:0～70Kpa   G、A
10:0～100Kpa  G、A
16:0～160Kpa  G、A
25:0～250Kpa	   G、A
40:0～400Kpa   G、A
60:0～600Kpa	   G、A
1M0:0～1Mpa   G、A
1M6:0～1.6Mpa	  G、A
2M5:0～2.5Mpa   G、A
4M0:0～4MPa   G、A、S
6M0:0～6MPa   S 、A

	压力类型
	G:表压 A:绝压 S:密封表压

	压力连接
	[bookmark: OLE_LINK3]PC1
	[bookmark: OLE_LINK11]齐平膜片，M20×1.5外螺纹压力接口
	电气连接M24X1内螺纹(端面密封)

	
	PC2
	齐平膜片， R1/2外螺纹压力接口
	

	
	PC3
	齐平膜片， G1/2外螺纹压力接口
	

	
	PC4
	齐平膜片， NPT1/2 外螺纹压力接口
	

	
	PD1
	DN25卡箍连接
	M25×1外螺纹

	
	PD1S
	DN25卡箍连接带散热片
	

	
	PD2
	DN50卡箍连接
	

	
	PD2S
	DN50 卡箍连接带散热片
	

	输出信号
(选填)
	不填:原始信号
-M:模拟信号输出
[bookmark: OLE_LINK1]-S:I2C数字信号输出


示例:JPS-GPX-01GPC1型号代表精讯畅通生产的液压传感器，是平膜型压力芯体，压力范围是0到10KPa，压力型，压力链接为齐平膜片，M20×1.5外螺纹压力接，表压输出信号为原始信号。
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