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	玻璃钢井房

使用说明书

	JJF-BLG


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介

1.1 产品概述

JJF-BLG型号玻璃钢井房主要应用于保护机井水泵电控系统等配套设备，确保这些设备在农田灌溉等场景中的安全、稳定运行。玻璃钢井房通过智能化设计，将用水信息采集、水利设施的安全防护及运行状态的监测预警、农田灌溉基础数据管理等功能模块植入控制保护柜柜体内，实现了农用机井的智能化管理和农业用水管理。玻璃钢井房作为农田水利建设中的重要设施，具有耐腐蚀、强度高、使用寿命长等优点，并集成了智能化管理和节水管理等功能。随着农业现代化和智能化的发展，玻璃钢井房在农田灌溉等领域的应用前景将更加广阔。
1.2产品特点
甄选材质制造，防水防锈，耐腐蚀老化

造型美观，抗冲击强，占地面积少，安装简单

规格齐全，按需定制

便于维护，使用寿命长

1.3产品构成
玻璃钢井房主要由玻璃钢井房外壳，智能机井控制器，断路器电表，交流接触器，电机保护器，避雷针等器件组成（仅供参考，具体以实物为准，均可按需定制）。适用于室外机井灌溉控制。可根据客户要求，定制设备及功能。玻璃井机壳：采用SMC复合材料制作，美观大方。
1.4产品参数

	参数名称
	参数内容

	商品名称
	玻璃钢井房

	产品材质
	玻璃钢

	颜色
	白色（可定制）

	尺寸
	规格齐全，按需定制

	安装场所
	菜园、果园、农田等农业灌溉


                                     表1

第二章 产品硬件                     
2.1 产品外观
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2.2产品尺寸
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*产品尺寸规格多样均可定制，具体产品尺寸以实物为准

第三章 安装说明
3.1 井房安装

该机安装前须检查设备各部件是否齐全完好，器件有无变形及挤压，如有缺陷须经校直修复后再行安装，事先应确认安装位置。
    安装方法及步骤：

指定位置用砖或者水泥堆砌一个底座。

将井房的底部一层固定在底座的膨胀螺丝上。

按照顺序依次将井房拼装即可。

最后通过配套的8个螺栓，将红色顶固定到井房上。
3.2 安装注意事项
安装前较好将螺丝杆清理一下，以便于螺丝较好更快的上紧。

注意门两侧挡板的位置（门受到两侧挡板的制约，注意不能装反）。

安装过程中避免使用铁锤等中午直接敲打井房，以免引起破裂和损坏。
井房安装完毕后，可按需进行密封处理，以确保井房不漏水。 
第四章 玻璃钢井房的维护

在日常维护中，要检查机井房内部，定期清理检查内部杂物，以保持其畅通
定期检查出水口，确保出水口和管道接口处没有漏水，是否有松动，变形现象，及时进行调整和修复
井房内部电器元件，需要定时断电胡后检查线路是否有破损，老化，变形等现象
定期检查井房外观和内部结构，如遇壳体变型，出现裂缝等，需要及时进行修补和巩固


                                                                      


