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	粮仓温度传感器使用说明书

	JXCG-WD

	


声明


本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介

1.1 产品概述

JXDL-CY是我公司研发的粮仓测温电缆。测温电缆又名测温线缆，就是可以对温度的变化进行实时监控的电线电缆。测温电缆可以测定温度随时间变化的幅度，而且监测到的温度是整个被测区域最高的温度，测温线缆具有独特的功能，它克服了传统线性感温传感器在零下40℃到零上80℃之间测温的盲区，而且检测更为方便高效。
1.2产品特点

采用注塑工艺，一体成型

全密闭，有效隔绝水分，灰尘，延长使用寿命

设计一体化保护套，防水防尘防熏蒸

内置受力钢丝，七股共绞工艺，更耐用

低功耗设计，实时检测，智能报警

强抗干扰，高精度测量

1.3应用场景
 
  可测量多种谷物类型，玉米、小麦、稻谷、大豆、油菜籽、花生、高粱、芝麻、面粉、饲料等农作物的温湿度含量。
1.4产品参数

	参数名称
	参数内容

	商品名称
	粮仓温度传感器

	长度选择
	1-50米可定做

	适应温度
	-40~80℃

	芯数
	3-20

	钢丝直径
	1X19

	拉力
	250公斤


                                     表1

第二章 产品硬件                     
2.1 产品外观
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图 2
2.2产品规格
	长度
	测温范围
	芯数

	1-50米可定制
	-40℃~80℃
	4芯3点/5芯4点多点测温


表2   *具体产品尺寸以实物为准
外接壁挂显示器（选配）
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图4
第三章 使用说明
3.1 平房仓安装示意
将电缆线提前吊到房梁上固定号，使电缆线自然下垂到地面，间距约3米一根
粮食入库，电缆线被埋入粮堆内
连接测温仪，即可查看粮堆内不同深度的温度
如没有提前预埋，则用辅助工具（如铁管），叉住电缆线尾部的牵引环，将电缆线送入到粮堆内部
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图5
3.2 筒仓安装示意
将电缆线提前到房梁上固定好，使电缆线自然下垂到地面，上下间距小于2米，横向间距小于5m

粮食入库，电缆线被埋入粮堆内

连接测温仪，即可查看粮堆内不同深度的温度

如没有提前预埋，则可以用辅助工具（如铁管），叉住电缆线尾部的牵引环，将电缆线送入到粮堆内部
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图6
3.3 注意事项
测温电缆组件在使用前应检查所有的电缆射频连接器与设备端接口是否匹配，尤其是精密的毫米波连接器
使用测温电缆时，必须使用扳手旋紧，同时不能超过连接器规定的最大力矩
使用测温电缆时应尽量减少弯曲次数，否则会缩短电缆的使用寿宁。由于测试环境需要弯曲时，弯曲半径不能小于电缆的最小弯曲半径
严禁私自加装电缆保护套，以免破坏电缆的机械结构，缩短使用寿命
严禁使用有问题的测温电缆，以免损坏测试系统的接口，影响本事精度
室外使用时，应采取措施，防止雷雨天气对测温电缆造成不可逆的损伤


                                                                      


