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	鼠害监测仪
使用说明书

	JXJC-SH


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介

1.1 产品概述

JXJC-SH型鼠害监测站是我公司研发的新一代图像式鼠害测报工具。利用现代光，电，数控等技术下，可自动完成诱鼠，投喂鼠药，鼠情监测，拍照等系统作业，然后利用无线传输技术、物联网技术并实时将鼠害情况上传到指定农业云平台，对鼠害的发生与发展进行分析和预测，为现代农业提供服务，满足鼠害预测预报及标本采集的需要。
1.2产品特点

诱捕鼠害，鼠药自动投喂，投喂量可根据鼠害情况手动设置
配有红外监测，避免空白无效照片上传
足不出户，远程操作

百万级高清摄像头，可清晰分辨每一个鼠害种类

内置定位，方便用户使用

2000W高清工业摄像机，满足30*24h实时数据采集

智能太阳能供电工业级电子元件

1.3适用范围

广泛使用于农业、林业、仓储、园艺、科研、院校等场合
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1.4产品参数

	参数
	内容

	供电电压
	220 V AC 或太阳能供电

	通信方式
	4G

	功耗
	待机≤15W

整灯功率≤50W

	工作环境
	0~70℃

	
	0~85％(相对湿度)、无凝结

	工作方式
	监测到鼠害进入监测站设备后，设备开始工作，未检测到鼠害则处于待机状态

	摄像头像素
	500万/800万/1200万/2000万像素


                                     表1

第二章 产品硬件                     
2.1 产品外观
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图1
2.2产品规格尺寸
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 图2  

*产品尺寸均可按需定制，请以实物为准

	
	科研基础型
	循环监视型
	防止综合型

	像素
	500W(可选800W/1200W/2000W)

	鼠害监测
	智能鼠害监测

	数据记录
	鼠害数据记录上传

	鼠害释放
	无
	鼠害自动释放
	鼠害自动释放

	鼠药投喂
	无
	无
	鼠药自动投喂

	供电方式
	市电/太阳能

	定位功能
	有


表2

*以上表格产品规格均可定制，具体产品以实物为准
第三章 使用说明
3.1 使用安装

确认好鼠害监测站安装位置后，根据底座固定尺寸进行打孔。

使用配件中的膨胀螺丝装到打好的的4个孔中

将设备支撑柱下面的四角抬高焊脚的4个膨胀螺丝孔位对应好，用扳手拧紧固定， 即可。
安装完成之后将摄像头的保护罩取下方可使用

3.2 系统拓扑图
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图3
3.3 注意事项

确保使用220V市电，如果在电压不稳定的情况下使用，建议增加变压器
安装螺栓要紧固，确保设备稳固。
遇到狂风暴雨天气应及时切断电源，防止雷电击坏机内电路。天晴后须等到两   小时后再送电，避免机内因过分潮湿而漏电。
送电后应看到工作正常后再离开。
应定期清理设备内部；雨后应及时清理，以防内部动植物遇水后腐烂。
装车或运输时一定要按照包装箱上的标识操作，严禁平放或倒置。
机体应避免接触到酸等腐蚀性物质，以延长使用寿命。
产品默认参数为典型环境使用，应根据现场虫情密度，害虫种类、光照强度更改设备参数
第四章 云平台

4.1系统简介

虫情管理系统，是我司研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。同时提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

4.2系统优势

（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

4.3系统使用操作

首先使用浏览器登录虫情检测系统网址，输入账号密码进入系统的主界面，主界面包括了首页即主页、虫情站、虫类信息、预警设置、预警记录、设备管理、抓拍记录以及清洁记录。
4.3.1首页

进入的首页面，在页面中上的位置展示一些基本信息。其中包括当前设备的总数，即当前用户持有的所有设备，以及区分用的在线设备数量。今日预警次数，累计共预警次数，累计推送提醒的预警次数。如图所示：
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首页地图主要用户监测设备的分布、预警状态、在线状态等。当看到离线设备后可以直接点击，根据负责人直接联系。还包括了七日的预警次数柱状图，从当前日向前推7天，以天为单位展示每天的预警次数，如图所示：
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4.3.2鼠害站

每一个鼠害站就相当于一台设备，每一台设备每采集一次都会生成一份报告，并记录在抓拍记录里。对应的每一个小图标都有对应的解释。如图所示：
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虫情站图片是可以点击的，会直接打开一个报告页面，并且页面的报告是最新一次的采集数据；在识别报告中包括了本次识别报告和上一次的识别报告，方便进行对接。报告中包括了报告的识别时间，识别的图片，识别的总处理，以及最最重要的防治建议。

当预警灯为红色状态后标识此虫情站有预警。报警灯会变成红色，然后添加一条预警记录；如果用户设置了推送的话还会向客户的手机或者邮箱推送一条信息；内容有默认的内容，也可用户自行定义。

系统也会显示简易的报告，如图所示：
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4.3.3预警设置

预警检测，主要用于虫情站的预警监测和预警的推送。

当用户要对某一台设备添加了某一类的预警后，此设备每采集一次就会进行一次判断。当满足与监测条件后会进行记录，并向预先设置好的手机或邮箱推送预警记录。如图所示：
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预警监测包括两种检测情况，第一种是用户自主设置的监控，第二种是系统自主进行的智能监控。每次预警以三天稳定期为一个单位，并取值平均数，以第四天的值作为比较，如果超过50%会进行预警。

除此之外还可对预警进行开关，比如一个预警只有在3至5月时有用，那么就可以在3至5月开启，其余时间关闭。

4.3.4预警记录

预警记录，可以查看所有设备的预警记录，以及预警的种类信息和预警值。同时可以根据设备号查询某台设备的预警信息，如图所示：
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4.3.5设备管理

设备管理主要是用户管理摄像头的拍照上传间隔、设备清洁以及立即拍照功能。如图所示：
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立即拍照功能：当执行此功能后摄像头立即捕捉当前画面并上传，立刻识别，生成报告，节省了人为损耗的时间以及人力。

上传间隔设置：设备默认的采集上传间隔为五分钟；上传间隔可以修改，根据实际需求进行设置即可。

设备清洁：为了减少人为频繁的去清洁和打扫，采用线上清洁的方式。设备每天凌晨0点会自主清洁一次。其余时间需要用户自主点击清洁，每一次清洁都会生成清洁记录。

4.3.6抓拍记录

抓拍记录，包含所有定时抓拍和主动抓拍的记录，以时间进行倒序，最新一次的在最上方，依次向下，并且标有识别数量和识别内容，以及抓拍到的图片，如图所示：
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4.3.7清洁记录

清洁记录，记录了所有设备的清洁时间，方便用户进行观测和记录。也可以查看某一台设备的清洁时间，如图所示：
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