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第1章 产品简介
1.1 产品概述
蝗虫预警系统是一个基于气象和环境监测的预测模型，主要用于对蝗虫的发生和迁飞进行实时监测和预警
蝗虫实时监测系统，支持时控功能、自动拍照、自动识别、可识别常见林草蝗虫，主要适用于蝗虫繁殖领域，可通过光诱及性诱方式，采集与分析计算蝗虫种群密度、龄期特征等信息。可实现对固定监测点草原蝗虫信息的采集与分析，并将数据实时回传至监测预警中心
1.2 产品特点
可以对蝗虫完成自动诱、杀处理，克服了传统测报职业饱受毒药危害，且保护了环境。
运用无线技术，可以根据不同作物分别建立标靶虫情信息采集点，大大提高测报准确度。
实现农林业野外实时虫情自动成像、远程实时传输。
实现野外全天候无人值守自动运行工作。
利用虫情测报自动采集系统，掌握昆虫活动时间、活动种类和天敌数量，指导是否需要人工防控来平衡靶标植物生物链的效果。
利用虫情监测系统，结合我司物联网远程监控系统，实时掌控、监测靶标植物危害状态，为管理者及时进行防控提供决策依据。
远红外处理虫体：致死率不低于98%，虫体的完成率不小于95%；同时杜绝农药化学物品对人员的健康造成的侵害，以及对周围环境造成的污染。
雨控装置：自动控雨技术可以有效将雨水和昆虫分离。
光控装置：自动光控技术可以实现晚上自动开灯，白天自动关灯；且在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。
GPS定位功能：每台设备都装有GPS定位，可以展现在远程平台界面，方便用户查看以及具有防盗的功能。
1.3 应用范围
我司设计研发的虫情监测系统，可广泛使用于农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域，如图所示：
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第2章 产品参数
2.1 技术指标
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	220V AC

	诱虫方式
	20W 白色灯管（主波长365nm）；光通量为2700lm-2920lm

	虫体标本处理
	红外加热

	撞击屏
	互成120度角，单屏尺寸：长595±2mm，宽213±2mm，厚5mm

	虫处理面积
	257.5mm*262mm

	红外虫体处理仓温度
	工作15分钟后到达85±5℃

	灯管启动时间
	≤5s

	网络摄像机
	500万像素

	识别方式
	区域卷积神经网络

	通讯方式
	以太网（默认）/4G

	工作方式
	晚上自动开启检测，白天自动关灯待机

	工作温度环境
	0-40℃

	工作湿度环境
	0-95%（相对湿度）、无凝结

	功率
	待机≤5W；整灯功率≤450W

	绝缘电阻
	≥2.5MΩ（漏电保护）

	尺寸
	1740*700*600mm


2.2 产品外观
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2.3 产品尺寸
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第3章 产品安装
3.1 安装步骤
（1）选择好虫情检测柜体安装位置，再根据底座固定尺寸进行打孔。
（2）将虫情检测柜体下面的四角抬高焊脚的4个膨胀螺丝孔位对应好。
（3）使用我司配送的膨胀螺丝固定虫情检测柜体下面的4个孔位即可
3.2 使用说明
（1）首先给虫情检测柜体供220V交流电。
（2）使用我司配送的柜体钥匙，将虫情检测柜体打开，箱体内部有一个开关，按下开关设备开始工作。
3.3 注意事项
（1）虫情检测柜体安装位置应选择平坦硬质水泥高台地面
（2）避免在高温或者零下温度地带安装使用
（3）尽量远离大功率干扰设备，以免影响设备的正常运行工作,如变频器/电机等
第4章 虫情检测系统
4.1 系统简介
虫情管理系统，是我司研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。同时提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。
4.2 系统优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息
4.3 系统使用操作
首先使用浏览器登录虫情检测系统网址，输入账号密码进入系统的主界面，主界面包括了首页即主页、虫情站、虫类信息、预警设置、预警记录、设备管理、抓拍记录以及清洁记录。
4.3.1 首页
进入的首页面，在页面中上的位置展示一些基本信息。其中包括当前设备的总数，即当前用户持有的所有设备，以及区分用的在线设备数量。今日预警次数，累计共预警次数，累计推送提醒的预警次数。如图所示：
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首页地图主要用户监测虫情站的分布、预警状态、在线状态等。当看到离线设备后可以直接点击，根据负责人直接联系。还包括了七日的预警次数柱状图，从当前日向前推7天，以天为单位展示每天的预警次数，如图所示：
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4.3.2虫情站
每一个虫情站就相当于一台设备，每一台设备每采集一次都会生成一份报告，并记录在抓拍记录里。对应的每一个小图标都有对应的解释。如图所示：
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虫情站图片是可以点击的，会直接打开一个虫情报告页面，并且页面的报告是最新一次的采集数据；在识别报告中包括了本次识别报告和上一次的识别报告，方便进行对接。报告中包括了报告的识别时间，识别的图片，识别的总虫子处理，每一类虫子各多少只，以及最最重要的防治建议。如图所示：
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当预警灯为红色状态后标识此虫情站有预警。报警灯会变成红色，然后添加一条预警记录；如果用户设置了推送的话还会向客户的手机或者邮箱推送一条信息；内容有默认的内容，也可用户自行定义。如图所示：
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系统也会显示简易的报告，如图所示：
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4.3.3虫类信息
虫类信息，主要标识了每一类虫子的防治建议。方便进行查阅和记录，防治建议可以直接被虫情报告所调用，可以直接看报告即可；也可直接根据虫类名称搜索即可，如图所示：
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4.3.4预警设置
预警检测，主要用于虫情站的预警监测和预警的推送。
当用户要对某一台设备添加了某一类虫子的预警后，此设备每采集一次就会进行一次判断。当满足与监测条件后会进行记录，并向预先设置好的手机或邮箱推送预警记录。如图所示：
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预警监测包括两种检测情况，第一种是用户自主设置的监控，第二种是系统自主进行的智能监控。每次预警以三天稳定期为一个单位，并取值平均数，以第四天的值作为比较，如果超过50%会进行预警。
例如：虫情站连续三天监测玉米螟类虫子波动在10-15之间，三天平均值为13。当第四天的时候此值一下越到19或更高，系统会立即记录，并作出警报。如果此账号在别的预警中预留了手机和邮箱，系统会根据最近一次预留的号码同时进行推送，格式为默认格式。
除此之外还可对预警进行开关，比如一个预警只有在3至5月时有用，那么就可以在3至5月开启，其余时间关闭。
4.3.5预警记录
预警记录，可以查看所有设备的预警记录，以及预警的虫类信息和预警值。同时可以根据设备号查询某台设备的预警信息，如图所示：
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4.3.6设备管理
设备管理主要是用户管理摄像头的拍照上传间隔、设备清洁以及立即拍照功能。如图所示：
[image: ]
立即拍照功能：当执行此功能后摄像头立即捕捉当前画面并上传，立刻识别，生成报告，节省了人为损耗的时间以及人力。
上传间隔设置：设备默认的采集上传间隔为五分钟；上传间隔可以修改，根据实际需求进行设置即可。
设备清洁：有一些种类的虫子会比较脆弱，当被杀死后可能导致肢体乱飞，如果飞到镜头上就会导致镜头模糊，或者某一段区域无法拍摄和识别，造成影响，为了减少人为频繁的去清洁和打扫，采用线上清洁的方式。设备每天凌晨0点会自主清洁一次。其余时间需要用户自主点击清洁，每一次清洁都会生成清洁记录。
4.3.7抓拍记录
抓拍记录，包含所有定时抓拍和主动抓拍的记录，以时间进行倒序，最新一次的在最上方，依次向下，并且标有识别数量和识别内容，以及抓拍到的图片，如图所示：
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4.3.8清洁记录
清洁记录，记录了所有设备的清洁时间，方便用户进行观测和记录。也可以查看某一台设备的清洁时间，如图所示：
[image: ]
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