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	稻飞虱检测仪使用说明书

	JQYQ-DFS


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介

1.1 产品概述

稻飞虱一种植物害虫可以直接刺吸茎叶组织汁液，导致水稻生长不良，产量减少。我公司推出一款符合植物保护标准的稻飞虱监测仪专为农林虫情测报而研制，该灯利用现代光、电、数控技术，实现了虫体远红外自动处理、自动拍照。并可通过无线上传数据，以监测环境与病虫害之间的关系，广泛应用于农业水稻种植领域。

1.2产品功能特点

设备内部有横向及纵向双轴电机。
内置载玻片，载玻片可累计显示当前使用程度，当载玻片即将用完时，平台可到期提醒载玻片更换时间，载玻片可手动清零，且清零有密码保护，载玻片可手动替换。
界面可实时显示载玻片单次采样进度。
可从界面设定工作模式：分为自动与手动两种模式。
设备内有高分辨率显微镜，可以清晰拍摄显示稻飞虱。
经过特殊风道气流循环设计，进出风口形成风道，确保空气的流通性，有效降低采集重复率，缩短了采样时间，提高了采集效率，单次采样可设置吸气口采样时间。
可任意设定工作时间，任意设定采样频率。

捕捉仪内置7寸高清大屏显示，具有良好的人机交互界面。支持本地查看拍摄照片、配置设备参数、控制设备等功能。
晚上自动开灯，晚上自动关灯，在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态
上下两层远红外虫体处理仓，更有效地完成杀虫和烘干工作，具有自动清扫工功能，可将拍摄完毕后的虫体扫离目标区域
统计分析：采用云服务器技术，实现对稻飞虱图片的人工统计与分析，可实时人工远程查看确认，缩短了预测预报周期
1.3产品参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	直流12V 200Ah的胶体蓄电池

	集气口风速
	0.3～5 m/s

	载玻片规格
	76.2*25.4*1-1.2mm（7101型载玻片适用）

	绝缘电阻
	≥2.5MΩ（漏电保护）

	使用寿命
	5年

	太阳能板
	40W方形单晶硅（选配）

	显微镜放大倍数
	500倍

	工作温度环境
	0-40℃

	工作湿度环境
	0-95%（相对湿度）、无凝结

	功耗
	整灯功耗≤450W

	灯管启动行性能
	5S内启动


                                     表1
第二章 产品硬件                     
2.1 产品外观
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图1
2.2产品尺寸
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图2
*以上表格产品规格均可定制，具体产品以实物为准

第三章 使用说明
3.1 安装步骤
选择好稻飞虱检测柜体安装位置，尽可能提前预制平坦硬质水泥高台，再根据底座固定尺寸进行打孔。
将稻飞虱检测柜体下面的四角抬高焊脚的4个膨胀螺丝孔位对应好。
使用我司配送的膨胀螺丝固定稻飞虱检测柜体下面的4个孔位即可。
3.2 系统框架图
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图3
3.2 使用说明
首先关掉电源开关，打开仪器柜门，用户有两种选择：
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图4
自动模式，使用PET静电膜作为载体

设置工作时间，即可自动进行稻飞虱检测

稻飞虱进入仓内就会附着于PET静电膜上，移动到指定位置。
相机进行拍摄，将稻飞虱图片展示于屏幕上。
同时通过4G上报至平台，分析稻飞虱种类及数量。
当需要更换PET静电膜时，将静电膜放到滚筒上即可。
手动模式，将载玻片作为载体
通过点击屏幕上的补光灯，风扇，电机跟拍照来手动收集测量

载玻片须涂凡士林，轻放置于通风口下方的载玻器。
收集稻飞虱后，须手动放置于摄像头下方的载玻器处，摄像头进行拍照上传。
可以在主界面的日志选项中查看收集的图像。
3.3 使用说明
智能AI识别系统

将收集到的稻飞虱进行拍照处理，通过AI识别功能分析该区域的稻飞虱种类及其数量

预警防治功能

当设备添加对某一稻飞虱的预警后，设备每收集一次就会进行一次判断；当满足检测条件后会进行记录，向预先设置好的手机或邮箱推送预警记录。若三天未读预警消息则会再次发送
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图5
4G传输实时掌控消息

产品4G传输数据，用户可通过APP，电脑时刻了解数据信息。
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图6
太阳能供电系统

采用太阳能供电与市电切换模式，保证仪器可以24小时全天候监测。

远程云平台管理系统

实时监测，可以查看所有设备的预警记录，方便进行查阅和记录，记录了所有设备的上传/抓拍时间，方便用户进行观测和记录。
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图7
3.4 注意事项

稻飞虱检测柜体安装位置应选择平坦硬质水泥浇筑高台地面，保证安装位置的平整，不应有倾斜。
避免在高温或者零下温度地带安装使用。
尽量远离大功率干扰设备，以免影响设备的正常运行工作，如变频器/电机等。
第四章 云平台

4.1系统简介

虫情管理系统，是我司研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。同时提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

4.2系统优势

（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

4.3系统使用操作

首先使用浏览器登录虫情检测系统网址，输入账号密码进入系统的主界面，主界面包括了首页即主页、虫情站、虫类信息、预警设置、预警记录、设备管理、抓拍记录以及清洁记录。
4.3.1首页

进入的首页面，在页面中上的位置展示一些基本信息。其中包括当前设备的总数，即当前用户持有的所有设备，以及区分用的在线设备数量。今日预警次数，累计共预警次数，累计推送提醒的预警次数。如图所示：
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图8
首页地图主要用户监测设备的分布、预警状态、在线状态等。当看到离线设备后可以直接点击，根据负责人直接联系。还包括了七日的预警次数柱状图，从当前日向前推7天，以天为单位展示每天的预警次数，如图所示：
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图9
4.3.2虫情站

每一个虫情站就相当于一台设备，每一台设备每采集一次都会生成一份报告，并记录在抓拍记录里。对应的每一个小图标都有对应的解释。如图所示：
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图10
虫情站图片是可以点击的，会直接打开一个报告页面，并且页面的报告是最新一次的采集数据；在识别报告中包括了本次识别报告和上一次的识别报告，方便进行对接。报告中包括了报告的识别时间，识别的图片，识别的总处理，以及最最重要的防治建议。如图所示：
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图11
当预警灯为红色状态后标识此虫情站有预警。报警灯会变成红色，然后添加一条预警记录；如果用户设置了推送的话还会向客户的手机或者邮箱推送一条信息；内容有默认的内容，也可用户自行定义。如图所示：
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图13
系统也会显示简易的报告，如图所示：
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图12
4.3.3预警设置

预警检测，主要用于虫情站的预警监测和预警的推送。

当用户要对某一台设备添加了某一类的预警后，此设备每采集一次就会进行一次判断。当满足与监测条件后会进行记录，并向预先设置好的手机或邮箱推送预警记录。如图所示：
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图13
预警监测包括两种检测情况，第一种是用户自主设置的监控，第二种是系统自主进行的智能监控。每次预警以三天稳定期为一个单位，并取值平均数，以第四天的值作为比较，如果超过50%会进行预警。

除此之外还可对预警进行开关，比如一个预警只有在3至5月时有用，那么就可以在3至5月开启，其余时间关闭。

4.3.4预警记录

预警记录，可以查看所有设备的预警记录，以及预警的种类信息和预警值。同时可以根据设备号查询某台设备的预警信息，如图所示：
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图14
4.3.5设备管理

设备管理主要是用户管理摄像头的拍照上传间隔、设备清洁以及立即拍照功能。如图所示：
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图15
立即拍照功能：当执行此功能后摄像头立即捕捉当前画面并上传，立刻识别，生成报告，节省了人为损耗的时间以及人力。

上传间隔设置：设备默认的采集上传间隔为五分钟；上传间隔可以修改，根据实际需求进行设置即可。

设备清洁：为了减少人为频繁的去清洁和打扫，采用线上清洁的方式。设备每天凌晨0点会自主清洁一次。其余时间需要用户自主点击清洁，每一次清洁都会生成清洁记录。

4.3.6抓拍记录

抓拍记录，包含所有定时抓拍和主动抓拍的记录，以时间进行倒序，最新一次的在最上方，依次向下，并且标有识别数量和识别内容，以及抓拍到的图片，如图所示：
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图16
4.3.7清洁记录

清洁记录，记录了所有设备的清洁时间，方便用户进行观测和记录。也可以查看某一台设备的清洁时间，如图所示：
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图17
*以上界面均为平台图片，请以平台实物为准


                                                                      


