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小麦赤霉病监

测仪使用说明书

	JXXM-CMB

	Ver1.0

	


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章产品简介
产品概述
随着科技发展，传统的小麦赤霉病监测的工艺已经不能适应现代农业领域的发展需求，因此具有现代化小麦赤霉病监测的智能系统应运而生。

小麦赤霉病监测仪是智能孢子捕捉显微成像于一体的新型小麦赤霉病监测装备。系统通过采集小麦种植区的生长环境情况，并根据系统内建模型进行小麦赤霉病的发病情况的预测。同时内置的赤霉病孢子捕捉装置通过采集赤霉病发病的孢子存量及其扩散动态，为赤霉病的发生提供了无人化、可视化的验证手段。小麦赤霉病监测仪配有专业百倍光学放大显微镜，可定时清晰拍摄小麦赤霉病图片，远程上传至系统平台，便于实时查看田间小麦赤霉病情况；采用精度限位技术、自动智能化聚焦技术、无线传输控制技术等高科技手段，全天候实时采集分析小麦赤霉病数据，节省时间，更加人性化；同时实现了农业赤霉病发病孢子浓度测试数字化，是监测通过互联网及时了解病害的发生、发展情况以及病害分布区域，及时预防农业病害的发生和蔓延。

产品功能特点
我司研发设计的小麦赤霉病监测仪，克服了传统小麦赤霉病监测仪工艺的不足，具有以下功能，如表格所示：

	产品名称
	赤霉病捕捉仪
	赤霉病分析仪

	配置介绍


	抽气装置：能主动抽取空气气流进入机体内部
	抽气装置：能主动抽取空气气流进入机体内部

	
	无
	传动装置：转盘驱动，系统具有自动提醒装置

	
	太阳能供电装置：方便野外添加部署
	太阳能供电装置：方便野外添加部署

	
	无
	拍照装置：采用光学百倍显微成像系统，自动分析，自动拍照，可设定时间段

	
	无
	传输装置：采用以太网/4G等传输方式，将数据传输至云端平台

	功能介绍
	24小时无间断自动捕捉病菌孢子，无显微拍照上传、系统报警等功能
	24小时无间断自动捕捉病菌孢子高清显微拍照，照片自动选取并上传；系统具有筛选优质图片的功能，自动选取清晰度高的照片上传至云服务器；可连续、定时可调工作；可以固定在测报区域内，定点观察特定区域孢子种类和数量


                           表1
检测原理

小麦赤霉病监测仪通过送风口使空气中的孢子通过空气采集系统使赤霉病发病的孢子落在载玻片上，传动采集系统已经采集好的孢子收集位置移动到显微镜下的时候，微生物观察系统开始运行，将检测数据显示在屏幕上并上传云端。如图所示：
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图1
应用领域

我司设计研发的小麦赤霉病监测仪，可以检测植物的疫病、锈病、腐病、霉病、白粉病、叶斑病等，如图所示：
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图2
第二章 主要参数

2.1 产品参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	直流12V 24Ah/可选市电220V

	集气口风速
	0.3～5 m/s

	载玻片规格
	76.2*25.4*1-1.2mm（7101型载玻片适用）

	绝缘电阻
	≥2.5MΩ（漏电保护）

	使用寿命
	5年

	太阳能板
	40W方形单晶硅（选配）

	显微镜放大倍数
	500倍

	工作温度环境
	-20～50℃

	工作湿度环境
	0-95%（相对湿度）、无凝结

	孢子捕捉仪尺寸
	550x540x1240mm


                                 表2
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2.2产品外观

 图3
2.3产品结构尺寸
下图是产品的尺寸以及部件结构说明图，如图所示：
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图4
第三章 安装和使用说明

3.1安装步骤

（1）选择好孢子检测柜体安装位置，再根据底座固定尺寸进行打孔。

（2）将孢子检测柜体下面的四角抬高焊脚的4个膨胀螺丝孔位对应好。

（3）使用我司配送的膨胀螺丝固定孢子检测柜体下面的4个孔位即可

3.2使用说明

首先关掉电源开关，打开仪器柜门，用户有两种选择：
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                                    图5
一、自动模式，使用PET静电膜作为载体设置工作时间，即可自动进行孢子检测:
（1）孢子进入仓内就会附着于PET静电膜上，移动到指定位置。

（2）相机进行拍摄，将孢子图片展示于屏幕上。

（3）同时通过4G上报至平台，分析孢子种类及数量。

（4）当需要更换PET静电膜时，将静电膜放到滚筒上即可。

二、手动模式，将载玻片作为载体通过点击屏幕上的补光灯，风扇，电机跟拍照来手动收集测量：
（1）载玻片须涂凡士林，轻放置于通风口下方的载玻器。

（2）收集孢子后，须手动放置于摄像头下方的载玻器处，摄像头进行拍照上传。

可以在主界面的日志选项中查看收集的图像。

3.3注意事项

（1）孢子检测柜体安装位置应选择平坦硬质水泥浇筑高台地面，保证安装位置的平整，不应有倾斜。
（2）避免在高温或者零下温度地带安装使用。

（3）尽量远离大功率干扰设备，以免影响设备的正常运行工作,如变频器/电机等。
第四章 产品优势
4.1智能AI识别系统
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将收集到赤霉病发病的孢子进行拍照处理，通过AI识别功能分析该区域的孢子种类及其数量

                                  图6
4.2预警防治功能

当设备添加对某一赤霉病发病的孢子预警后，设备每收集一次就会进行一次判断；当满足检测条件后会进行记录，向预先设置好的手机或邮箱推送预警记录。若三天未读预警消息则会再次发送。
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                                        图7
4.3 4G传输实时掌控消息

产品4G传输数据，用户可通过APP，电脑时刻了解数据信息。
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图8

4.4太阳能供电系统

采用太阳能供电与市电切换模式，保证仪器可以24小时全天候监测。
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                                     图9
4.5远程云平台管理系统

实时监测，可以查看所有设备的预警记录，方便进行查阅和记录，记录了所有设备的上传/抓拍时间，方便用户进行观测和记录。
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图10
第五章 精讯云平台

5.1系统简介

精讯云管理系统，是我司研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。同时提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。
5.2系统优势

（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

5.3系统使用操作

首先使用浏览器登录虫情检测系统/精云平台网址，输入账号密码进入系统的主界面，主界面包括了首页即主页、虫情站、虫类信息、孢子类信息、预警设置、预警记录、设备管理、抓拍记录以及清洁记录。

5.3.1首页

进入的首页面，在页面中上的位置展示一些基本信息。其中包括当前设备的总数，即当前用户持有的所有设备，以及区分用的在线设备数量。今日预警次数，累计共预警次数，累计推送提醒的预警次数。如图所示：
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图11
首页地图主要用户监测设备的分布、预警状态、在线状态等。当看到离线设备后可以直接点击，根据负责人直接联系。还包括了七日的预警次数柱状图，从当前日向前推7天，以天为单位展示每天的预警次数，如图所示：
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图12
5.3.2孢子站

每一个孢子站就相当于一台设备，每一台设备每采集一次都会生成一份报告，并记录在抓拍记录里。对应的每一个小图标都有对应的解释。如图所示：
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图13
孢子站图片是可以点击的，会直接打开一个报告页面，并且页面的报告是最新一次的采集数据；在识别报告中包括了本次识别报告和上一次的识别报告，方便进行对接。报告中包括了报告的识别时间，识别的图片，识别的总处理，以及最最重要的防治建议。如图所示：
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图14
5.3.3预警设置
当预警灯为红色状态后标识此孢子站有预警。报警灯会变成红色，然后添加一条预警记录；如果用户设置了推送的话还会向客户的手机或者邮箱推送一条信息；内容有默认的内容，也可用户自行定义。如图所示：
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图15
系统也会显示简易的报告，如图所示：
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图16
预警检测，主要用于孢子站的预警监测和预警的推送。

当用户要对某一台设备添加了某一类的预警后，此设备每采集一次就会进行一次判断。当满足与监测条件后会进行记录，并向预先设置好的手机或邮箱推送预警记录。如图所示：
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图17
预警监测包括两种检测情况，第一种是用户自主设置的监控，第二种是系统自主进行的智能监控。每次预警以三天稳定期为一个单位，并取值平均数，以第四天的值作为比较，如果超过50%会进行预警。

除此之外还可对预警进行开关，比如一个预警只有在3至5月时有用，那么就可以在3至5月开启，其余时间关闭。
5.3.4预警记录

预警记录，可以查看所有设备的预警记录，以及预警的种类信息和预警值。同时可以根据设备号查询某台设备的预警信息，如图所示：
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图18
5.3.5设备管理

设备管理主要是用户管理摄像头的拍照上传间隔、设备清洁以及立即拍照功能。如图所示：
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图19
立即拍照功能：当执行此功能后摄像头立即捕捉当前画面并上传，立刻识别，生成报告，节省了人为损耗的时间以及人力。

上传间隔设置：设备默认的采集上传间隔为五分钟；上传间隔可以修改，根据实际需求进行设置即可。

设备清洁：为了减少人为频繁的去清洁和打扫，采用线上清洁的方式。设备每天凌晨0点会自主清洁一次。其余时间需要用户自主点击清洁，每一次清洁都会生成清洁记录。

5.3.6抓拍记录

抓拍记录，包含所有定时抓拍和主动抓拍的记录，以时间进行倒序，最新一次的在最上方，依次向下，并且标有识别数量和识别内容，以及抓拍到的图片，如图所示：
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图20
5.3.7清洁记录

清洁记录，记录了所有设备的清洁时间，方便用户进行观测和记录。也可以查看某一台设备的清洁时间，如图所示：


                                       图21
补光灯OFF
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