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	白蚁监测控制系

统使用说明书

	JXBY-JCKZ


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介

1.1 产品概述

白蚁监测控制系统地埋型是一种集监测、识别、预警、控制于一体的智能化系统。采用先进的传感器技术和智能算法，能否实时监测环境中的白蚁活动情况，并自动进行数据分析和处理，将监测结果呈现给用户。系统不仅提高了监测效率，还减少二零人工巡查的难度和成本.
1.2产品特点

运用先进生物传感技术

信息棒与电磁感应结合，报警更加稳定、可靠

物联网监控平台，查看管理更加方便

低功耗，续航更持久

内置高精度M级北斗定位

壳体采用玻纤增强尼龙材料，坚固耐用

材料具有抗老化性，可以适应潮湿、弱酸、弱碱等复杂环境

1.3应用范围

可监测市政设施、文物建筑、农业种植、水库堤坝
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图1
1.3产品参数

	参数名称
	参数内容

	诱导饵料
	数量6

	电子触发
	数量2

	通讯模组
	采用AIOT无线全网通支持移动

	供电
	内置5Ah超大锂电池使用寿命>8年

	续航时间
	续航时间>3年

	通讯协议
	TCP

	防护等级
	PCB电子仓防护等级IP68

	定位
	内置高精度北斗定位精度M级（选配）

	工作温度
	工作温度：-30~70℃

	外观材质
	材质HDPE防腐寿命>10年

	可维护性
	支持便捷模块化维护更换饵料、电池模组

	工作电压
	工作电压3.7V


                                     表1

第二章 产品硬件                     
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2.1 产品外观
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图2
2.2产品规格尺寸
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 图3
*产品尺寸均可按需定制，请以实物为准

第三章 使用说明
3.1 使用原理
白蚁监测控制装置安装在可能受到白蚁侵害的区域，如房屋周围、树林中。饵剂散发特定的气味或信息素，吸引白蚁前来。当白蚁接触或食用饵剂时，传感器会检测到它们的存在。传感器将信息传输到相关的监测设备或系统中。监测系统可以实时记录白蚁的活动数据，包括数量、活动频率等。根据监测结果，可以采取相应的控制措施，如更换饵剂、使用杀虫剂等。一些先进的装置还具备智能控制功能，能够根据白蚁的活动情况自动调整控制策略。

3.2 安装使用

监测装置安装应具备下列条件：

房屋四周有绿化带或裸露土层
土层厚度达到安装要求
不易因人为原因对监测系统造成损坏
安装位置选择应符合下列规定：

安装前，应详细勘察安装地区内地下管线分布情况，安装位置应避开地下管线。 
监测装置宜安装在距离房屋外墙500mm~100mm的土壤中，有散水坡的，宜安装在距离散水坡100mm~500mm内，监测装置与房屋外墙之间宜保持同一安装距离。
对混凝土、沥青等硬化地面，当长度小于5000mm时，可在其边缘安装检测装置；对长度大于或等于5000mm，且厚度不大于100mm时，可在其上打孔，打孔应穿透硬化层；当厚度大于100mm，可不安装
已经药物处理或被化学物质污染的土壤中，不得安装检测装置
对人员活动较为频繁、管理条件较差的安装环境，可将白蚁检测装置安装在地表以下，并应覆盖20mm~50mm厚的土壤或草皮等。
第四章 传感器连接精讯云

4.1精讯云介绍

精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

4.2系统的特点及优势

4.2.1特点

实用性和美观性：根据应用系统的要求确定整个系统结构，即从系统功能和信息需求出发，拟建系统的结 构必须满足系统的功能要求，信息采集与传输能力要求、人机交互能力要求、信息处理与存储能力要求。具体而言，该系统切实满足业务的需要，系统性能可靠，易于维护并且网络及系统各方面指标切合实际需要，系统配置设计充分满足业务需求。界面的规划应力求实用性，使应用充分满足使用者的访问需求。在保证实用性的同时,应力求界面的美观、大方。                                                                                                                       
稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
易操作性：提供友好的用户管理和使用界面
可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性。
兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
4.2.2优势

支持私有化入口：
精讯云重点解决私有化部署的难题提供可配置“千人千面”界面与私有域名解析的服务
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图4

功能全面：
数据查询，地图显示，实时监控，报警提示，大屏监控，指令下发等功能。
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图5

微信小程序：
可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
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图6
4.3精讯云平台注册和基本使用

4.3.1平台注册

您输入网址（www.sennor.net）进入平台登录界面，如下图所示：
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图7
如果您已和售前人员联系，已帮您注册过账号，您可以直接使用已注册账号登录平台；若您没有和售前人员联系，帮您注册账号，您可以自己注册。

点击登录界面的“注册”会出现，如下图所示界面：
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图8
您再按照界面显示，注意填写每一栏相关的信息。

（1）按照提示先填写好“用户名”；

再根据提示填写好“设置密码”，填写好“密码”

将刚刚填写的“密码”，在第三栏中，再次确认填写

在第四栏中填写您的“手机号码或者邮箱”，如果您填写的是手机号码，您的手机会收到一条短信提示，您将短信内的“验证码”填写到第五栏；如果您填写的是邮箱，您需要登录邮箱，将邮箱收到的邮件里的“验证码”填写在第五栏。

您写填完注册信息后，点击“立即注册”，就完成平台账号的注册，可以使用刚刚注册的账号和密码，登录使用平台。

4.3.2平台的基本使用

使用账号和密码登录平台，进入平台主界面，如下图所示：
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图9
左侧为系统导航菜单，右侧为系统相关信息、设备相关信息。
“数据中心->地图显示”可通过地图形式查看设备绑定的地点以及设备的名称，此种方式可以一次性观察绑定的设备数量，非常直观，适合向政府机构展示使用。

“数据中心->列表显示”可查看绑定设备的数量以及设备的名称，适合统计使用。

“数据中心->图形化显示”可以通过所搜设备的ID，查看数据。

“数据中心->历史数据”可以输入设备的ID，可以查看设备任意上传时间的数据。
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图10
“设备中心->设备管理”可以通过搜索设备ID，查看设备数据；点击左上角“添加设备”，可以进行设备的添加，如下图所示：
[image: image11.png]RS

WETE

s it

RN R RE S





图11
根据界面的提示，进行设备的添加。

（1）“名称”可填写您自己需要的；

（2）“设备号”即设备的ID，例如：16F3F88714BB,将这组数值填写到“设备号”一栏即可；

（3）“初始密码”一栏，可以填写，也可以不填写，具体根据您自己的需求；

（4）“设备分组”是把设备添加到您分好的组别中，具体的分组根据您的需求；

（5）“设备地址”点击右侧的蓝色坐标箭头，进入地图里，然后拖动地图内部的一个蓝色箭头，进行坐标的定位，确定好坐标后，点击“确认”。如下图所示：
[image: image12.png]s
4 =Yt 3010170





图12
最后再点击“添加”，即可完成设备的添加。
“设备中心->分组管理”可以进行设备的分组，将不同类别的传感器绑定到相应的分组中。
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图13
点击左上角的“添加一级分组”，填写需要分组的名称，再点击“确认”即可。
“设备中心->指令下发”可以指定的设备进行指令的修改。如下图所示：
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图14
点击“设备类型”选择传感器类型，

在“设备号”输入(例如：16F3F88714BB)设备的ID；
“设备密码”根据您的需求选择是否填写；
“指令”下发根据您的需求使用
“数值”的填写根据需求修改
填写以上信息，再点击“下发”，即可完成设备指令的修改和下发。

注：网络继电器和NB电信设备可以下发指令

“触发器管理->触发器列表”可以通过查看已添加的触发报警和添加触发报警。如下图所示：
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图15
.点击左上角“添加触发”，进入添加触发的界面，如图所示：
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图16
触发“名称”根据您的需求填写

“节点编号”请看注释

“设备密码”根据您的需求选择是否填写

“推送类型”根据您的需求

“触发表达式”value后填写大于、小于、不大于或者不小于，然后再根据需求填写数值；例如：value>20

填写完以上信息，再点击“添加”即可完成触发报警的添加。

“节点编号”注释：红色标记的是设备的ID，黄色标记的是“节点编号”。
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图17
“触发器管理->触发历史”可以查看已添加触发器报警的记录。

“设置->个人设置”可以修改用户密码

“设置->用户管理”可以进行用户密码的修改和添加新用户

“设置->中性管理”可以更换系统名称、公司名称和logo。          
4.4 传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过NB-IOT网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能。


                                                                      


