[image: image1.png]




[image: image2.jpg]e LA

—WHRYENUYTE

&l A D A4 R 25 Bt R 7
SR BAIRUEN-






[image: image3.png]B &if7E




	不锈钢水尺

使用说明书

	JBXG-SC


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介

1.1 产品概述

不锈钢水尺广泛应用于江河、湖泊、水库、水电站等，已被各地国土资源局、勘测设计院、建筑监测站、市政公司、路桥公司、建筑公司、水电公司、测绘公司等单位广泛采用。用以观测地下水位和海洋潮汐水位的变化等。
1.2产品特点

设计简单实用

可在各种环境中稳定工作，提供准确的水位读数

更高的稳定性和耐用性

直观、经济、观测方便
安装简单、免维修
抗腐蚀性能好
经久耐用、使用寿命长
第二章 产品硬件                     
2.1 产品外观
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2.2产品尺寸

	参数
	参数内容
	颜色

	不锈钢烤漆

(304不锈钢)
	8cm宽/米
	单红色/
单蓝色

	
	10cm宽/米
	

	
	15cm宽/米
	

	
	20cm宽/米
	

	
	30cm宽/米
	

	
	40cm宽/米
	

	适用水域
	正常水质的淡水

	慎用水域
	污水、海水

	使用寿命
	8-10年


表2

*以上表格产品规格均可根据需求定制，具体产品以实物为准

第三章 使用说明
3.1 使用安装

直立水尺由水尺靠柱和水尺组成两部分组成。

在沿水位观测断面设至一组水尺靠桩上，水尺靠桩可采用木桩，钢管没钢筋混凝土等材料制成。

应将靠柱浇注在稳固的岩石或水泥护坡上，或直接将靠桩打入或埋设至河底。

水尺应与水面垂直，安装时应吊垂直线校正。

3.2 注意事项

采用木制靠桩时，表面应作防腐处理
水尺靠柱入土深度宜为1.0m~1.5m；

松软土层或冻土层地带，宜埋深至松土层或冻土层以下至少0.5m

在淤泥河床上，入土深度不宜小于靠桩在河床以上高度的1.5~2倍
3.3 水尺的布设规定
水尺设置的位置必须便于观测人员接近，直接观读水位，并应避开涡流、回流、漂浮物等影响。在风浪较大的地区，必要时应采用静水设施
水尺布设的范围，应高于测站历年最高、低于历年最低水位0.5m
同一组的各支基本水尺，应设置在同一段断面线上，当因地形限制或其他原因必须离开同一断面线设置时，其最上游与最下游一支水尺之间的同时水位差不应超过1cm
同一组的各支比降水尺，当不能设置在同一断面线上时，偏离断面线的距离不得超过5cm，同时任何两支水尺的顺流向距离不得超过上、下比降断面间距的1/200
相邻两支水尺的观测范围宜有0.1~0.2m的重合，当风浪经常较大时，重合部分可适当放大至0.4m
3.4水尺观测水位
水位的基本定时观测时间为北京标准时间时，在西部地区冬季时观测有困难或枯水期时水位代表性不好的，根据具体情况、实测资料分析后可改在其它代表性较好的时间定时观察。观察员应每天将使用的时钟与北京标准时间核对。
水位应读记至1cm，当上下比降断面的水位小于0.20m时，比降水位应读记至0.5cm
水位观测测次应根据河流特性及水位涨落变化情况合理分布，应能测到完整的水位变化过程，满足日平均水位计算、各项特征值统计、水文资料整理和水情拍报的要求。
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