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	红外测温传感器

	使用说明书

	JITA-101


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介
1.1产品概述

红外测温传感器是我公司研制的一款近距离非接触式测温探头，可主要应用在非接

触温度测量、前额温度计、耳部温度计、人体表面温度的测量等。
1.2功能特点

(1)MEMS红外传感技术

(2)TO-39封装

(3)高灵敏度，高可靠性
(4)5.5μm波长高通滤波器
    (5)高精度、低偏差NTC温度传感器

(6)体积小，成本低

 （7）使用方便，综合性价比高
第二章 主要参数
2.1产品参数
	性能
	数值
	单位
	备注

	芯片尺寸
	1.4×1.4
	mm
	/

	热电堆电阻
	70±5
	KΩ
	25℃

	敏感区域
	1.1×1.1
	mm
	/

	视场角
	60
	Degress
	大于 50%

	噪声电压
	<35
	nV/Hz1/2
	25℃

	噪声等效功率
	0.23
	nW/Hz1/2
	500K,1Hz,25℃

	响应率
	120
	V/W
	500K,1Hz,25℃

	时间常数
	15
	ms
	/

	检测率
	(0.60±0.8)E08
	cmHz1/2/W
	500K, 1Hz

	NTC电阻
	10±1%
	KΩ
	25℃

	NTC（β）
	3950
	/
	25℃/50℃

	工作温度
	-30～120
	℃
	/

	测量温度
	-20～400
	℃
	/


表1
2.2红外感应电压曲线
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图1

2.3视野范围

视野范围定义： 相对于视野范围主轴（热电堆电压输出峰值角度），50% 热电堆电压输出处于的角度值.。
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图2
2.4滤波特性

	参数名称
	参数内容

	滤波器截止波长
	5.5um

	感应信号
	≥75%

	滤波器阻塞值
	1%


                                     表2
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图3
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2.5精确度
                                  图4
2.6引脚定义

	引脚序号
	1
	2
	3
	4

	名称
	TP+
	NTC
	TP-
	GND


        表3
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2.7封装尺寸
[image: image10.png]



                    图5俯视                       图6底视
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图7侧视                          图8连接壳体
第三章 注意事项

需将传感器安置在避风避雨的环境中，保持传感器处于干燥的环境下运行，防止

进水。

为了保证测量的准度，请将不要直接暴露在阳光下测量因为太阳辐射的红外线也

是探头采集的要素。

为了防止电磁方面的干扰，请在安装时尽量使热电堆温度传感器远离电磁场源（比

如电动机、马达、大功率电缆等），如有必要可加金属套管。

仪器的镜头必须保持清洁，避免因粘有灰尘、烟尘等污染物而导致测量误差甚至

损坏镜头，若镜头粘有灰尘，可用擦镜纸蘸无水酒精擦拭。
第四章 产品命名规则
	名称
	类别

	精讯畅通
	J

	红外测温
	IT

	封装方式
	A:TO39封装
	B:TO50封装
	C:SMD封装

	测温方式
	10:近距离非接触式
	20:远距离非接触式

	输出方式
	1:模拟
	2:数字


                                            表4


      
 

                                                                      


