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第1章 产品简介
1.1 产品概述
RTK定位模块是一款双频段、多星座模块，可追踪多个可见卫星的L1+L5频段信号，从而显著降低城市峡谷中的多径效应，提高定位精度。
产品内置的先进的刚干扰单元，保证了模组即使在复杂电磁环境下仍可提供可靠准确的定位精度，适用于无人机、自主机器、智慧农业及智能驾驶等高精度导航定位领域。
1.2 产品特点
高精度，抗干扰
低功耗，可长时间使用
相较于普通定位，更精准
搜星性能强
搜星速度快，快速进入RTK定位模式
1.3 应用范围
移动相对定位，满足不同种类无人机飞控系统的需求；多系统联合定位精度优势显著改善树荫遮蔽地区，以及复杂路径信号等恶劣观测环境精度，定位更可靠；高性能双天线定向，自适应抗干扰能力提供高精度的位置，速度和基态校准让自动驾驶设备更加稳定可靠。
第2章 产品参数
2.1 技术指标
	参数名称
	参数内容

	工作温度
	-40℃~+85℃

	储存温度
	-40℃~+90℃

	接受频段
	GPS/QZSS:L1C/A,L5
GLONASS:L1
Galileo:E1,E5a
BDS:B1L,B2a

	默认星系
	GPS+GLONASS+Galileo+BDS+QZSS

	并发接受星系数量
	4+QZSS

	SBAS
	WASS、EGNOS、MSAS、GAGAN

	功能
	RTK

	水平定位精度
	自主定位：1m
RTK：1cm+1ppm

	速度精度
	0.03m/s

	1PPS精度（RMS）
	20ns

	RTK收敛时间
	RTK:＜10s

	[bookmark: _GoBack]天线供电
	外置电源或模块VDD-RF供电


2.2产品外观
[image: 24363355618_160484413000_透明图]
2.3产品尺寸
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第3章 产品使用
给模块供电，通过USRT串口连接上位机输入以下字符串
注：本章所列举的信息均为举例，实际使用请按现场数据使用
	FFDD
	X
	“120.253.226.97”
	“8001”
	”Y3VqZjAwMzozOG03OXZodw==”


	帧头
	命令字节
	IP地址
	端口号
	命令字节


3.1 输出定位信息
TX:FFDD 1 ”120.253.226.97””8001””Y3VqZjAwMzozOG03OXZodw==”
RX:FF DD aa aa aa aa bb bb bb bb bb cc dd
数据解析
	FFDD
	aa aa aa aa
	bb bb bb bb bb 
	cc
	dd

	帧头
	经度
	纬度
	定位状态
	星数


3.2 输出单条GGA数据
TX:FFDD 2 ”120.253.226.97””8001””Y3VqZjAwMzozOG03OXZodw==”
RX:$GNGGA,075832.001,3730.984791,N,12202.142736,E,1,06,2.76,30.572,M,5.799,M,,*77
数据解析
	$GNGGA
	帧头

	075832.001
	UTC时间，时分秒格式

	3730.984791
	纬度

	N
	纬度半球N（北半球）/S（南半球）

	12202.142736
	经度

	E
	经度半球E（东半球）/W（西半球）

	1
	GPS状态 0：未定位
         1：非差分定位
         2：差分定位

	06
	正在使用解算的卫星数量（00~12）

	2.76
	HDOP水平精度因子

	30.572
	海拔高度

	5.799
	地球椭球面相对于大地水准面的高度


3.3 输出农机报文
TX:FFDD 3 ”120.253.226.97””8001””Y3VqZjAwMzozOG03OXZodw==”
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]RX: FE DC aa aa  bb bb cc cc dd dd ee ee ff ff ff ff gg gg gg gg gg
	FE DC
	帧头

	Aa aa
	网络灯 0：未连接
       1：联网

	Bb bb
	链接状态： 0未获取ERP账号
           1获取到ERP账号
           2连接成功
           3连接中移失败
           5

	Cc cc
	搜星数

	Dd dd
	RTK状态: 1 单点定位
         2 差分定位
         4 RTK固定解
         5 RTK浮点解

	Ee ee
	运动速度

	Ff ff ff ff
	纬度

	Gg gg gg gg gg
	精度


3.4 手动修改配置
TX:FFDD5”120.253.226.97””8001””Y3VqZjAwMzozOG03OXZodw==”
	FFDD
	5
	“120.253.226.97”
	“8001”
	”Y3VqZjAwMzozOG03OXZodw==”


	帧头
	修改命令字节
	IP地址
	端口号
	CORS账号转换密钥
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