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第1章 产品简介
1.1 产品概述
G型喷头采用旋转结构，利用水力学流道，形成精细的均匀水珠。相对其他微灌喷头而言，覆盖范围大。倒置安装时可配合整体式膜片防滴阀，有效杜绝停喷后的滴灌伤苗现象，适合国内地区的单体大棚作物灌溉，满足单体大棚灌溉应用，有效改进了喷头喷洒角度大而导致水资源浪费，提高了喷灌质量，降低了使用成本。
1.2 产品特点
省水节水，降低成本
适用性广，方便使用
G型框架，盲区小
倒插或地挂安装，使用多种场景
优质材料，使用寿命长
1.3 产品应用
广泛应用于温室微喷、庭院灌溉、苗圃灌溉、蔬菜大棚等领域
第2章 产品参数
2.1 技术指标
G型小旋轮喷头
	水压（MPa）
	口径
	0.8mm
	1.0mm
	1.2mm
	1.4mm
	1.6mm
	1.8mm
	2.0mm

	
	喷嘴颜色
	黑色
	蓝色
	绿色
	红色
	黄色
	橙色
	灰色

	150
	流量
（L/H）
	22.8
	37.8
	53.9
	72.8
	90.0
	115.8
	147.9

	
	半径
（m）
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5

	200
	流量
（L/H）
	27.2
	45
	64.4
	86.1
	105.6
	136.7
	175.0

	
	半径
（m）
	2.5
	2.6
	2.7
	2.7
	2.8
	3.0
	3.0

	250
	流量
（L/H）
	31.3
	51
	73.3
	97.8
	116.1
	150.0
	197.5

	
	半径
（m）
	2.6
	2.7
	2.7
	2.8
	3.0
	3.2
	3.2

	300
	流量
（L/H）
	33.9
	55.6
	79.4
	107.2
	125.0
	162.5
	221.7

	
	半径
（m）
	2.7
	2.7
	2.8
	3.0
	3.2
	3.5
	3.5


G型折射雾化喷头
	水压（MPa）
	口径
	0.8mm
	1.0mm
	1.2mm
	1.4mm
	1.6mm
	1.8mm
	2.0mm

	
	喷嘴颜色
	黑色
	蓝色
	绿色
	红色
	黄色
	橙色
	灰色

	150
	流量
（L/H）
	37.8
	53.9
	53.9
	72.8
	90.0
	115.8
	147.9

	
	半径
（m）
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3
	1.3
	1.4
	1.5

	200
	流量
（L/H）
	27.2
	45
	64.4
	86.1
	105.6
	136.7
	175.0

	
	半径
（m）
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3
	1.3
	1.4
	1.5

	250
	流量
（L/H）
	31.3
	51.0
	73.3
	97.8
	116.1
	150.0
	197.5

	
	半径
（m）
	1.2
	2.7
	2.7
	2.8
	3.0
	3.2
	3.2

	300
	流量
（L/H）
	55.6
	55.6
	79.4
	107.2
	125.0
	162.5
	221.7

	
	半径
（m）
	1.2
	2.7
	2.8
	3.0
	3.2
	3.5
	3.5


2.2产品尺寸
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左为G型小旋轮喷头，右为G型折射雾化喷头
第3章 注意事项
3.1安装维护
水雾喷头的安装应在系统试压、冲洗、吹扫合格后进行； 
水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程； 
水雾喷头之间的水平距离与垂直距离应满足水雾锥相交的要求； 
每月检查一次水雾喷头，当喷头上有异物时及时清除。
3.2 储存运输
水雾喷头在运输过程中，包装箱要防雨，装卸时防止撞击； 
[bookmark: _GoBack]水雾喷头应存放在通风、干燥的库房内，贮存温度为-15℃～40℃，应避 免与腐蚀性物质共同贮存。
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