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第1章 产品简介
1.1 产品概述
利用水力学流道，形成精细的均匀水珠。相对其他微灌喷头而言，覆盖范围大。倒置安装时可配合整体式膜片防滴阀，有效杜绝停喷后的滴灌伤苗现象，适合国内地区的单体大棚作物灌溉，满足单体大棚灌溉应用，有效改进了喷头喷洒角度大而导致水资源浪费，提高了喷灌质量，降低了使用成本。
1.2 产品特点
省水节水，降低成本
适用性广，方便使用
[bookmark: _GoBack]倒插或地挂安装，使用多种场景
优质材料，使用寿命长
1.3 产品应用
广泛应用于温室微喷、庭院灌溉、苗圃灌溉、蔬菜大棚等领域
第2章 产品参数
2.1 技术指标
倒挂式旋转喷头
	水压（MPa）
	口径
	0.8mm
	1.0mm
	1.2mm
	1.4mm
	1.6mm
	1.8mm
	2.0mm

	
	喷嘴颜色
	黑色
	蓝色
	绿色
	红色
	黄色
	橙色
	灰色

	150
	流量
（L/H）
	22.8
	36.7
	53.9
	72.2
	96.7
	120
	144.2

	
	半径
（m）
	3.0
	3.2
	3.7
	3.9
	4.0
	4.0
	4.0

	200
	流量
（L/H）
	26.7
	43.9
	64.4
	86.1
	115
	143.3
	170.8

	
	半径
（m）
	3.3
	3.5
	4.0
	4.3
	4.3
	4.3
	4.3

	250
	流量
（L/H）
	30.6
	50
	73.9
	96.3
	130.8
	163.5
	193.3

	
	半径
（m）
	3.5
	3.7
	4.2
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5

	300
	流量
（L/H）
	33.9
	55.6
	81.7
	109.7
	145.8
	179.2
	216.7

	
	半径
（m）
	3.6
	4.0
	4.4
	4.7
	4.8
	4.8
	4.8


折射式雾化喷头
	水压（MPa）
	口径
	0.8mm
	1.0mm
	1.2mm
	1.4mm
	1.6mm
	1.8mm
	2.0mm

	
	喷嘴颜色
	黑色
	蓝色
	绿色
	红色
	黄色
	橙色
	灰色

	150
	流量
（L/H）
	22.8
	36.7
	53.9
	72.2
	96.7
	120
	144.2

	
	半径
（m）
	0-1.1
	1.2
	1.3
	1.3
	1.4
	1.4
	1.5

	200
	流量
（L/H）
	26.7
	43.9
	64.4
	86.1
	86.1
	143.3
	170.8

	
	半径
（m）
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3
	1.3
	1.4
	1.5

	250
	流量
（L/H）
	30.6
	50
	73.9
	96.3
	96.3
	162.5
	183.3

	
	半径
（m）
	1.2
	2.7
	2.7
	2.8
	3.0
	3.2
	3.2

	300
	流量
（L/H）
	33.9
	55.6
	81.7
	109.7
	108.7
	179.3
	216.7

	
	半径
（m）
	1.2
	2.7
	2.8
	3.0
	3.2
	3.5
	3.5


2.2产品尺寸
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左为倒挂式旋转喷头，右为折射式雾化喷头
第3章 注意事项
3.1安装维护
水雾喷头的安装应在系统试压、冲洗、吹扫合格后进行； 
水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程； 
水雾喷头之间的水平距离与垂直距离应满足水雾锥相交的要求； 
每月检查一次水雾喷头，当喷头上有异物时及时清除。
3.2 储存运输
水雾喷头在运输过程中，包装箱要防雨，装卸时防止撞击； 
水雾喷头应存放在通风、干燥的库房内，贮存温度为-15℃～40℃，应避 免与腐蚀性物质共同贮存。
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