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一站式物联网供应平台
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Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.




	导轨式控制器

	使用说明书

	JX-3001-KZQ

	Ver1.0


产品简介

产品概述

JX-3001-KZQ系列网络继电器是1-8路继电器控制器，带常开及常闭输出。1-8路开关量输出，可用于智能家居控制即时控制，也可以通过定时控制和按键控制，可控制小于10A-250VAC的设备，若控制大型设备，再连接一个大的中间继电器即可。

JX-3001-KZQ系列网络继电器已连接我司云平台，可通过电脑登陆云平台、微信小程序及手机APP控制1-8路继电器的闭合。

功能特点

本产品支持工作在TCP服务端、TCP客户端。利用NB-IOT/4G为传输方式,控制方式可选择及时控制、定时控制和手动控制。可控制继电器数量分别为1、4、8路。其他定制方案、更多功能请咨询公司技术人员。

参数指标
基本参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12V-24V DC

	输出信号
	开关量输出

	开关量类型
	常开/常闭触点

	工作耗电（继电器打开时）
	1路≤0.7W、4路≤2W、8路≤3.7W

	工作环境
	-20℃-60℃ ,0-95%RH(相对湿度，无凝结）

	开关量工作功率
	10A-250VAC/10A-30VDC

	即时控制
	全开/全关

	定时控制
	共48组可设置指定时间控制

	按键控制
	每一路可按键即时控制


通讯参数
	参数名称
	参数内容

	传输接口
	NB-Iot接口

	频段制式
	B3、B5、B8

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信NB-Iot


硬件连接
设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	导轨式网络继电器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸
下图是产品的尺寸，按照尺寸说明合理进行产品安装，如图所示：

（1）1路继电器
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（2）4路继电器

[image: image22.jpg]


 [image: image2.png]


    
（3）8路继电器
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接口说明
下图是NB-Iot通讯方式产品的接口说明，下图中485口为预留端口，485通信功能目前尚在开发中，如图所示：

（1）1路继电器
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（2）4路继电器
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（3）8路继电器
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大功率电器控制
我司的继电器是12-24v供电，继电器线圈是属于弱电驱动，继电器常开/常闭触点的耐电压和耐电流参数为
10A 250VAC，10A 30VDC。由此可见，若是触点控制大功率电器，不可对交流电压250V以上，交流电流达到10A以上的设备直接控制，不可对直流电压30V以上，电流10A以上的设备直接控制。如果需要控制一般的家用220V电器，大部分的负载电压电流达到以上要求的均可直接连接；如果需要达到控制目的，则可以通过一个交流接触器或中间继电器去完成多级控制，即使用网络继电器触点控制220V交流接触器的线圈，触点闭合后线圈通电，220V交流接触器的顶部触点就会动作，就可以使用220V交流接触器的触点去控制380V的电器或380V交流接触器的线圈，从而完成对大功率电器的通断电控制。
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上图是八路导轨式控制器控制雾炮的连线图示。
由图可见，左侧蓝线部分由220V火线进接网络继电器常开触点，然后开关的对应触点出线连接交流接触器的线圈A1，然后线圈A2点出线连接220V零线。只要扬尘系统的继电器触点闭合，网络继电器开关、220V电源、交流接触器线圈之间就形成了回路，交流接触器线圈就会得电吸合住顶部触点，届时三相电与雾炮电机接通，雾炮即可工作。

导轨式继电器安装
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场地：导轨式控制器并非密封防水，安装的环境应在室内或室外控制箱内，防止被雨淋后短路。
产品安装：建议用户安装前检查一下交货的产品是否有运输造成的损坏，若有问题应及时与厂家联系。导轨式控制器底部可安装C45导轨用于固定。

产品维护：建议用户定期查看安装环境，防止有漏水和灰尘积聚在设备上，导致设备使用出现问题。  

注意事项
设备供电需按照说明书上标识的正和地进行对应接线，正地线序接反会有烧坏设备的风险；目前产品485口为预留口，尚未有485通信功能；为保证设备正常联网，实现平台远程控制继电器，请勿将设备密封在铁质箱子中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
精讯云
精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。

（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界面
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性

（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看

（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。

如何使用精讯云
使用浏览器输入域名www.sennor.net进入精讯云平台登录页面，输入账号密码后可见左侧有继电器管理选项，如下图所示
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如上图所示，进入继电器管理页面后可查看当前添加的继电器状态，点击第二张图红框中“添加设备”可以根据设备号将设备添加到继电器管理。页面如下图示
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其中“名称”“设备编号”“分组”“设备地址”为必填、必选，初始密码可以根据要求选择是否填写。
添加好之后，点击所添加的设备选项进行即时控制、定时任务添加和状态管理，如下列图示
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上图为继电器即时控制与设置页面，点击对应继电器的开关可以对继电器状态进行即时控制。图中红圈中的方框是用来选中继电器配合黄框中联动关系和互斥关系来使用的，目前功能正在开发中，联动、互斥关系暂时无法配置。

右上角“开启高级显示”，下图红色方框所示，高级显示里的功能目前正在开发中，暂时无法使用
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下图为“开启高级显示”后的显示界面，前后保护时间及配置联动、互斥关系功能尚在开发中，暂时无法使用。
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上图是添加定时任务，可选择任务开始和结束时间，目前联动和互斥功能无效。
精讯云平台通过与设备的TCP连接进行执行的下发和上传，其指令的组成协议与485通讯协议一样，如果有需求进行其他服务器的直传，也可以在建立连接后通过发送前文所述的指令进行控制。                                                                                                                                                              
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