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第1章 产品简介

1.1 产品概述

随着经济科技发展，推动了城镇智慧化的发展，研发出智慧城市、智慧照明、智慧公厕、智慧井盖等一系列产品。其中，井盖丢失问题不仅会造成经济损失，更重要的是会带来严重的城市交通安全的隐患。
JXCT-3001-ZH系列传感器是一款基于NB-IoT网络的电池供电的新型一体化传感器，传感器集合了感知+传输二合一功能，不需要其他任何外部设备与供电，仅仅部署一台传感器即可实现物联网检测。
NB-IoT网络是目前新型的一种基于蜂窝的窄带物联网，功耗非常低，同时具有更高的连接质量。
传感器通过远程查看角度的改变以及定位，来判断井盖是否发生异常，还可以检测井内气体、水位等参数；不仅降低了人工成本，同时可以保证巡检人员的人身安全。
1.2 功能特点

· 采用高精度的GPS定位芯片，响应速度快，定位准确
· 低功耗，使用寿命长
· 采用进口探头，精度高，零点漂移小，准确性高

· 具有倾角、定位以及报警检测

· 具有防水性能好、便于安装
1.3 参数指标
1.3.1 通讯参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	内置锂电池

	通讯方式
	NB-IOT

	正常上报间隔
	1h（默认）

	异常上报间隔
	1min（默认）

	角度检测范围
	0-360°

	异常角度
	25°（默认）

	GPS定位时间
	≥1min

	GPS定位误差
	≤10-15m

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	0-95%（相对湿度）、无凝结


1.3.2 探头参数

	参数名称
	参数内容

	可燃气体范围
	0-100%LEL

	分辨率
	0.1%LEL

	H2S气体范围
	0-100ppm

	分辨率
	0.01ppm

	CO气体范围
	0-1000ppm

	分辨率
	0.1ppm

	O2气体范围
	0-30%

	分辨率
	0.1%

	液位范围
	0-10m

	分辨率
	0.01m


注：产品的参数组合，参考我司产品网站详情

第2章 硬件连接

2.1 产品清单

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	天线（内置）
	1只

	锂电池
	3个

	SIM物联卡
	1张

	保修卡/合格证
	1份


2.2 产品说明
2.2.1 产品外观尺寸

下图是产品的外观尺寸图，根据尺寸进行合理安装，如图所示：
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2.2.2 产品细节
下图是产品的具体细节说明，如图所示：

（1） 安装孔
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（2） 防水接头
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（3） 透气孔
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2.3 使用说明
（1）首先打开产品包装箱，检查产品是否损坏或者缺少（2）再根据我司产品外观尺寸，将设备安装在使用环境中，按下电源产品即可工作
（3）登录我司精讯云，查看设备状态
2.4 注意事项

（1）检查产品是否损坏，若损坏或缺失，请联系我司售后工作人员。

（2）避免在高温环境中使用，产品的使用环境请按照参数说明。

（3）尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确,如变频器/电机等。
（4）精讯云服务器使用操作，可联系我司售后工作人员

（5）传感器上面的透气膜禁止损坏
第3章 传感器连接精讯云

3.1 精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

3.2 精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
3.3 传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过NB-IOT网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能
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