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产品简介
产品概述

地表沉降仪是我司研发的一款针对地质灾害安全控制的监控设备。设备采用进口高精度芯体、我司研发特定的电路以及保护罩等部件组成；适用于大坝、桥梁、边坡、隧道、公路路堤、工民用地基等土体的内外部沉降变形监测。

工作原理
我司研发的沉降仪由高精度硅晶芯体测量，通过485信号传输到信号采集系统，通过压力监测过程中信号的变化传输至信号采集系统，经过分析计算，由此测量出各测量点的压力变化量，进而分析出地表的相对沉降高度。

产品功能
测试数据，分析趋势

独立运行，互不干扰

监测深度对比，进行推算模拟

有效分析数据，增加报警功能

产品优势
产品具有高精度、高稳定性

零点漂移小，重复性好、线性度高

附件少，操作简单，自动采集数据

灵敏度高、响应速度快

有效分析，模拟推算

工业级的设计，防水性能高
产品经过多种测试，抗干扰能力强

沉降仪参数
	参数名称
	参数内容

	量程
	100mm-1500mm

	检测方式
	旋转电位器

	编译器分辨率
	10K

	钢丝绳
	c0.5mm 304超柔不锈钢

	拉力
	3.5N

	通讯方式
	RS485/NB-IOT/LoRa

	供电电压
	12-24V DC

	工作温度
	-20至80℃

	制作材料
	铝合金

	线性精度
	≤±0.15%F.s


NB/LoRa参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	锂电池/12V DC

	待机时间
	≤3年

	上报间隔
	默认10min（可设置）

	工作温度
	-25至60℃

	工作湿度
	0至90%（相对湿度）、无凝结

	数据采集方式
	自动采集和传输

	传输方式
	NB-IOT/LoRa

	NB-IOT频段
	B3/B5/B8

	LoRa频段
	470~510MHZ


硬件连接
产品清单
	名称
	数量

	沉降仪
	1台

	NB/LoRa传感器
	1台（选配）

	USB转485模块
	1个（选配）

	电源适配器
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸

沉降仪
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产品接口说明

2.3.1 485通讯
您购买的是485通讯方式的设备，电源接口为宽电压电源输入 12-24V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。接线说明如图（表）所示：
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：

请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。

出厂默认提供0.6米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。
2.3.2 NB通讯

如果您购买的是NB通讯方式的设备，传感器供电分为内置锂电池和12V DC两种供电方式，同时传感器内部安装了SIM卡，只要上电设备即可正常工作。

2.3.3 LoRa通讯

如果您购买的是LoRa通讯方式设备，传感器供电分为内置锂电池和12V DC两种供电方式，传感器上电之后，配合我司研发的lora贯桥云盒实现数据的上报。

配置软件安装和使用

传感器接入电脑

将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
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如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

传感器监控软件的使用

软件界面如图所示：
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打开软件后，首先选择软件顶端“传感器类型”，获取到串口号并选择正确的串口，然后单击“自动获取当前波特率和地址”即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。然后单击“连接设备”后即可实时获取传感器数据信息。

修改波特率和设备地址
在断开“设备连接”的情况下，点击“配置传感器通信参数”中“修改波特率和修改从站号”即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率

485通讯协议
4.1 通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


4.2 寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0000H
	40002
	沉降数值（单位1mm）
	只读

	0100H
	40101
	设备地址（0-252）
	读写

	0101H
	40102
	波特率（2400/4800/9600）
	读写


4.3通讯协议示例
读取设备地址 0x01 的沉降值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x01
	0x84
	0x0A



应答帧

	地址码
	功能码
	有效字数
	沉降值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0x92
	0x5A
	0x3D


沉降值：

0092H（十六进制）=146=>沉降=146mm

NB-IOT/LoRa通讯
LoRa使用说明

lora传感器需搭配我司研发的私有协议的lora贯桥云盒设备。设备上电之后，传感器和云盒之间通过模块建立连接，传感器将数据传给云盒，云盒再通过4G或者以太网通讯方式，将数据上报到云端。

 LoRa私有协议

LoRa网关与服务器采用TCP通讯方式，传输的协议帧为16进制 的字节数组格式，通讯数据协议如下：

LoRa网关上传格式

	序号
	协议内容
	协议说明
	字节数

	1
	帧头
	0xFEDC
	2

	2
	版本号
	协议版本
	1

	3
	命令
	帧命令
	1

	4
	集中器ID
	集中器唯一识别 ID
	6

	5
	节点ID
	节点模块唯一ID
	6

	6
	RSSI
	RSSI 接收信号强度
	1

	7
	节点在线情况
	0x00：掉线，0x01：在线
	1

	8
	节点入网总数
	连接LoRa的终端设备总数
	2

	9
	设备类型
	0A代表网络继电器，00代表普通设备
	1

	10
	数据长度
	有效数据字节数
	2

	11
	有效数据
	节点上传的有效数据
	最大240

	12
	校验和
	协议帧加密后的校验和
	2


LoRa使用注意事项：

在空旷的地方，传感器和云盒之间传输距离可达3km

云盒是信号发送和接受，需要放置在一个制高点（3-5m）

联网设备要远离强电磁的位置，避免影响设备信号的强度，从而影响数据的上报
NB-IOT使用说明

NB-IOT传感器数据的发送和接受，是NB模块通过UDP方式和基站之间来完成的，地区基站信号强弱，会影响数据上报。

注意事项：

联网设备要远离强电磁的位置，避免影响设备信号的强度，从而影响数据的上报

基站信号强弱同样会影响数据上报

设备装有开机按键（出厂默认关机），按下按键设备开始采集数据
精讯云

系统介绍


精讯云监控平台（www.sennor.net）是立足于先进、成熟的主流技术和产品，在技术开放和高度集成的基础上，进行高层次的应用开发；在保证高度安全可靠的前提下，做到系统容易使用、可维护性、可扩展性强。

系统的特点及优势
6.2.1特点：
稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
易操作性：提供友好的用户管理和使用界面
可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性。
兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
6.2.2优势：

支持私有化入口：
精讯云重点解决私有化部署的难题提供可配置“千人千面”界面与私有域名解析的服务
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功能全面：
数据查询，地图显示，实时监控，报警提示，大屏监控，指令下发等功能。
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微信小程序：
可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
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