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产品简介

产品概述

地表裂缝监测仪是测量地表相对位移的一种仪器。是通过滑坡周边的相对稳定点与滑坡监测点（水平位移点）的相对位置变化，得到每一监测点的相对位移量，是一种双向位移装置，从而判断地表情况。
功能特点

实时无线监测、数据远程传输、无人值守
应用范围广、不受地形起伏限制
完善的软件服务、集实时检索与报警预测为一体

分辨率优于0.1mm、误差0.1mm+0.02
可以实现恶劣环境下的位移测量特别是不受暴雨、大雾和夜间的影响
多数据中心、实现数据可靠备份
高集成性、产品采用IC级别集成、全部组件为原厂生产、绝非各地集成厂商可比

自动网络上报、提供高可靠度集成平台

超低功耗、特别适合野外无人环境

设备由高精度、高可靠性传感器组成
产品优势
产品高精度、稳定、可靠

零点漂移小、重复性好

低功耗、寿命长

灵敏度高、响应速度快

产品经过EMC和EMI测试，抗干扰能力
系统组成
我司自主设计的地质裂缝监测系统可以精准测量地质位移变化，系统由位移倾角监测仪、NB-IoT设备以及报警设备组成，且报警设备分为地面固定和立杆固定两类。

位移倾角监测仪参数
	参数名称
	参数内容

	位移量程
	0-3000mm（可选）

	位移精度
	≤0.2%F.s

	倾角精度
	0.1°

	拉线测量范围
	0-5m

	方向位移灵敏度
	0.1mm

	方向灵敏度
	≥5mm/s2

	北斗定位精度
	≤10m

	GPS精度
	≤10m


NB-IoT联网传感器参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	锂电池

	待机时间
	≤3年

	采集间隔
	1-7200s（可设置）

	上报间隔
	1-36000s（可设置）

	工作温度
	-25至85℃

	工作湿度
	0至90%（相对湿度）、无凝结

	数据采集方式
	自动采集和传输

	传输方式
	NB-IoT

	防护等级
	IP67


报警传感器参数
	参数名称
	参数内容

	功率
	不小于100w

	频率
	20Hz-20KHz

	声压
	不小于110m（可设置）

	工作温度
	-25至85℃

	工作湿度
	0至90%（相对湿度）、无凝结

	防护等级
	IP67

	报警方式
	现场声光报警、异地无线声报警、云端报警以及短信邮箱报警


硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	地质监测仪
	1台

	NB-IoT联网产品
	1台（选配）

	报警设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品尺寸说明
位移倾角监测仪参数
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NB-IoT联网传感器
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报警传感器
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安装说明
将监测仪两端的膨胀螺丝按照需求固定好
NB-IoT传输设备固定在安装地点
报警设备选好固定地点，使用膨胀螺丝固定好即可
安装事宜

位移角度监测仪要固定好，不要将设备固定在松软的地质中
报警设备因需要使用膨胀螺丝固定，固定地点需要在硬质地面
NB-IoT设备要远离强电磁的位置，避免影响设备信号的强度，从而影响数据的上报
精讯云系统
系统介绍


精讯云监控平台（www.sennor.net）是立足于先进、成熟的主流技术和产品，在技术开放和高度集成的基础上，进行高层次的应用开发；在保证高度安全可靠的前提下，做到系统容易使用、可维护性、可扩展性强。
系统的特点及优势
3.2.1特点：
实用性和美观性：根据应用系统的要求确定整个系统的结构，即从系统功能和信息需求出发，拟建系统的结构必须满足系统的功能要求，信息采集与传输能力要求、人机交互能力要求、信息处理与存储能力要求。具体而言，该系统切实满足业务的需要，系统性能可靠，易于维护并且网络及系统各方面指标切合实际需要，系统配置设计充分满足业务需求。界面的规划应力求实用性，使应用充分满足使用者的访问需求。在保证实用性的同时,应力求界面的美观、大方。
稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
易操作性：提供友好的用户管理和使用界面
可靠性：在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性。
兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
3.2.2优势：

支持私有化入口：
精讯云重点解决私有化部署的难题提供可配置“千人千面”界面与私有域名解析的服务
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功能全面：
数据查询、地图显示、实时监控、报警提示、大屏监控、指令下发等功能。
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微信小程序：
可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
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3.3
精讯云平台注册和基本使用
3.2.1平台注册

您输入网址（www.sennor.net）进入平台登录界面，如下图所示：
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如果您已和售前人员联系，已帮您注册过账号，您可以直接使用已注册账号登录平台；若您没有和售前人员联系，帮您注册账号，您可以自己注册。

点击登录界面的“注册”会出现，如下图所示界面：
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您再按照界面显示，注意填写每一栏相关的信息。（1）按照提示先填写好“用户名”；

再根据提示填写好“设置密码”，填写好“密码”

将刚刚填写的“密码”，在第三栏中，再次确认填写

在第四栏中填写您的“手机号码或者邮箱”，如果您填写的是手机号码，您的手机会收到一条短信提示，您将短信内的“验证码”填写到第五栏；如果您填写的是邮箱，您需要登录邮箱，将邮箱收到的邮件里的“验证码”填写在第五栏。

您写填完注册信息后，点击“立即注册”，就完成平台账号的注册，可以使用刚刚注册的账号和密码，登录使用平台。

3.2.2平台的基本使用
使用账号和密码登录平台，进入平台主界面，如下图所示：
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左侧为系统导航菜单，右侧为系统相关信息、设备相关信息。
“数据中心->地图显示”可通过地图形式查看设备绑定的地点以及设备的名称，此种方式可以一次性观察绑定的设备数量，非常直观，适合向政府机构展示使用。

“数据中心->列表显示”可查看绑定设备的数量以及设备的名称，适合统计使用。

“数据中心->图形化显示”可以通过所搜设备的ID，查看数据。

“数据中心->历史数据”可以输入设备的ID，可以查看设备任意上传时间的数据。
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“设备中心->设备管理”可以通过搜索设备ID，查看设备数据；点击左上角“添加设备”，可以进行设备的添加，如下图所示：
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根据界面的提示，进行设备的添加。

（1）“名称”可填写您自己需要的；

（2）“设备号”即设备的ID，例如：16F3F88714BB,将这组数值填写到“设备号”一栏即可；

（3）“初始密码”一栏，可以填写，也可以不填写，具体根据您自己的需求；

（4）“设备分组”是把设备添加到您分好的组别中，具体的分组根据您的需求；

（5）“设备地址”点击右侧的蓝色坐标箭头，进入地图里，然后拖动地图内部的一个蓝色箭头，进行坐标的定位，确定好坐标后，点击“确认”。如下图所示：
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最后再点击“添加”，即可完成设备的添加。

“设备中心->分组管理”可以进行设备的分组，将不同类别的传感器绑定到相应的分组中。
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点击左上角的“添加一级分组”，填写需要分组的名称，再点击“确认”即可。

“设备中心->指令下发”可以指定的设备进行指令的修改。如下图所示：
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点击“设备类型”选择传感器类型，

在“设备号”输入(例如：16F3F88714BB)设备的ID；
“设备密码”根据您的需求选择是否填写；
“指令”下发根据您的需求使用
“数值”的填写根据需求修改
填写以上信息，再点击“下发”，即可完成设备指令的修改和下发。

注：网络继电器和NB电信设备可以下发指令
“触发器管理->触发器列表”可以通过查看已添加的触发报警和添加触发报警。如下图所示：
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.点击左上角“添加触发”，进入添加触发的界面，如图所示：
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触发“名称”根据您的需求填写

“节点编号”请看注释

“设备密码”根据您的需求选择是否填写

“推送类型”根据您的需求

“触发表达式”value后填写大于、小于、不大于或者不小于，然后再根据需求填写数值；例如：value>20

填写完以上信息，再点击“添加”即可完成触发报警的添加。

“节点编号”注释：红色标记的是设备的ID，黄色标记的是“节点编号”

[image: image19.png]RZH

EjhER R

55E=
HAERID16FIFBET14CA2

BE

HAERID16FIFBET14CA3

EE
HAERID1BFIFBET14CA4

FERE
HAESID16FIFBRT14CAS

el

36w
21 s
26«
45.6 %ru
20.3%

<& i a1

2019-0117 16:18:48

2019-01-17 16:18:48

2019-0117 16:18:48

2019-0117 16:18:48

2019-0117 16:18:48

AR

g 5888





“触发器管理->触发历史”可以查看已添加触发器报警的记录。

“设置->个人设置”可以修改用户密码

“设置->用户管理”可以进行用户密码的修改和添加新用户

“设置->中性管理”可以更换系统名称、公司名称和logo。
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