    一站式物联网供应平台
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	智慧耳标使用说明书
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产品简介

产品概述
鉴于目前国家在大力推进牲畜养殖的信息管理及肉类等食品溯源管理，耳标作为整个管理系统中的前端个体——牲畜养殖信息的最佳记录、采集手段，一定会得到大规模采用。用户可以通过电子耳标的识别功能跟踪监控动物从出生→屠宰→销售→消费者→最终消费端的整个过程。
我司研发的智慧耳标传感器，是一款基于NB-IOT网络的新型一体化传感器，集合了感知+传输+GPS定位+RFID识别以及采集运动信息多合一的功能，仅仅部署一台传感器即可实现远端物联网监测数据。

智慧耳标采用的NB-IOT网络目前新型的一种基于蜂窝的窄带物联网，功耗非常低，同时具有更高的连接质量，可以满足动物从出生到生长整个过程的监测，记录动物生长情况，保证健康成长。
功能特点

智慧耳标传感器集合测温+GPS定位+RFID识别多合一的功能
使用低功耗、连接质量更高的NB-IOT网络
产品可以对圈养和散养的动物进行监测

内置运动模块，可以通过云端查看动物的运动信息

可通过远程云端、手机APP和微信小程序进行数据的查看

产品优势
高精度、稳定、可靠

采用RFID个体标识

内置运动模块，经平台处理，可查看动物运动信息

零点漂移小，重复性好

低功耗、寿命长

灵敏度高、响应速度快

参数指标

主要参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	内置锂电池

	上报间隔
	温度30min（可定制）

	
	定位信息 24h/次

	通信方式
	NB-IoT网络

	温度范围
	0~50℃

	GPS定位误差
	≤10米

	工作温度
	-20至50℃

	工作湿度
	0至95%（相对湿度）、无凝结

	防水等级
	IP67

	重量
	约77g


通讯参数

	参数名称
	参数内容

	传输接口
	NB-Iot

	频段制式
	B3/B5/B8

	输出功率
	23dBm±2dB

	灵敏度
	-114dBm（无重传）

	
	-130dBm（开启重传）

	天线
	Pads

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信NB-Iot


硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	智慧耳标传感器
	1台

	磁扣
	1个

	防滑垫
	1个

	保修卡/合格证
	1份


产品外观
下图是产品的结构和部件说明图，如图所示：
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图1 产品正面
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图2 产品背面

使用说明

 （1）拆开产品包装盒检查产品完整性以及产品配件是否齐全

（2）产品背面有拨码开关，需要使用比较尖细的物体水平拨动一下即可，且不要用力向下按（开关出厂默认关闭）

（3）使用我司配送的防滑垫，贴到背面对应的位置即可

（4）最后再扣上磁扣即可

注意事项

（1）拆开包装后，若产品出现损坏或者配件不齐全，请立即联系我司售后工作人员

（2）防滑垫要贴紧，切勿忘记或者撕掉

（3磁扣扣上后，若要拆下来，请使用脱磁器

（4）产品拆下来之后，需要将拨码开关关闭，保证下次可以正常使用

精讯云系统
系统介绍

精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界

（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性

（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看

（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过NB-IOT网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能
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