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产品介绍
产品概述

植物叶面的湿度的大小对叶片的生长是十分重要的，过去人们常常对空气的温度和是湿度进行监测，而忽视对叶面温湿度的监测。但是，叶面温湿度更能够反应真实叶面的生长指标。叶面温湿度传感器通过对叶面的温度湿度进行精准测量，实现对植物叶片的生长环境进行检测，达到预防病虫害的目的。

传感器外形采用仿叶片的外形设计，模拟真实的叶面特性，因而能够更准确地反映出叶面环境的情况。
主要参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	12-24V DC

	通信方式
	RS485

	温度范围
	叶面温度-20℃ ~  80℃

	湿度范围
	叶面湿度 0%  ~  100%

	温度分辨率
	0.1℃

	湿度分辨率
	0.1%RH

	温度精度
	±1℃

	湿度精度
	±5%RH

	运行环境
	-40℃ ~  80℃

	产品尺寸
	170*80mm


硬件连接
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸
下图是产品的外观尺寸图，如图所示：
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接口说明

宽电压电源输入12-24V均可。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。

出厂默认提供0.85米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有灰色线，此时绿色线等价替换黄色线作用。
安装说明
 
（1）选择场地：理想的叶面湿度传感器的位置应该安装在距离地面1米以上的高度，可以悬挂在植物上方，尽量避免太阳直射。

（2）产品安装：建议用户安装前检查一下交货的产品是否有运 输造成的损坏，应及时与厂家联系。产品安装时可以采取悬挂安装的方式。
（3）产品维护：连续工作时至少一个月检查一次，检查的内容主要看设备表面是否清洁，如出现冰、雪、灰尘等应设法除去这些沉积物。

通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制


寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0020H
	40021
	湿度（单位%RH）
	只读

	0021H
	40022
	温度（单位℃）
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-255)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释

读取设备地址 0x01 的温湿度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x20
	0x00,0x02
	0xC5
	0xC1



应答帧（例如读到温度为-10.1℃，湿度为 65.8%RH）

	地址码
	功能码
	有效字数
	湿度值
	温度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x02 0x92
	0xFF

0x9B
	0x5A
	0x3D



温度：

当温度低于0℃时以补码形式上传

FF9B H(十六进制)=-101=>温度=-10.1℃

湿度：

292 H(十六进制)=658=>湿度=65.8%RH

读取设备地址 0x01 的湿度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x20
	0x00,0x01
	0x85
	0xC0



应答帧（例如读到湿度为 35.1%RH）

	地址码
	功能码
	有效字数
	湿度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x01 0x5F
	0xED
	0x19



湿度：

15F H(十六进制)=351=>湿度=35.1%RH

读取设备地址 0x01 的温度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x21
	0x00,0x01
	0xD4
	0x00



应答帧（例如读到温度为 27.2℃）

	地址码
	功能码
	有效字数
	温

度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x01 0x10
	0x19
	0x58



温度：

110 H(十六进制)=-272=>温度=27.2℃
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