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产品简介

产品概述

植物叶面的湿度的大小对叶片的生长是十分重要的，过去人们常常对空气的温度和是湿度进行监测，而忽视对叶面温湿度的监测。但是，叶面温湿度更能够反应真实叶面的生长指标。叶面温湿度传感器通过对叶面的温度湿度进行精准测量，实现对植物叶片的生长环境进行检测，达到预防病虫害的目的。
传感器外形采用仿叶片的外形设计，模拟真实的叶面特性，因而能够更准确地反映出叶面环境的情况。
叶面温湿度传感器通过检测仿叶片上介电常数的变化，来测量叶片水或者冰晶的残留。更适宜长期监测。

主要参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	12-24V DC

	通信制式
	4-20mA/0-5V/0-10V

	温度范围
	叶面温度-20℃ ~  80℃

	湿度范围
	叶面湿度 0%  ~  100%

	温度分辨率
	0.1℃

	湿度分辨率
	0.1%RH

	温度精度
	±1℃

	湿度精度
	±5%RH

	运行环境
	-40℃ ~  80℃

	产品尺寸
	170*80mm


硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸
下图是产品的外观尺寸图，如图所示：
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接口说明

宽电压电源输入12-24V均可。接线时注意通信输出两条线不能接反。

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	白色 湿度
	电压/电流输出正

	
	灰色 温度
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	NC

	
	黄色
	NC


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。

出厂默认提供0.85米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有灰色线，此时绿色线等价替换黄色线作用。
安装说明
 
（1）选择场地：理想的叶面湿度传感器的位置应该安装在距离地面1米以上的高度，可以悬挂在植物上方，尽量避免太阳直射。

（2）产品安装：建议用户安装前检查一下交货的产品是否有运 输造成的损坏，应及时与厂家联系。产品安装时可以采取悬挂安装的方式。
（3）产品维护：连续工作时至少一个月检查一次，检查的内容主要看设备表面是否清洁，如出现冰、雪、灰尘等应设法除去这些沉积物。

模拟量参数含义
模拟量4-20mA电流输出
	电流值
	温度
	湿度

	4mA
	-20℃
	0%

	20mA
	80℃
	100%


计算公式为P温度=（I（电流）-4mA）*6.25-20℃
    计算公式为P湿度=（I（电流）-4mA）*6.25%

    其中I的单位为mA。

    例如当前情况下采集到的数据湿度Iout+是8.125mA，此时计算湿度的值为25.78%。温度Iout+是10.125mA，此时计算温度的值为18.2℃。
模拟量0-10V电压输出

	电压值值
	温度
	湿度

	0V
	-20℃
	0%

	10V
	80℃
	100%


    计算公式为P温度=V（电压）*10-20℃ 

    计算公式为P湿度=V（电压）/100%

    其中V的单位为V。

    例如当前情况下采集到的数据湿度Vout+是3515mV，此时计算湿度的值为35.15%。采集到的数据温度Vout+是3.5V，此时计算温度的值为15.0℃。

模拟量0-5V电压输出

	电压值值
	温度
	湿度

	0V
	-20℃
	0%

	5V
	80℃
	100%


    计算公式为P温度=V（电压）*20-20℃

    计算公式为P湿度=V（电压）/50%

    其中V的单位为V。

    例如当前情况下采集到的数据湿度Vout+是4228mV，此时计算湿度的值为84.56%。采集到的数据温度Vout+是3.2V，此时计算温度的值为44.0℃。

附录

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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