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光学雨量传感器使用说明书
	JXBS-3001-GXYL
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	Ver1.0


产品简介

产品概述

光学雨量传感器采用光学感应原理测量降雨，以红外光作为测量媒介，内置多个光学探头，避免外界光以及雾水对光学雨量传感器的检测干扰，使得测量结果更精确。与传统的机械式传感器，光学雨量体积小、灵敏度高、智能且易维护。同时支持485输出和5V脉冲输出。
主要参数

	参数
	技术指标

	精度
	≤5%

	分辨率
	0.1mm

	最大瞬时雨量
	0.4mm/s

	感雨直径
	4.7CM

	光照度范围
	0-200000Lux（选配）

	光照度精度
	±5%F.SS（选配）

	波特率
	2400/4800/9600

	输出方式
	RS485/5V脉冲输出

	供电电源
	12V-24V DC

	耗电
	≤0.2W（12V DC , 25℃）

	工作温度
	-30℃ 至 +50℃

	工作湿度环境
	0%-99%RH（相对湿度）、非凝结

	工作压力范围
	标准大气压 ± 10%

	装置安装尺寸
	6.2-8.0CM

	外形尺寸
	75.94*64*45.5mm（长*宽*高）


产品外观及尺寸
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硬件连接
设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	光学雨量传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

宽电压电源输入12-24V均可，485信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突，如表所示：

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VCC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B

	
	白色
	5V脉冲输出口


注意事项：

请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。
传感器应避免接触有机溶剂、酒精、涂料、油类及高浓度气体，也包括硅胶及其它胶粘剂。
传感器不能长期应用于含有腐蚀性气体的环境中，腐蚀性气体会损害传感器。
不建议用不标准的方法试验传感器，如：打火机 点燃后靠近传感器、将传感器靠近酒精，等等。
出厂默认提供0.85米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

组装及安装说明
组装说明
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根据上图组装传感器，安装时拉拽几次防水垫圈，这样安装时就能很容易贴合。也可以在防水垫圈和螺丝上涂些防水硅脂。

雨量传感器在安装之前必须保证罩子表面是干燥的。任何的水汽水滴都会导致测量误差。你可以选择性的使用一些干燥剂放在里面。如果雨量传感器没法及时排出存水，可以在罩子底部钻一个3mm 直径的小孔辅助排水。
安装说明
请按照正确的方法进行安装光学雨量传感器，请水平放置安装在合适的位置，注意传感器防水罩上方不能有任何遮挡物，不正确的安装会导致测量误差。

传感器下方的防水孔引出，请务必使用室外用的防水密封线。

露天固定在室外时，请将产品稳定固定好，否则在阳光下任何的晃动都会导致额外的误差产生。

拨码开关说明
简介
通过拨码开关可以选择雨量传感器的工作模式，以及输出功能。拆卸底座后可在PCB表面找到拨码开关，拨码选择功能，仅在上电时读入配置。 
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 图中SWITCH ON 位置为拨码开关位置，从上到下分别代表b3，b2，b1。通过拨码开关可以选择雨量传感器的工作模式，以及输出功能。

注：0 代表打开（ON），1 代表关闭（OFF），X 代表任意位置
测雨模式：

	b1
	b2
	b3

	1
	1
	×


测雨模式下，每累计0.1mm降雨，输出一个有效脉冲。485输出降雨量，可通过写0到寄存器地址1a清零降雨量。

输出波形：
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感雨模式：

	b1
	b2
	b3

	0
	1
	×


输出波形
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感雨模式下，每感知到0.05ml左右雨滴，输出有效脉冲 1 分钟。1分钟后，每10秒内，如果检测到有雨滴下落，则持续输出，否则终止输出。
通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码= 1字节   
功能码= 1字节 
数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通询网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。

数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0001H
	40002
	24小时雨量(单位0.1mm)
	只读

	0003H
	40004
	降雨量(单位0.1mm)
	只读

	0005H
	40006
	光照度(高字节)(选配)
	只读

	0006H
	40007
	光照度(低字节)(选配)
	只读

	0105H
	40106
	雨量清零
	读写

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释

读取设备地址0x01的雨量值
问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x03
	0x00,0x01
	0x74
	0x0A


应答帧(例如读到雨量值为0.3mm)

	地址码
	功能码
	有效字节数
	雨量值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00,0x03
	0xF8
	0x45


降雨量： 

0003 H(十六进制)=3=>降雨量=0.3mm

读取设备地址0x01的光照度值(选配)
问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00，0x05
	0x00,0x02
	0xD4
	0x0A


应答帧（例如读到光照度为132854Lux）

	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	数据区
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x00,0x02

0x06,0xF6
	0xD8
	0x15


光照度计算说明：

000206F6 H(十六进制)=132854=>光照度=132854Lux
对设备地址0x01的雨量进行手动清零
问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x00,0x105
	0x00,0x00
	0x98
	0x37


应答帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x00,0x105
	0x00 0x00
	0x98
	0x37


注：每次上电后自动开始计时并重新计算雨量，24小时自动清0的雨量会在24小时结束和断电重新上电后自动清0。对细雨的感知能力差，因此设名不可以用在雨量精确计量环境中。
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