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产品简介
产品概述
我司自主研发的LoRa设备体积小、一体化集成的特点，运输、携带和安装方便、可随时动态调整位置方便，设备外观、工作条件、安全要求、功能要求及通讯要求均可适应不同的测量环境。
土壤温湿度变送器适用于土壤温度以及水分的测量，经与德国原装高精度传感器比较和土壤实际烘干称重法标定，精度高，响应快，输出稳定。受土壤含盐量影响较小，适用于各种土质。可长期埋入土壤中，耐长期电解，耐腐蚀，抽真空灌封，完全防水。
产品网络传输采用稳定可靠的运营商网络、技术成熟传输稳定，信号强且覆盖范围广。同时设备支持定时采集数据并主动上传服务器平台。产品支持网络在线配置与升级、短信查询与配置参数。
[bookmark: _Toc27250][bookmark: _Toc447699487]功能特点
[bookmark: _Toc28848]广泛适用于科学实验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食仓储及各种颗粒物含水量和温度的测量。
LoRa特性
· 传输距离：城镇可达1 Km ，郊区可达3Km
· 工作频率：ISM 频段 包括470-510 MHZ等
· 标准：IEEE 802.15.4g
· 调制方式：基于扩频技术，semtech公司私有专利技术
· 容量：一个网关可以连接上千上万个LoRa节点
· 安全：AES128加密
· 传输速率：几百到几十Kbps，速率越低传输距离越长
LoRa产品优势
· 成本低、覆盖广、低功耗、寿命长
· 一致、稳定、可靠
· 传输距离远、信号强
· 部署服务灵活性
· 电池续航、使用寿命长
· 一种物理层的调制技术，可将其用于不同的协议中
· 安全性、保密性好
产品参数
[bookmark: _GoBack]LoRa通讯参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	内置锂电池或12V DC

	工作频段
	470-510MHz频段

	传输距离
	1000米（默认）/3km（理论极限）

	信号协议
	LoRa私有协议

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结


探头参数
	参数
	内容

	水分测量范围
	0-100%

	量程
	-45℃-115℃

	水分精度
	0-53%范围内为±3%;53-100%范围内为±5%

	温度测量范围
	-40℃-80℃(可定制)

	温度精度
	±0.5℃

	响应时间
	<1s

	安装方式
	全部埋入或探针全部插入被测介质

	防护等级
	IP68 

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


[bookmark: _Toc14200]（测量结冻冰土层时，水分值会偏低不准确，需要用户补偿）。
硬件连接
设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	内置锂电池
	1台

	LoRa贯桥云盒
	1个（选配）

	12V 电适配器
	1个（选配）

	保修卡/合格证
	1份
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产品外观尺寸
LoRa电池供电版本
以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
[image: E:\沈恺斌\说明书\说明书\LORA\1\111.jpg111]
[image: E:\沈恺斌\说明书\说明书-苗宇\LORA\LoRa LORA型土壤温湿度变送器\土壤温湿度-2.jpg土壤温湿度-2]
LoRa电源供电版本
以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
[image: E:\沈恺斌\说明书\说明书-苗宇\LORA\电源版\土壤温湿度-1.jpg土壤温湿度-1]
[image: E:\沈恺斌\说明书\说明书-苗宇\LORA\电源版\土壤温湿度-2.jpg土壤温湿度-2]
[bookmark: _Toc13435]设备安装
联网型传感器采用壁挂式安装，安装孔位于设备两侧中部位置，安装孔径小于4mm，孔距105mm，可使用3mm的自攻螺丝安装，如下图所示。
[image: 水浸]
壁挂王子壳为壁挂式安装，安装孔位于设备两侧中部位置，安装孔径小于4mm，孔距105mm，可使用3mm的自攻螺丝安装。
使用说明
（1） 如果您也购买了我司的LoRa贯桥云盒，首先使用我司配送的12V电源适配器给贯桥云盒供电。
（2） 若传感器是电源供电版本，需要使用我司配送的电源适配器，供电即可；若是电池供电版本，只需按下传感器上的“电源”按键开关即可。
（3） 前两步完成后，传感器和贯桥云盒之间通过无线模块建立连接，等待几分钟，使用传感器专有的ID，在我司服务器即可查看数据。
注：传感器和贯桥云盒连接的建立时间和信号、距离以及传感器默认的上报时间相关。
安装事宜
（1）测量时钢针必须全部插入土壤里。
（2）避免强烈阳光直接照射到传感器上而导致温度过高。野外使用注意防雷击。
（3）勿暴力折弯钢针，勿用力拉拽传感器引出线，勿摔打或猛烈撞击传感器。
（4）传感器防护等级 IP68，可以将传感器整个泡在水中。
（5）由于在空气中存在射频电磁辐射，不宜长时间在空气中处于通电状态。
使用注意事项
（1）选定合适的测量地点，避开石块，确保钢针不会碰到坚硬的物体，按照所需测量深度抛开表层土，保持下面土壤原有的松紧程度，紧握传感器垂直插入土壤，插入时不可左右晃动,一个测点的小范围内建议多次测量求平均值。
（2）垂直挖直径>20cm 的坑，在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁，将坑填埋严实，稳定一段时间后，即可进行连续数天，数月乃至更长时间的测量和记录。
LoRa贯桥云盒
（1） 设备在室外使用，需要放置在比较空旷、无遮挡位置
（2） 放置在高4-5米的位置，以增强信号强度和覆盖范围
（3） 在室外使用需做好防水处理
（4） 贯桥云盒的使用参照使用说明书进行操作
LoRa传感器
（1） 在室外使用，不能放置在低洼、密闭环境
（2） 设备放置在较高位置，增强信号的接收
（3） 在室外使用需做好防潮、高温处理
（4） 测量时钢针必须全部插入土壤里
（5） 避免强烈阳光直接照射到传感器上而导致温度过  高。野外使用注意防雷击
（6） 勿暴力折弯钢针，勿用力拉拽传感器引出线，勿摔打或猛烈撞击传感器
（7） 由于在空气中存在射频电磁辐射，不宜长时间在空气中处于通电状态
精讯云
精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。
精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息
（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询
当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。
传感器设备通过LoRa网络模块和网关建立连接，网关和精讯云服务器通过无线网络建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。
您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。
同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。
注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能。
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Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.
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