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产品简介

产品概述

JXBS-3001-ZFL_4G水面蒸发传感器是一款用来观测水面蒸发的仪器，产品采取双层不锈钢结构设计，可以防止太阳直晒引起的蒸发误差，拥有更好的测量精度值。
JXBS-3001-ZFL水面蒸发传感器应用压力式测量原理，通过测量蒸发皿内液体重量变化，再计算出页面高度，从而测得蒸发量。能够适应各类环境的水面蒸发测量，不受液体结冰的影响，克服了使用超声波原理测量液面高度时出现的结冰时测量不准、无水时易损坏传感器、测量精度低等弊端。
设备采用进口压力传感器，压力传感器通过了国内外诸多认证，保证传感器的线性度达到足够的标准。

一款基于4G移动网络进行数据传输的传感器，无需专门的通信线路，依托无处不在的手机信号网络可实现物联网检测。

4G传感器采用稳定可靠的运营商网络，具有技术成熟、传输稳定，信号强且覆盖范围广等特点。同时设备支持定时采集数据并主动上传服务器平台。
产品优势
不锈钢设计防止太阳直晒引起的蒸发误差，同时耐腐蚀，不起锈，外观精美，保证传感器使用寿命；

应用压力式测量原理，通过高精度的进口称重原理测量蒸发皿内液体的重量变化，再计算出液面高度，从而测量得到蒸发量，测量更精准，数据更科学；

采用底部出线的接线方式，减少明线，避免线路故障，安装方便，操作简单；

高性能智能程序设计，适应能力强，在风浪和降雨气候条件下也能正常观测，不失准确度；

抗电磁干扰，即使停电后再通电，输出数据依然正确。
可配套自动加水装置，实现365天免维护。

主要参数
基本参数
	参数名称
	参数内容

	直流供电（默认）
	9-24V DC

	耗电
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	测量范围
	0-200mm

	测量精度
	1%F.s

	分辨率
	≤0.01mm

	工作环境
	0-85℃ 0-100%RH

	响应速度
	≤1s

	最大称重
	6500g（超重损坏设备）

	内筒口径
	φ200mm


4G参数
	参数名称
	参数内容

	传输接口
	4G无线信号传输

	频段制式
	FDD-LTE、TDD-LTD、TD-SCDMA、UMTS、EV-DO、CDMA、GSM

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信的4G、3G、2G全网通


硬件连接
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	天线（内置）
	1只

	电源适配器（选配）
	1个

	SIM物联卡
	1张

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸

以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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（产品尺寸图）

确保安装支架与地面保持平行；

从包装中取出设备，首先拧开筒壁的安装螺栓，将外壳取下，去除包装材料，然后正确的安装内筒，并将外筒安装到位

（3）在地面上使用？型号钻头按照安装尺寸打孔，并安装螺丝，透过传感器上的3个安装孔，将传感器固定地面上；

产品正常维护与自动加水
本产品为蒸发量传感器，需要保证设备中随时都有足够的水，因此需要定期维护，保证蒸发皿中的水量充足。
本产品可选配自动加水装置，自动加水装置是一种自动控制的装置，当检测到水量较少时，会自动控制电磁阀开启，向设备中加水，当系统判断水量充足后，会自动断开电磁阀停止加水。

传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过4G网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能。
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