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产品简介

产品概述

JXBS-3001-GZ_NB光照度传感器是一款基于NB-IoT网络的电池供电的新型一体化传感器，传感器集合了感知+传输二合一功能，不需要其他任何外部设备与供电，仅仅部署一台传感器即可实现物联网检测。

NB-IoT网络是目前新型的一种基于蜂窝的窄带物联网，功耗非常低，同时具有更高的连接质量。
光照传感器广泛适用于农业大棚、花卉培养等需要光照度监测的场合。传感器内输入电源，感应探头，信号输出三部分完全隔离。安全可靠，外观美观，安装方便。
功能特点

本产品采用高灵敏度的感光探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
主要参数

基本参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	内置锂电池/12V DC

	光照强度精度
	±5%(25℃)

	光照强度
	0-65535Lux/0-20万Lux

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


温湿度参数

	参数名称
	参数内容

	湿度精度
	±3%RH(0%RH-100%RH,25°C)

	温度精度
	±0.5°C(25°C)

	湿度量程
	0%RH-100%RH

	温度量程
	-40°C-80°C(可定制)

	温度长期稳定性
	≤0.1°C/y

	湿度长期稳定性
	≤1%/y


NB参数
	参数名称
	参数内容

	传输接口
	NB-Iot

	频段制式
	B3/B5/B8

	输出功率
	23dBm±2dB

	灵敏度
	-114dBm（无重传）

	
	-130dBm（开启重传）

	天线
	Pads

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信NB-Iot


探头参数与选型

	型号
	量程
	适用范围
	分辨率

	20W
	200000Lux
	室外日光强测量
	1Lux

	6W
	65535Lux
	室内光强度测量
	1Lux


为了方便用户选择正确的量程，特给出一些常见环境的光照度：夏季在阳光直接照射下，光照强度可达6万～10万lux，没有太阳的室外0.1万～1万lux，夏天明朗的室内100～550lux，夜间满月下为0.2lux。

硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	天线（内置）
	1只

	电源适配器（选配）
	1个

	SIM物联卡
	1张

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸
NB电池供电版本
以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：

[image: image1.jpg]EE44mm

85mm \_/





NB电源供电版本

以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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安装事宜

光照度变送器受入射角度影响比较大，因此建议如下两种安装形式：
1、与地平面水平安装，使感光位置正对天空。可以作为固定位置进行全天测量。
2、如需测量当前实时光强度，则可使感光位置正对太阳光入射位置即可。

传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过NB-Iot网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能
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Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.
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