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产品简介

产品概述

JXBS-3001-YL_NB雨量传感器是一款基于NB-IoT网络的电池供电的新型一体化传感器，传感器集合了感知+传输二合一功能，不需要其他任何外部设备与供电，仅仅部署一台传感器即可实现物联网检测。

NB-IoT网络是目前新型的一种基于蜂窝的窄带物联网，功耗非常低，同时具有更高的连接质量。
雨量传感器，是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器，分为ABS材质和不锈钢材质两种。我司研发的传感器外型小巧轻便，便于携带和组装，用于测量自然界降雨量，同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出，以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。广泛适用于气象台（站）、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门，可为防洪、供水调度、电站水库水情管理提供原始数据。

功能特点

JXBS-3001-YL系列传感器，具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点，可长期在野外观测并记录雨量数据；同时还具备24小时数据自动清零、手动清零、历史数据记录等功能。

产品优势

（1）成本低，实用性极强，可长期在野外使用。

（2）体积小，操作简单，性能可靠。 

（3）采用ABS工程塑料制成，不起锈。

（4）承水口采用ABS塑料注塑和铝合金材质，光洁度高，滞水产生的误差小。

（5）内部翻斗制造精良，产生的摩阻力小，因而反应灵敏，产生误差小。

（6）内部底盘设有水平调节气泡，可以辅助底角将设备调整到最佳水平度。

（7）底部采用铁片和膨胀螺丝固定，保证产品性能稳定和工作可靠。

主要参数

基本参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	12V DC

	测量范围
	0.01mm～3mm/min

	分辨率
	0.2mm

	精度
	0.2mm

	测量误差
	±3%

	工作温度环境
	-10-50℃

	工作湿度环境
	0-95%（相对湿度）、无凝结

	外观材质
	ABS材质

	
	不锈钢材质


NB参数
	参数名称
	参数内容

	传输接口
	NB-Iot

	频段制式
	B3/B5/B8

	输出功率
	23dBm±2dB

	灵敏度
	-114dBm（无重传）

	
	-130dBm（开启重传）

	天线
	Pads

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信NB-Iot


硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	膨胀螺丝
	4个

	铁片
	2个

	螺帽螺丝
	4个

	保修卡/合格证
	1份

	天线（内置）
	1只

	SIM物联卡
	1张


产品外观尺寸和内部结构

传感器外观尺寸

下图是传感器的外观尺寸图，根据尺寸进行合理安装，如图所示：
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内部结构

下图是产品内部结构说明，如图所示：
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安装说明

（1）首先使用我司配送的螺丝将贴片固定在传感器底部，同时将膨胀螺丝安装在铁片对应的位置。

（2）确定好安装位置，再根据传感器底部膨胀螺丝之间的距离，进行打孔或者安装。

（3）将传感器固定到需要安装的位置，并观察水平泡（黄色的）维持在中间的位置；使传感器保持在最佳水平度，确保雨量数据的准确性。

（4）传感器发货前，内部的翻斗使用扎带捆绑，使用前需剪掉捆绑翻斗的扎带。

（5）上述步骤完成后，设备上电设备即可工作。

注意事项

（1）请检查包装是否完好，并核对变送器型号与规格是否与您选购的产品相符；如有问题请尽快与我公司售后联系。

（2）使用传感器之前，请详细阅读产品说明书或咨询我公司售后工作人员。

（3）确认电源输出电压是否正确，电源的正、负与产品的正、负接线方式是否和说明书一致，错误的接线会导致设备烧毁。

（4）设备的固定，必须使用我司配送或者尺寸相对应的膨胀螺丝。
传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过NB-Iot网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能
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Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.
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