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一站式物联网供应平台

在线油烟检测仪

使用说明书
	JXBS-3001-YYJC_NB

	Ver1.0

	Ver1.0



产品简介

产品概述
JXBS-3001-YYJC在线油烟监测仪是我公司推出的一款用于提供实时的油烟检测数据的经济型产品。本产品采用管道式安装，可直接安装于油烟排出通道，有效的测量油烟的浓度。
随着餐饮行业发展，餐饮业油烟的直接排放严重影响周边居民的生活环境而导致环境纠纷不断。油烟颗粒粒径分布在0.1-10 微米之间，具有粒径小、粘附性强等特点，形成的油烟污染量大、面广、低空扩散性强是城市PM2.5 的重要来源，并且油烟气的成分非常复杂，主要有醛、酮、烃、脂肪酸、醇、芳香族化合物、酯、内酯、杂环化合物等，其中包括苯并芘、挥发性亚硝胺、杂环胺类化合物等已知高致癌物。我司推出的在线油烟检测仪可以对油烟进行测量。

产品功能特点

24小时实时监测油烟浓度
探头外壳采用不锈钢材质，坚固耐用
设备具有良好的防潮防湿性能
壁挂式的外壳，使用多种环境
产品优势
采用高精度探头，测量精度高，稳定、可靠
探头采用特殊设计，可有效过滤大直径颗粒烟尘，探头有效抵抗油烟污染
采样部分使用法兰安装方式，操作方便，固定牢固
产品防护等级IP67，耐温耐湿
电池供电，低功耗、续航能力强
稳定性高，不易受环境影响
零点漂移小，重复性好

灵敏度高、响应速度快
基本参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	内置锂电池/12V DC

	电池工作时长
	≥3年

	上报间隔
	≥10min

	采样间隔
	10-720分钟可设置

	通信制式
	移动/电信/联通NB-IOT网络

	响应时间
	一般小于15秒


传感器参数

	参数名称
	参数内容

	测量方式
	嵌入管道检测

	测量范围
	0-20mg/m3

	分辨率
	0.01mg/m3

	检测原理
	激光检测

	安装方式
	法兰盘安装

	工作温度
	-25至60℃

	工作湿度
	0至95%（相对湿度）、无凝结

	检测气体
	食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物


NB参数
	参数名称
	参数内容

	传输接口
	NB-Iot

	频段制式
	B3/B5/B8

	输出功率
	23dBm±2dB

	灵敏度
	-114dBm（无重传）

	
	-130dBm（开启重传）

	天线
	Pads

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信NB-Iot


产品外观尺寸
产品清单

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	天线（内置）
	1只

	电源适配器（选配）
	1个

	SIM物联卡
	1张

	保修卡/合格证
	1份


产品尺寸
以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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法兰盘安装
变送器可固定安装在墙体上，采集线长2 米，油烟采样头长达30 厘米，安装方便。油烟传感器上的法兰盘的位置可调，用户可以根据自己的需求调节法兰盘控制油烟采样头进出长短。
先在通风管道上打一个直径16mm 的孔，将风管插入到孔中，可以通过调节法兰盘的位置控制设备进入的长短。将三个螺丝安装到法兰盘上，固定设备，完成安装。
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传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过NB-IOT网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能
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