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产品简介

产品概述

防爆式可燃气传感器专门为某些苛刻的环境而研发的。铸铝式防爆外壳，探头放置专门的金属探头仓中，电气部分与探头隔离。

采用专业测试可燃气浓度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高，快速响应，寿命长。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。注意传感器为空气检测使用，客户应该在应用环境下测试以确保传感器符合要求。

产品参数

	参数
	技术指标

	LEL测量范围
	0-100%LEL

	测量方式
	电化学探头

	响应时间
	小于30秒

	测量精度
	3%F.s

	接口形式
	模拟量(电流)

	供电电源
	12V-24VDC

	耗电
	<1W

	运行温度
	-20℃至+50℃

	工作湿度环境
	0%-90%RH（相对湿度）、非凝结

	外形尺寸
	如下图所示

	防爆等级
	Exd ⅡCT6


可燃气体检测限度
	气体
	爆炸下限
	LEL浓度

	甲烷
	5.0%
	100%

	丙烷
	2.1%
	100%

	氢气
	4.1%
	100%


硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	防爆式传感器
	1台

	12V防水电源
	1台(选配)

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入 12-24V 均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄（灰）色
	电流输出正

	
	蓝色
	电流输出负


出厂默认提供0.85米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

安装说明


防爆式传感器采用壁挂式安装，由三个8.5mm固定孔固定即可，客户可以使用膨胀螺钉固定，也可以使用螺栓固定。固定孔尺寸位置如下所示：


安装时请保证安装方向，气体仓进气口垂直向下安装
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图1.非数显款传感器尺寸
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图2.数显款传感器尺寸
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图3.非数显款声光传感器尺寸
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图4.声光数显款传感器尺寸

接线说明
模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器。

[image: image5.png]LI A (4-20mA)
PUZkihlacih

F—b

F12V~-24 VI rLJEIERC 25
TR RS

b

IEffpkide 7 R BAEEGE
LS RSP i
=2

XA HE





如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
[image: image8.png]L A (0-5V/0-10V)
—ERii TR

F—b

F12V~-24 VI rLJEIERC 25
TR RS

b

IEffpkide 7 R BAEEGE
RBLIRE 5 RE S

=2

XA HE





模拟量传感器参数含义与换算

模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	LEL

	4mA
	0ppm

	20mA
	满量程


计算公式为P（LEL）=（I（电流）-4mA）*满量程*0.0625 ppm
其中P的单位为ppm，I的单位为mA。

例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时测试结果为12.89ppm。

以上为5ppm量程时计算方式，其他量程请以4mA代表0ppm，20mA代表最大量程线性换算即可。


模拟量0-10V电压输出

	电压值
	LEL

	0V
	0ppm

	10V
	满量程


计算公式为P（LEL）=V（电压）*满量程*0.001 
其中P的单位为ppm，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是3510mV，此时测试结果为17.55ppm。

以上为5ppm量程时计算方式，其他量程请以0V代表0ppm，10V代表最大量程线性换算即可。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	LEL

	0V
	0ppm

	5V
	满量程


计算公式为P（LEL）=V（电压）*满量程*0.0002
其中P的单位ppm，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是4220mV，此时测试结果为4.22ppm。

以上为5ppm量程时计算方式，其他量程请以0V代表0ppm，5V代表最大量程线性换算即可。
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