
[image: image1.jpg]110mm
3|

B 15mm
Haamm @ .

72mm

asmm





	粮食温湿度传感器使用说明书

	JXBS-3001-LS_NB

	Ver1.0


产品简介

产品概述

JXBS-3001-LS_NB粮食传感器是一款基于NB-IoT网络的电池供电的新型一体化传感器，传感器集合了感知+传输二合一功能，不需要其他任何外部设备与供电，仅仅部署一台传感器即可实现物联网检测。

NB-IoT网络是目前新型的一种基于蜂窝的窄带物联网，功耗非常低，同时具有更高的连接质量。
在农业生产中,长期以来,粮食水分检测一直依靠手搓、嘴咬、眼观为主要的判别方法,人为影响很大。现在国家在粮食收购过程中开始推行收购统一化、标准化，其中就包括粮食水分检测的标准化。为此此我司设计了一款在线粮食水分检测传感器，可以更加精准、快捷、方便的检测粮食中水分。

广泛适用于粮食存储库、粮食收购现场、家用厨房以及饲料厂等领域的检测。
产品优势
采用进口的探测芯片，响应速度快
零点漂移小，重复性好

低功耗、寿命长

产品经过EMC和EMI测试，抗干扰能力强

设备稳定、可靠，探测准确
远程云端报警监测
主要参数

基本参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	内置锂电池/12V DC

	电池工作时长
	≥3年

	上报间隔
	≥10min

	采样间隔
	10-720分钟可设置

	通信制式
	移动/电信/联通NB-IOT网络

	响应时间
	一般小于15秒


传感器参数

	参数名称
	参数内容

	温度测量范围
	-40℃-80℃

	温度精度
	±0.5℃

	温度分辨率
	0.1℃

	水分测量范围
	具体见下表的品种和量程

	水分精度
	±3%

	水分分辨率
	0.10%

	存储环境
	-20℃-60℃

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


NB参数
	参数名称
	参数内容

	传输接口
	NB-Iot

	频段制式
	B3/B5/B8

	输出功率
	23dBm±2dB

	灵敏度
	-114dBm（无重传）

	
	-130dBm（开启重传）

	天线
	Pads

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信NB-Iot


品种和量程

	测量品种
	测量范围

	籽棉
	11%-40%

	小麦
	10%-40%

	玉米
	11%-40%

	稻谷
	10%-40%

	大豆
	10%-40%

	油菜籽
	7%-40%

	花生
	8%-40%

	高粱
	8%-40%

	芝麻
	8%-40%

	面粉
	8%-40%

	大米
	8%-40%

	饲料
	8%-40%


硬件连接

产品清单

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	天线（内置）
	1只

	电源适配器（选配）
	1个

	SIM物联卡
	1张

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸
NB电池供电版本
以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：

[image: image3.jpg]EStENERE F R AR AT

Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.




NB电源供电版本

以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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使用方法
（1）选定检测环境后，钢针要垂直且要全部插入粮食中。

（2）钢针完全插入粮食后，等待几秒钟，即可开始连续检测粮食中的水分。

（3）检测时不可左右晃动，一个检测点的小范围建议多次测量求平均值。

注意事项
（1）测量时钢针必须全部插入粮食里。
（2）避免强烈阳光直接照射到传感器上而导致温度过高。
（3）勿暴力折弯钢针，勿用力拉拽传感器引出线，勿摔打或猛烈撞击传感器。。
（4）由于在空气中存在射频电磁辐射，不宜长时间在空气中处于通电状态。
传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过NB-IOT网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能
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