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产品简介

产品概述

JXGC-XSY是我司智慧公厕系列产品中的一款新型一体化传感器，集合了检测+传输二合一功能，仅仅部署一台传感器即可实现检测公厕内洗手液“有无”。

功能特点
产品采用进口的芯片检测，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装等特点。
基本参数

	参数名称
	参数内容

	工作电压
	12V DC

	耗电流
	5mA

	输出方式
	开漏极输出

	输出电流
	1~200mA

	响应时间
	500ms

	误差
	±1.5mm

	工作温度
	-5~105℃

	工作湿度
	5~100%（相对湿度）、无凝结

	材质
	ABS

	防护等级
	IP65


设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	智慧洗手液
	1台

	保修卡
	1份


产品外观

下图是采用ABS材质的产品外观，如图所示：
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接口说明

本产品支持两种形式的接口，分别为常闭与常开。如下图所示：
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灵敏度调节
使用小一螺丝刀旋转灵敏度调节旋钮。逆时针旋转，调高灵敏度；顺时针旋转，调低灵敏度。若感应到有液位时，红色灯亮；没有感应到液位，红灯熄灭。如下图所示：
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产品液位高度和感应器的灵敏度有关，灵敏度越高，被感应的液位相对较低。
附录                                                                                                                          
质保与售后
质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司继电器售后条款，对于继电器主机电路部分质保两年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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