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	智慧抽纸使用说明

	                JXGC-ZN_DP  

	Ver1.0


产品简介

产品概述

智慧抽纸是我司智慧公厕系列产品中的一款新型一体化传感器，配合我司设计研发的公厕系列产品联合使用；集合了检测+传输二合一功能，仅仅部署一台传感器即可实现检测公厕内抽纸的“有无”。

功能特点
产品采用进口的芯片检测，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装等特点。
基本参数

	参数名称
	参数内容

	工作电压
	12-24V DC

	输出方式
	RS485

	响应时间
	500ms

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结

	安装方式
	挂式

	适用卷纸规格
	外径230mm，宽度95mm

	使用卷纸内径
	50-55mm

	材质
	ABS

	产品尺寸
	260*145*316mm


设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	智慧抽纸传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡
	1份


产品外观

下图是采用ABS材质的产品外观，如图所示：
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接口说明

宽电压电源输入12-24V均可。485信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突，如表所示：

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


出厂默认提供0.85米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

第2章 通信协议
2.1 通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制


2.2 数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通询网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。

数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


2.3 寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0002H
	40002
	有无（1表示有，0表示无）
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-255)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


2.3通讯协议示例以及解释

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x02
	0x00,0x01
	0x25
	0xCA


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字数
	有效值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0x01
	0xFB
	0x9B


0001(十六进制) = 1 => 有效值 = 1，表示纸量充足
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