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一站式物联网供应平台


NB贯桥云盒

使用说明书
	JXYH-7001-NB

	Ver1.0

	Ver1.0


产品简介

产品概述
NB-IOT贯桥云盒是我公司推出的基于工业级NB-IOT透传产品，是一款可以实现NB-IOT信号与RS232/RS485接口之间的双向无缝转换、透明传输的设备。本产品有功耗低、速率快、稳定度高等特点，是实现物联网设备快速入网的可靠设备。

功能特点

全球通用四频信号（GSM850/900,DCS1800/1900）
内部稳定透传，上电无需配置即可进入透传模式，支持自动入网，自动连接，自动重连等功能
支持发送心跳包
主要参数

	参数
	技术指标

	产品供电
	12-24V 直流

	产品功耗
	＜0.5W

	天线接口
	SMA标准母头

	无线标准
	NB-IOT

	串口
	RS232/RS485

	波特率
	9600

	工作模式
	透传模式

	工作温度
	-25℃~85℃

	产品尺寸
	101mm*93mm*25mm


产品拓扑图
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贯桥云盒可以实现NB-IOT网络接口与串行接口的无缝转换，贯桥云盒在工作室进入透传模式，在透传模式下串口数据和服务器的数据经过贯桥云盒打包后会传到另一方。设备只要在使用前做简单设置即可长期工作在透传模式下。
硬件设备

设备安装检查

安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	贯桥云盒
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


基本结构
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产品上侧从左到右有直插式圆形供电口、九针标准DB9接口。
产品下侧是从左到右分别是SMA标准天线接口、自弹式SIM卡卡座（标准尺寸SIM卡）。
DB9接口定义
产品可以选择使用DB9公头或者DB9母头，默认出厂发货为DB9母头，九针接口定义（母头）如下：
	编号
	定义

	2
	RXD（数据接收）

	3
	TXD（数据发送）

	5
	GND

	6
	485A

	7
	485B

	9
	串口复位


注：RS232产品和RS485产品二选一
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产品指示灯
产品上方有三个指示灯，具体指示灯含义如下表所示
	编号
	颜色
	定义
	描述

	1
	绿灯
	网络灯
	表示NB-IOT连接状态，有三种状态，请参见下表

	2
	蓝灯
	串口灯
	当有从设备发送的串口信号后，指示灯会亮

	3
	红灯
	连接灯
	在TCP工作模式下，当成功连接到服务器后，绿灯亮起，当TCP连接断开后TCP灯熄灭


[image: image4.jpg]T
prry 3
—

i
|

e e !
s . s
|

|

|

oo, 1Y Pt
ety Saa
ommsRaoms, T, e
e ghie:
et fenpa]

mEaG, Bxe, X
T |




其中Net灯有如下几种状态：
	网络灯状态
	含义

	熄灭
	关机断电状态

	100ms亮/700ms灭
	没有找到网络或者未检测到SIM卡

	100ms亮/1900ms灭
	注册成功网络

	100ms亮/100ms灭
	NB-IOT通信中


简单实用教程

如果您是第一次使用本产品，可以按照本章的说明完成一次基本的使用测试。

硬件接入
将NB-IOT贯桥云盒产品从包装中取出，将天线拧好。同时安装SIM卡，按下SIM卡座上的黄色按钮即可弹出SIM卡座，按照下图所示的方向放置SIM卡并将SIM卡抽屉插回设备，如图所示：
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将传感器黄蓝线对应接到云盒接口485A和485B，使用12V电源给贯桥云盒供电。上电后发现红色灯以100ms亮/700ms灭的频率闪烁，此时设备正在尝试接入NB-IOT网络，等待几十秒左右，设备会成功的接入NB-IOT网络，此时红灯以100ms亮/1900ms灭的频率闪烁。
设备在接入NB-IOT网络后会很快连接服务器，此时红灯以100ms亮/100ms灭的频率快速闪烁，同时绿灯亮起，代表进入数据透传模式，如图所示：
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数据查询
贯桥云盒设备通过NB-IOT网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。
您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。
同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。
注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能。
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