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	空气质量多合一传感器

	使用说明书
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	Ver1.0


产品简介

产品概述

我司自主研发的LoRaWAN设备体积小、一体化集成的特点，运输、携带和安装方便、可随时动态调整位置方便，设备外观、工作条件、安全要求、功能要求及通讯要求均可适应不同的测量环境。
本设备实时测量数据，并使用无线网络进行传输。产品网络传输采用稳定可靠的运营商网络、技术成熟传输稳定，信号强且覆盖范围广。同时设备支持定时采集数据并主动上传服务器平台。
LoRaWAN特性
传输距离：城镇可达1km，空旷郊区可达3km

工作频率：ISM 频段 包括433、868、915 MHZ等

调制方式：基于扩频技术，线性调制扩频（CSS）的一个变种，具有前向纠错（FEC）能力，semtech公司私有专利技术

传输速率：几百到几十Kbps，速率越低传输距离越长
LoRaWAN产品优势
成本低、覆盖广、低功耗、寿命长

一致、稳定、可靠

传输距离远、信号强、部署服务灵活性
电池续航、使用寿命长
一种物理层的调制技术，可将其用于不同的协议中

安全性、保密性好
产品参数
探头参数

	TVOC测量范围
	0-1000ppb（进口）/30ppm（国产）

	TVOC测量方式
	光学检测方式

	TVOC测量精度
	5%F.s

	eCO2测量范围
	400-5000ppm

	eCO2测量方式
	气敏等效测量

	eCO2测量精度
	等效,数值仅具有参考意义

	温度长期稳定型
	≤0.1℃/year

	湿度长期稳定性
	≤1%year

	温度范围
	-40℃-80℃（可定制）

	湿度范围
	0-100%RH

	温度分辨率
	0.1℃

	湿度分辨率
	0.1%RH


LoRaWAN参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	内置锂电池或12V DC

	工作频段
	CN470/EU868/AS923等

	传输距离
	1000米（默认）/3km（理论极限）

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结

	外形尺寸
	110×85×44mm3


硬件连接
设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	网关
	1个（选配）

	12V 电适配器
	1个（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观
 以下是产品的外观尺寸图，您可以根据产品尺寸，合理固定安装传感器，如图所示：

电池供电版本
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电源供电版本
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使用方式
第一步，LoRaWAN网关使用电源适配器进行供电。
第二步，若LoRaWAN节点使用电池供电，按下传感器电源按键即可；若LoRaWAN节点使用电源适配器供电，是送我司配送的电源适配器供电即可。
LoRaWAN网关和节点供电后，节点和网关通过无线网络建立连接，传感器将采集到的数据，按照一定的频率上报到网关。
数据查看方式分为两种，一是在LoRaWAN网关内；二是用户可以在自己的私有服务器或者TTN服务器查看数据。
注意事项
LoRaWAN网关的使用请查看网关使用说明书

在室外使用，不能放置在低洼、密闭环境

LoRaWAN网关需放置在较高位置，增强信号的接收

在室外使用需做好防潮、高温处理

数据协议
上报数据格式
	名称
	头(2)
	数据长度(1)
	数据(4*N)
	错误码()2)
	CRC(2)

	说明
	固定-FAAD
	此字节之后的所有字节
	每4个字节为一个数据
	显示设备状态
	CCITT-CRC16


以例子解析说明：
fa ad 08 00 00 01 17 00 00 01 20 00 00 28 bf

fa ad-固定头 2字节
08-数据长度 1字节
00 00 01 17与00000120 为两个数据，每个数据为4个字节
00 00-错误码 2字节
28bf-CRC校验 2字节 采用的标准CCITT-CRC16校验
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