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产品简介

产品概述
我司自主研发的土壤综合传感器传感器具有体积小、一体化集成的特点，运输、携带和安装方便、可随时动态调整位置方便，设备外观、工作条件、安全要求、功能要求及通讯要求均可适应不同的测量环境。

传感器适用于测量土壤温度、水分、土壤总盐量（电导率）、土壤PH以及氮磷钾等参数，极大的方便了客户系统的评估土壤情况。.
产品网络传输采用稳定可靠的运营商网络、技术成熟传输稳定，信号强且覆盖范围广。同时设备支持定时采集数据并主动上传服务器平台。

广泛适用于科学实验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食仓储及各种颗粒物含水量和温度的测量。
LoRa特性
传输距离：城镇可达1 Km ，郊区可达3Km

工作频率：ISM 频段 包括470-510 MHZ等

标准：IEEE 802.15.4g

调制方式：基于扩频技术，semtech公司私有专利技术

容量：一个网关可以连接上千上万个LoRa节点

安全：AES128加密

传输速率：几百到几十Kbps，速率越低传输距离越长
LoRa产品优势
成本低、覆盖广、低功耗、寿命长

一致、稳定、可靠

传输距离远、信号强
部署服务灵活性
电池续航、使用寿命长
一种物理层的调制技术，可将其用于不同的协议中

安全性、保密性好
产品参数

探头参数

	温度测量范围
	-40℃-80℃

	温度精度
	±0.5℃

	温度分辨率
	0.1℃

	水分测量范围
	0-100%

	水分精度
	0-53%范围内为±3%;53-100%范围内±5%

	水分分辨率
	0.10%

	电导率测量范围
	0-10000us/cm

	电导率分辨率
	10us/cm

	pH测量范围
	3-9pH

	pH测量精度
	±0.3pH

	pH分辨率
	0.01pH

	氮磷钾测量范围
	0-1999mg/kg

	氮磷钾测量精度
	±2%F.s

	氮磷钾分辨率
	1mg/kg（mg/l）

	存储环境
	-20℃-60℃

	工作压力范围
	0.9-1.1atm

	响应时间
	<1s

	防护等级
	IP68

	安装方式
	全部埋入或探针全部插入被测介质


注：以上参数可以任意组合，具体请在官网查看

LoRa通讯参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	内置锂电池或12V DC

	工作频段
	470-510MHz频段

	传输距离
	1000米（默认）/3km（理论极限）

	信号协议
	LoRa私有协议

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结

	外形尺寸
	110×85×44mm3


硬件连接

产品清单
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	土壤传感器
	1台

	LoRa贯桥云盒
	1个（选配）

	12V 电适配器
	1个（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观

 以下是产品的外观尺寸图，您可以根据产品尺寸，合理固定安装传感器，如图所示：

电池供电版本
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电源供电版本

[image: image2.jpg]o °

sasesaa
LoRa

© o





速测方法

选定合适的测量地点，避开石块，确保钢针不会碰到坚硬的物体，按照所需测量深度抛开表层土，保持下面土壤原有的松紧程度，紧握传感器垂直插入土壤，插入时不可左右晃动,一个测点的小范围内建议多次测量求平均值。
埋地测量法
垂直挖直径>20cm的坑，在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁，将坑填埋严实，稳定一段时间后，即可进行连续数天，数月乃至更长时间的测量和记录。
使用说明
如果您也购买了我司的LoRa贯桥云盒，首先使用我司配送的12V电源适配器给贯桥云盒供电。
若传感器是电源供电版本，需要使用我司配送的电源适配器，供电即可；若是电池供电版本，只需按下传感器上的“电源”按键开关即可。
钱两部完成后，传感器和贯桥云盒之间通过无线模块建立连接，等待几分钟，使用传感器专有的ID，在我司服务器即可查看数据。

注：传感器和贯桥云盒连接的建立时间和信号、距离以及传感器默认的上报时间相关

使用注意事项

LoRa贯桥云盒

设备在室外使用，需要放置在比较空旷、无遮挡位置

放置在高4-5米的位置，以增强信号强度和覆盖范围

在室外使用需做好防水处理

贯桥云盒的具体操作，请查看使用说明

LoRa传感器
在室外使用，不能放置在低洼、密闭环境

设备放置在较高位置，增强信号的接收

在室外使用需做好防潮、高温处理

测量时钢针必须全部插入土壤里。
勿暴力折弯钢针，勿用力拉拽传感器引出线，勿摔打或猛烈撞击传感器
测量结冻冰土层时，水分值会偏低不准确，需要用户补偿

出厂默认产品适用于测量普通的黄土地、黑土地、红土地。不适用于对于盐分较大的盐碱地、沙地、或者其他粉末状物体的绝对水分测量，单仍可以表征相对水分差别，对于这类型的水分测量应联系厂家做单独校准。

出厂默认提供1.25米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。
传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过LoRa网络模块和网关建立连接，网关和精讯云服务器通过无线网络建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能或登录网址（http://docs.sennor.net）查看我司精讯云使用手册。
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