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一站式物联网供应平台
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	灌溉控制器

	使用说明书

	JX-KZQ_4G

	Ver1.0


产品简介

产品概述

该灌溉控制器广泛适用于各类农场、牧场，主要用于田间灌溉，农场、牧场水分补给。本产品能够通过按键、云平台两种方式实现对水阀的控制。
功能特点

本产品可通过按键实现对两路电磁阀的控制，也可通过精讯云对灌溉控制器远程发送控制指令，实现远程进行灌溉作业。

设备采用NTP校时，自动获取时间，无需手动调整。
主要参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12V DC

	输出信号
	4G

	上报间隔
	默认3min（可定制）

	响应时间
	≤5S

	工作温度
	-20-60℃

	工作湿度
	15-90%(无凝露)

	网络运营商
	中国移动


硬件连接
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	灌溉控制器
	1台

	吸盘天线
	1根（内置）

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


外观尺寸
以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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接口说明

电源接口12V供电。下面是设备接线端子示意图：
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	端子序号
	端子作用

	1
	接水阀1负极

	2
	接水阀1正极

	3
	接水阀2负极

	4
	接水阀2正极

	5
	接485设备信号A

	6
	接485设备信号B

	7
	接485设备GND

	8
	接485设备VCC（12V）

	9
	接电源负

	10
	接电源正（12V）

	DC
	接DC线，与9/10一处供电即可（12V）


安装事宜

将电缆线根据正确的接线顺序连接底板的接线端子上，然后将底板安装于预定位置。

设备安装需注意以下几点：
1、设备不具备防水功能，安装位置应该远离水源，避免设备进水；

2、避免在易于传热或会直接造成设备过热的地方安装；

3、请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。

4、4G灌溉控制器无485通信功能，无法采集485设备的数据上传上报平台。
产品使用说明
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按键功能说明
	按键
	说明

	菜单键
	长按修改屏幕上显示的时间，屏幕息屏后短按开启屏幕。

	上翻键
	短按开启或关闭水阀1。

	下翻键
	短按开启或关闭水阀2。

	确认键
	用来保存修改数值，或者长按开启背光


指示灯功能说明
	指示灯
	说明

	通信指示灯
	设备上传数据时此灯常亮，上传完灭

	信号指示灯
	上电后常亮

	水阀1状态指示灯
	打开电磁阀1时会亮一下进行提示

	水阀2状态指示灯
	打开电磁阀2时会亮一下进行提示


修改时间
4G设备采用NTP校时，上电后会自动校准时间，用于与平台建立连接。设备采用时控协议，长按菜单键后，上翻键和下翻键不能调整时间；若进入时间设置模式，点击确认键退出设置界面即可。

控制电磁阀开关
本产品可以分别控制2路脉冲电磁阀的开关
在屏幕开启下，短按上翻键会控制电磁阀1的开启或关闭；开启时会从电磁阀1的正极输出一个脉冲信号，以开启脉冲电磁阀，关闭时会从电磁阀1的负极输出一个脉冲信号，以关闭脉冲电磁阀；控制电磁阀2同理。

产品重新上电时，电磁阀1和电磁阀2会先关闭，若断电之前状态为开启，则水阀会再次开启，若为关闭，则水阀不会再次动作。
云端控制和传感器数据上传
精讯云简介
精讯云是一款专门为物联网检测行业推出的通用型物联网Saas云服务平台，解决中小型企业云端难题，针对不同场景提供针对性前端。

精讯云云服务平台具有如下特点：

功能全面：精讯云集合数据采集、远程控制、数据分析、预警发布、决策支持、一体化调动为一体的物联网系统。

特色界面：特色化前端界面，打破了市场上“重连接，轻体验”的困境，为客户提供100%切合的界面与业务逻辑。

中性化设置：可根据自主需求修改和显示登录的系统名称。

兼容性：云端服务器不仅可以采集我司自主研发生产的联网设备，非我司自主研发生产的联网设备的数据也可上报到我司云端服务器。

操作简单：界面简单，按需定制，多种数据显示界面，能够自动生成表格并转发；支持PC端、安卓端手机以及微信小程序等模式查看数据。

如何接入精讯云
精讯云云服务器的接入方式分为两种：

针对支持精讯畅通生态圈的联网设备。

在PC端使用账号登录云服务器，将设备的ID添加到账号内，即可通过PC端服务器查看设备上传数据；

在微信小程序内，通过扫描设备的二维码ID，将设备添加到账号内，即可查看设备上传数据。

若使用非精讯畅通的第三方产品。可按照我司云端服务器的上报对接协议，将数据上传到我司的云端服务器。云端上报具体使用的协议，请和售前或者售后联系。

精讯云的使用

首先需要输入域名（www.sennor.net）进入到平台的登录界面，如下图所示：
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将账号密码填写到相应位置，即可进入云端服务器的主界面；主界面包含了服务器的具体的功能项以及使用帮助说明。如图所示：
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图 精讯云管理界面

精讯云服务器功能包括：数据中心、设备中心、摄像头管理、触发器管理、监控大屏、系统语言的选择和设置等功能。

“数据中心->地图显示”可通过地图形式查看设备绑定的地点以及设备的名称，此种方式可以一次性观察绑定的设备数量，非常直观，适合向政府机构展示使用。

“数据中心->列表显示”可查看绑定设备的数量以及设备的名称，适合统计使用。

“数据中心->图形化显示”可以通过所搜设备的ID，查看数据。

“数据中心->历史数据”可以输入设备的ID，可以查看设备任意时间段上传的数据。

“继电器管理->继电器管理”可以通过搜索设备ID，查看设备数据；点击右上角“添加设备”，可以进行设备的添加，如下图所示：
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图 精讯云设备添加界面


根据界面的提示，进行设备的添加。

（1）“继电器名称”可填写您自己需要的；

（2）“设备编号”即设备的ID，例如：16F3F88714BB,将这组数值填写到“设备号”一栏即可；

（3）“初始密码”一栏，可以填写，也可以不填写，具体根据您自己的需求；

（4）“选择分组”是把设备添加到您分好的组别中，具体的分组根据您的需求；

（5）“设备地址”点击右侧的蓝色坐标箭头，进入地图里，然后拖动地图内部的一个蓝色箭头，进行坐标的定位，确定好坐标后，点击“确认”，最后再点击“添加”，即可完成设备的添加。

云端控制电磁阀开关

本产品外壳上有1个设备ID，将此ID添加至已注册的精讯云账号，登录服务器后，您可以控制电磁阀开关。
添加后，在平台的继电器管理页面中，点击设备ID操作栏中的节点控制按钮进入设备操作页面。
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在节点控制操作页面中，如下图所示：
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在节点控制操作页面中，继电器1控制电磁阀1的开关，继电器2控制电磁阀2的开关。双路4G灌溉控制器继电器3和继电器4按钮无功能。

点击设备ID操作栏中的任务列表按钮进入设备定时任务下发页面。
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首先点击左上角添加任务，如下图。选择要控制的继电器，输入任务名称。4G灌溉控制器有定时开启和关闭，任务控制里互斥动作功能尚在开发中，目前无法使用。之后选择任务开启和结束的时间，点击确认下发定时任务。注意：任务开启时间要比此时下发任务的时间晚，设备才会执行任务。
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