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	模拟量型土壤磷传感器

	使用说明书


产品介绍

产品概述
土壤磷传感器适用于检测土壤中磷的含量，通过检测土壤中磷的含量来判断土壤的肥沃程度，进而方便了客户系统的评估土壤情况。传感器适用于各种土质，可长期埋入土壤中，耐长期电解，耐腐蚀，抽真空灌封，完全防水。
    采用模拟量形式输出，方式灵活，可以输出电流型或者电压型，接线可以采用三线制或者四线制。

适用范围

广泛适用于稻田、大棚种植、水稻、蔬菜种植、果园苗圃、花卉以及土壤研究等。

测量参数

	参数
	技术指标

	测量范围
	0-1999mg/kg

	测量精度
	±2%F.s

	分辨率
	1mg/kg（mg/l）

	响应时间（T90，秒）
	小于10

	工作温度
	5至45℃

	工作湿度
	5至95%（相对湿度）、无凝结

	质保期
	主机质保2年，探头质保1年

	波特率
	2400/4800/9600

	通讯端口
	模拟量型（4-20mA/0-5v/0-10v）

	供电电源
	12V-24V DC

	安装方式
	全部埋入或探针全部插入被测介质

	电流输出类型
	4-20mA

	电流输出负载
	≤600欧姆

	电压输出类型
	0-5V/0-10V

	电压输出负载
	≤250欧姆

	耗电
	<1.15W

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


系统框架图
当系统需要接入一个模拟量版本传感器时，您只需要给设备供电，同时将模拟量输出线接入单片机或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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当系统需要接入多个模拟量版本传感器时，需要分别将每一个传感器接入每一个不同的单片机模拟量采集口或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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使用方法
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入 12-24V 均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485A（部分定制）

	
	蓝色
	485B（部分定制）

	信号
	白色
	电压输出（0-5V或0-10V）

	信号
	绿色
	电压输出（0-5V或0-10V）


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。同时一定注意，电压/电流正输出为有源输出，切不可将电压/电流正输出接到电源正位置，一定会导致烧毁。

出厂默认提供1.5米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。


注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

注意电压型产品非磷磷钾三合一产品，部分电流型为二合一产品，具体测量种类参考产品标签。

注意绿色和白色线均为测试产品得电压输出，无区别。

注意部分产品含有黄蓝线为485A和485B线且可进行485连接上位机通讯，具体使用方法参考《485型土壤磷磷钾传感器使用说明书》。

速测方法
选定合适的测量地点，避开石块，确保钢针不会碰到坚硬的物体，按照所需测量深度抛开表层土，保持下面土壤原有的松紧程度，紧握传感器垂直插入土壤，插入时不可左右晃动,一个测点的小范围内建议多次测量求平均值。
埋地测量法

垂直挖直径>20cm 的坑，在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁，将坑填埋严实，稳定一段时间后，即可进行连续数天，数月乃至更长时间的测量和记录。
注意事项
1、测量时钢针必须全部插入土壤里。
2、避免强烈阳光直接照射到传感器上而导致温度过高。野外使用注意防雷击。
3、勿暴力折弯钢针，勿用力拉拽传感器引出线，勿摔打或猛烈撞击传感器。
4、传感器防护等级 IP68，可以将传感器整个泡在水中。
5、由于在空气中存在射频电磁辐射，不宜长时间在空气中处于通电状态。
接线说明

接线方式
如图所示电流型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；部分定制产品含有蓝黄线，传感器的蓝黄线为485型485A和485B线。传感器的绿色线为磷/磷/钾信号接入采集设备的信号，电压流向为传感器到采集设备；传感器的白色线同为磷/磷/钾信号接入电压采集设备的信号，电压流向为采集设备到传感器；

模拟量参数含义
模拟量4-20mA电流环

	电流值
	磷

	4mA
	0mg/kg

	20mA
	2000mg/kg


计算公式为N=（I-4)*16/2000

    其中I的单位为mA，P的单位是mg/kg。

    例如当前情况下采集到的数据Iout+是20mA，此时计算磷的值为2000mg/kg。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	磷

	0V
	0mg/kg

	10V
	2000mg/kg


    计算公式为N=10/2000*V
    其中V的单位为伏（V）,P的单位是mg/kg。

    例如当前情况下采集到的数据Vout+是10V，此时计算磷的值为2000mg/kg。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	磷

	0V
	0mg/kg

	5V
	2000mg/kg


    计算公式为N=5/2000*V
     其中V的单位为伏（V），P的单位是mg/kg。

    例如当前情况下采集到的数据Vout+是5V，此时计算磷的值为2000mg/kg。
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