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产品简介

产品概述

随着经济科技发展，推动了城镇智慧化的发展，研发出智慧城市、智慧照明、智慧公厕、智慧井盖等一系列产品。其中，井盖丢失问题不仅会造成经济损失，更重要的是会带来严重的城市交通安全的隐患。

JXCT-3001-ZH系列传感器是一款基于无线网络的电池供电的新型一体化传感器，传感器集合了感知+传输二合一功能，不需要其他任何外部设备与供电，仅仅部署一台传感器即可实现物联网检测。

LoRa无线网络是目前新型的一种基于蜂窝的窄带物联网，功耗非常低，同时具有更高的连接质量。
传感器通过远程查看角度的改变以及定位，来判断井盖是否发生异常，还可以检测井内气体、水位等参数；不仅降低了人工成本，同时可以保证巡检人员的人身安全。
功能特点

采用高精度的GPS定位芯片，响应速度快，定位准确
低功耗，使用寿命长
采用进口探头，精度高，零点漂移小，准确性高

具有倾角、定位以及报警检测

具有防水性能好、便于安装

传输距离：城镇可达1 Km ，郊区可达3Km

工作频率：ISM 频段 包括470-510 MHZ等

容量：一个网关可以连接上千上万个LoRa节点

安全：AES128加密

传输速率：几百到几十Kbps，速率越低传输距离越长
参数指标

通讯参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	内置锂电池或12V DC

	工作频段
	470-510MHz频段

	传输距离
	1000米（默认）/3km（理论极限）

	信号协议
	LoRa私有协议

	GPS定位时间
	≥1min

	GPS定位误差
	≤10-15m

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	0-95%（相对湿度）、无凝结


探头参数

	参数名称
	参数内容

	可燃气体范围
	0-100%LEL

	分辨率
	0.1%LEL

	H2S气体范围
	0-100ppm

	分辨率
	0.01ppm

	CO气体范围
	0-1000ppm

	分辨率
	0.1ppm

	O2气体范围
	0-30%

	分辨率
	0.1%

	液位范围
	0-10m

	分辨率
	0.01m


注：产品的参数组合，参考我司产品网站详情

硬件连接

产品清单

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	天线（内置）
	1只

	锂电池
	3个

	LoRa网关
	1个

	SIM物联卡
	1张（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品说明

产品外观尺寸

下图是产品的外观尺寸图，根据尺寸进行合理安装，如图所示：
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产品细节

下图是产品的具体细节说明，如图所示：

安装孔

[image: image3.png]10
Isosa00138





防水接头

[image: image4.png]"!

=





透气孔
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使用说明
如果您也购买了我司的LoRa贯桥云盒，首先使用我司配送的12V电源适配器给贯桥云盒供电。
若传感器是电源供电版本，需要使用我司配送的电源适配器，供电即可；若是电池供电版本，只需按下传感器上的“电源”按键开关即可。
前两部分完成后，传感器和贯桥云盒之间通过无线模块建立连接，等待几分钟，使用传感器专有的ID，在我司服务器即可查看数据。

注：传感器和贯桥云盒连接的建立时间和信号、距离以及传感器默认的上报时间相关

使用注意事项

LoRa贯桥云盒

设备在室外使用，需要放置在比较空旷、无遮挡位置

放置在高4-5米的位置，以增强信号强度和覆盖范围

在室外使用需做好防水处理

贯桥云盒的具体操作，请查看使用说明

LoRa传感器
在室外使用，不能放置在低洼、密闭环境

设备放置在较高位置，增强信号的接收

在室外使用需做好防潮、高温处理

尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确,如变频器/电机等
安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备
传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过LoRa网络模块和网关建立连接，网关和精讯云服务器通过无线网络建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能或登录网址（http://docs.sennor.net）查看我司精讯云使用手册。
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