    一站式物联网供应平台
[image: image23.png]B &if7E





	人工智能虫情监测系统使用说明书

	JXBS-ZN-CQJC

	Ver1.0

	


[image: image1.png]


[image: image24.jpg]EStENERE F R AR AT

Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.




	

	第1章 产品简介


1.1 产品概述
随着科技发展，传统的工艺的灭虫技术已经不能适应现代农业、林业、牧业等领域的发展需求，因此具有现代化灭虫技术的系统应运而生。

我司推出了一款新一代符合GB/T24689.1-2009标准的灭虫监测系统，本系统主要利用现代光、电、数控技术、无线传输技术、物联网技术、构建出一套害虫生态监测及预警系统。

系统集害虫诱捕和拍照、环境信息采集、数据传输、数据分析于一体，实现了害虫的诱集、分类统计、实时报传、远程检测、虫害预警和防治指导的自动化、智能化，同时具有性能稳定、操作简便、设置灵活等特点。

1.2 功能特点
我司研发设计的虫情监测系统，克服了传统灭虫工艺的不足，具有以下功能：

（1）可以对农林害虫完成自动诱、杀处理，克服了传统测报职业饱受毒药危害，且保护了环境。

（2）运用无线技术，可以根据不同作物分别建立标靶虫情信息采集点，大大提高测报准确度。

（3）实现农林业野外实时虫情自动成像、远程实时传输。

（4）实现野外全天候无人值守自动运行工作。

（5）利用虫情测报自动采集系统，掌握昆虫活动时间、活动种类和天敌数量，指导是否需要人工防控来平衡靶标植物生物链的效果。

（6）利用虫情监测系统，结合我司物联网远程监控系统，实时掌控、监测靶标植物危害状态，为管理者及时进行防控提供决策依据。

1.3 产品优势

（1）远红外处理虫体：致死率不低于98%，虫体的完成率不小于95%；同时杜绝农药化学物品对人员的健康造成的侵害，以及对周围环境造成的污染。

（2）雨控装置：自动控雨技术可以有效将雨水和昆虫分离。

（3）光控装置：自动光控技术可以实现晚上自动开灯，白天自动关灯；且在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。

（4）虫体识别功能：内置500万像素摄像头，保证每个时间段诱惑的昆虫不混淆。

（5）GPS定位功能：每台设备都装有GPS定位，可以展现在远程平台界面，方便用户查看以及具有防盗的功能。

1.4 产品参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	220V AC

	诱虫光源
	20W 黑色灯管（主波长365nm）；光通量为2700lm-2920lm

	虫体标本处理
	红外加热

	撞击屏
	互成120度角，单屏尺寸：长595±2mm，宽213±2mm，厚5mm

	虫处理面积
	257.5mm*262mm

	红外虫体处理仓温度
	工作15分钟后到达85±5℃

	灯管启动时间
	≤5s

	网络摄像机
	500万像素

	识别方式
	区域卷积神经网络

	通讯方式
	以太网（默认）/4G/WIFI

	工作方式
	晚上自动开启检测，白天自动关灯待机

	工作温度环境
	0-40℃

	工作湿度环境
	0-95%（相对湿度）、无凝结

	功率
	待机≤5W；整灯功率≤450W

	绝缘电阻
	≥2.5MΩ（漏电保护）

	尺寸
	1740*700*600mm


1.5 系统框架图
下图是我司虫情系统的框架联系图，如图所示：
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1.6 应用领域

我司设计研发的虫情监测系统，可广泛使用于农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域，如图所示：
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1.7 监测昆虫种类

下面表格是我司虫情监测系统可以监测的昆虫种类，如表所示：

	虫子名称
	普通蛾
	曲线蛾
	金龟子
	蟋蟀

	
	黄黑蛾
	瓢虫
	小白蛾
	黑翅蛾


第2章 硬件连接

2.1 设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	虫情检测柜体
	1套

	配件
	若干

	保修卡/合格证
	1份


2.2 产品外观

下图是产品的尺寸以及部件结构说明图，如图所示：
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固定底座尺寸
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2.3 安装和使用说明

2.3.1 安装步骤

（1）选择好虫情检测柜体安装位置，再根据底座固定尺寸进行打孔。

（2）将虫情检测柜体下面的四角抬高焊脚的4个膨胀螺丝孔位对应好。

（3）使用我司配送的膨胀螺丝固定虫情检测柜体下面的4个孔位即可

2.3.2 使用说明

（1）首先给虫情检测柜体供220V交流电。

（2）使用我司配送的柜体钥匙，将虫情检测柜体打开，箱体内部有一个开关，按下开关设备开始工作。

2.4 注意事项

（1）虫情检测柜体安装位置应选择平坦硬质水泥高台地面

（2）避免在高温或者零下温度地带安装使用

（3）尽量远离大功率干扰设备，以免影响设备的正常运行工作,如变频器/电机等
第3章 虫情管理系统
3.1 系统简介
虫情管理系统，是我司研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。同时提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。
3.2 系统优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

3.3 系统使用操作

首先使用浏览器登录虫情检测系统网址，输入账号密码进入系统的主界面，主界面包括了首页即主页、虫情站、虫类信息、预警设置、预警记录、设备管理、抓拍记录以及清洁记录。
3.3.1 首页
进入的首页面，在页面中上的位置展示一些基本信息。其中包括当前设备的总数，即当前用户持有的所有设备，以及区分用的在线设备数量。今日预警次数，累计共预警次数，累计推送提醒的预警次数。如图所示：
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首页地图主要用户监测虫情站的分布、预警状态、在线状态等。当看到离线设备后可以直接点击，根据负责人直接联系。还包括了七日的预警次数柱状图，从当前日向前推7天，以天为单位展示每天的预警次数，如图所示：
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3.3.2 虫情站

每一个虫情站就相当于一台设备，每一台设备每采集一次都会生成一份报告，并记录在抓拍记录里。对应的每一个小图标都有对应的解释。如图所示：
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虫情站图片是可以点击的，会直接打开一个虫情报告页面，并且页面的报告是最新一次的采集数据；在识别报告中包括了本次识别报告和上一次的识别报告，方便进行对接。报告中包括了报告的识别时间，识别的图片，识别的总虫子处理，每一类虫子各多少只，以及最最重要的防治建议。如图所示：
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当预警灯为红色状态后标识此虫情站有预警。报警灯会变成红色，然后添加一条预警记录；如果用户设置了推送的话还会向客户的手机或者邮箱推送一条信息；内容有默认的内容，也可用户自行定义。如图所示：
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系统也会显示简易的报告，如图所示：
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3.3.3 虫类信息

虫类信息，主要标识了每一类虫子的防治建议。方便进行查阅和记录，防治建议可以直接被虫情报告所调用，可以直接看报告即可；也可直接根据虫类名称搜索即可，如图所示：
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3.3.4 预警设置

预警检测，主要用于虫情站的预警监测和预警的推送。
当用户要对某一台设备添加了某一类虫子的预警后，此设备每采集一次就会进行一次判断。当满足与监测条件后会进行记录，并向预先设置好的手机或邮箱推送预警记录。如图所示：
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预警监测包括两种检测情况，第一种是用户自主设置的监控，第二种是系统自主进行的智能监控。每次预警以三天稳定期为一个单位，并取值平均数，以第四天的值作为比较，如果超过50%会进行预警。
例如：虫情站连续三天监测玉米螟类虫子波动在10-15之间，三天平均值为13。当第四天的时候此值一下越到19或更高，系统会立即记录，并作出警报。如果此账号在别的预警中预留了手机和邮箱，系统会根据最近一次预留的号码同时进行推送，格式为默认格式。

除此之外还可对预警进行开关，比如一个预警只有在3至5月时有用，那么就可以在3至5月开启，其余时间关闭。
3.3.5 预警记录

预警记录，可以查看所有设备的预警记录，以及预警的虫类信息和预警值。同时可以根据设备号查询某台设备的预警信息，如图所示：
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3.3.6 设备管理

设备管理主要是用户管理摄像头的拍照上传间隔、设备清洁以及立即拍照功能。如图所示：
[image: image20.png]T 2121221221 e o 2121 112090327 4119
| e 212y e o 2 112.0903.27 4119
T 1223123221 e o iz 112090327 4119
[ 122122 22129120 me o 2 112090327 4119
| coomn soraseacosTo e o =y n2oseazrans 2020052013
| coooer sraczenzentz me oo wmmn 1220002375119
| coovomor aconrrizAIte e 1o i 1zoaarome 2020052018
— ' — —





立即拍照功能：当执行此功能后摄像头立即捕捉当前画面并上传，立刻识别，生成报告，节省了人为损耗的时间以及人力。

上传间隔设置：设备默认的采集上传间隔为五分钟；上传间隔可以修改，根据实际需求进行设置即可。
设备清洁：有一些种类的虫子会比较脆弱，当被杀死后可能导致肢体乱飞，如果飞到镜头上就会导致镜头模糊，或者某一段区域无法拍摄和识别，造成影响，为了减少人为频繁的去清洁和打扫，采用线上清洁的方式。设备每天凌晨0点会自主清洁一次。其余时间需要用户自主点击清洁，每一次清洁都会生成清洁记录。

3.3.7 抓拍记录

抓拍记录，包含所有定时抓拍和主动抓拍的记录，以时间进行倒序，最新一次的在最上方，依次向下，并且标有识别数量和识别内容，以及抓拍到的图片，如图所示：
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3.3.8 清洁记录

清洁记录，记录了所有设备的清洁时间，方便用户进行观测和记录。也可以查看某一台设备的清洁时间，如图所示：
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第4章 附录

4.1 补充说明

我司虫情监测系统开放对外图片上传接口，接口如下：http://ip+port/uploadCameraPhoto
	参数名
	描述
	获取方式
	类型(Java)

	token
	加密的token认证
	由平台分配的token
	String

	userName
	用户名
	登录平台用的账号
	String

	deviceNumber
	设备编号
	需要被记录的设备
	String

	img
	需要被识别的图片
	自主上传
	MultipartFile


注：此接口主要针对于拥有开发能力或自主上传图片的用户所开放的接口
4.2 质保与售后
质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。

2          
3

