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	使用说明书
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产品简介

产品概述

4G传感器是是一款基于4G移动网络进行数据传输的传感器，无需专门的通信线路，依托无处不在的手机信号网络可实现物联网检测。

设备采用高灵敏度数字探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点，能够全天候、连续、自动的监测气象的因素，迅速、准确的收集监测数据，并通过网络传输至软件数据平台。


气象站可以广泛应用于用于水产养殖气象监测、机场环境监测、农业气象监测、以及大气环境空气质量在线实时监控。
产品优势
大气环境中粒子数浓度的传感器模组。传感器采用国外进口处理的芯片以及感光元件，通过微处理器进行信号的采集、处理并通过数字接口形式输出，实时准确检测大气环境中不同粒径的质量浓度
系统配件均采用高防水材料与设计，适应从南到北的应用环境。

专业气象组件，气象组件均由高精度、高可靠性传感器组成。

高集成性、产品采用IC级别集成，全部组件为原厂生产，绝非各地集成厂商可比。

一致、稳定、可靠

零点漂移小，重复性好

低功耗、寿命长

灵敏度高、响应速度快

产品经过EMC和EMI测试，抗干扰能力
参数指标
4G参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	5V DC

	传输接口
	4G无线信号传输

	频段制式
	FDD-LTE、TDD-LTD、TD-SCDMA、UMTS、EV-DO、CDMA、GSM

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信的4G、3G、2G全网通

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结


传感器参数(任意选配）
	技术参数
	测量范围
	分辨率
	精度
	单位

	温度
	-40-80
	0.1
	±0.2
	℃

	湿度
	0-100
	0.1
	±3
	%RH

	风速
	0-60
	0.1
	±0.3
	m/s

	风向
	16方向
	1方向
	-
	-

	CO2
	0-5000
	1
	±50+3%
	ppm

	PM2.5
	0-999
	1
	±10F.s
	ug/m3

	PM10
	0-999
	1
	±10F.s
	ug/m3

	大气压
	10-1200
	0.01
	±0.1
	mbar

	光照度
	0-200000
	1
	±7%
	Lux

	噪声
	30-130
	0.1
	±1.5
	dB

	二氧化氮
	0-20
	0.1
	±3F.s
	ppm

	二氧化硫
	0-20
	0.1
	±3F.s
	ppm

	一氧化碳
	0-1000
	0.1
	±3F.s
	ppm

	臭氧
	0-20
	0.1
	±3F.s
	ppm

	土壤温度
	-40℃-80℃
	0.1
	±0.5
	℃

	土壤湿度
	0-100
	0.1
	0-53%范围内为±3%;

53-100%范围内为±5%
	%RH

	蒸发量
	0-200
	1
	±1
	mm

	太阳总辐射
	0-1500
	1
	±3F.s
	W/m2



	光合有效辐射
	0-2000
	1
	±3F.s
	W/m2



	紫外线
	0-1500
	1
	±3F.s
	W/m2


系统组成
本产品由四部分组成，包括参数检测终端百叶箱、防水LED看板、立杆支架三部分组成。

百叶箱传感器（种类自由搭配）

485外接传感器(选配）
LED屏幕（选配，尺寸可订制）
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联动中控显示箱（选配）
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中控箱配置一个7寸超大触控屏幕（界面显示可订制），用来实时显示系统状态并设置联动功能、微调相关参数。
立杆

我司使用的高碳钢材的立杆支架，稳定、牢固，质量高，如图所示：
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注：立杆的规格有多种，可联系我司客服或者在官网查看，根据需求选择购买

太阳能系统（选配）

太阳能供电系统包括18W太阳能电池板（默认）、一块7Ah（默认）大容量蓄电池、太阳能控制器，以及中控箱（内部放置太阳能控制器以及蓄电池）。
安装设备前请检查设备清单：

	
	名称
	数量

	
	外接传感器（选配）
	

	
	中控箱（选配）
	1个

	太阳能系统（选配）
	太阳能控制器
	1个

	
	太阳能电池板
	1块

	
	蓄电池
	1块

	LED屏幕（中英文）
	3*3（默认）
	选配

	
	4*4
	

	
	6*6
	

	百叶箱
	传感器（内置4G通讯0
	1


硬件连接
传感器说明
3.1.1百叶箱

百叶箱底部有两个航空插口，位于中间的3P航空插口用来连接供电设备，5V供电，用户可根据需求选择屏幕或者5V电源适配器来给百叶箱供电。4P航空插口通过一根一拖多的连接线来连接各种485传感器（例如风速、风向、雨雪、雨量等485设备），如下图所示：
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温馨提示：部分订单含有气体类传感器，有可能会有两个百叶箱，届时按照线上贴的“接另一个百叶箱”标签接好即可。

3.1.2 485传感器

485传感器根据订单需求不同，种类也不同，主要有风速、风向、雨量、雨雪、蒸发量、太阳总辐射、光合有效辐射、土壤三合一、紫外线、土壤氮磷钾、叶面温湿度等各种485传感器可供客户选择。

下图以雨雪传感器为例：
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连接485设备通常都配有一根一拖多的连接线，一端为4P航空头，连接百叶箱的传感器接口，另一端为多根末端为螺纹的线，用于连接485传感器。
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将485设备的螺纹接头接到对应的一拖多线上即可。
太阳能供电系统连接说明
太阳能供电系统包括18W太阳能电池板（默认）、一块7Ah（默认）大容量蓄电池、太阳能控制器，以及太阳能控制箱（用于放置太阳能控制器以及蓄电池）。太阳能控制箱内通常会配有太阳能控制器的接线图，按图接线即可。
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中控箱（内含7寸触摸彩屏）说明
触摸屏控制板上面标有电源、联动1和联动2、以及连接百叶箱的通讯线，如下图所示：
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中控箱内置一个交流220V转直流12V的模块，用户按照线上贴的标签连接220V电源即可。
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产品安装

产品安装步骤

有LED屏幕设备安装
百叶箱、风速风向传感器

取出横杆和铁片，使用配套的螺丝将横杆固定在立杆上；然后再使用配套的螺丝将传感器固定在横杆上；同时使用螺丝将避雷针固定在立杆顶端。

风向传感器安装时，传感器底部有标识“N”，标识安装时正对着“北”

LED屏幕
将LED大屏幕正面朝下放置在地面上，此时传感器已经安装到了横杆上注意不要磕碰地面损坏传感器
LED灯板是有强力磁铁吸附在屏幕上，在安装过程中可能会因为剧烈晃动会导致屏幕脱落，无需担心只需要将脱落的屏幕灯板原样放回即可，磁铁自动吸附

用抱箍将LED屏幕将固定到立杆上，注意要拧紧螺丝。如下图所示：
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太阳能供电系统设备安装
百叶箱、风速风向传感器

取出横杆和铁片，使用配套的螺丝将横杆固定在立杆上；然后再使用配套的螺丝将传感器固定在横杆上；同时使用螺丝将避雷针固定在立杆顶端。

风向传感器安装时，传感器底部有标识“N”，标识安装时正对着“北”

雨量传感器

取出雨量支架，使用我司赠送的螺丝，将雨量固定在支架上（保持水平），再取出抱箍，使用螺丝将支架固定在立杆合适的位置

太阳能板、中控箱

取出抱箍和螺丝，将太阳能板和中控箱固定在合适的位置

按照上述步骤，组装完成，如图所示：
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注：传感器之间的接线请参考第二章的接线说明即可。

固定立杆

将立杆竖起，按照立杆底部过空的方位在平坦坚硬的水泥地面上用钻孔机钻入四个可放入膨胀螺丝的孔，不宜太大影响固定。
用膨胀螺丝压上垫片夹紧立杆拧入打好的孔，注意要拧紧膨胀螺丝。如图所示：
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传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过4G网络和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能
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