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第1章 产品简介
1.1 产品概述
CORS账号精讯畅通基于RTK（载波相位差分）技术开发，能够为全国大部分地区提供数据服务的厘米级高精度定位服务。账号可用于监测检测、自动驾驶、测量测绘、智慧港口、精准农业等多个领域及方向。
1.2 产品特点
速度快，数据稳定
厘米级响应
基准站网络密集，覆盖全国各地
基准站网建设速度快，运维质量高
全国统一坐标基准，支持跨省作业
适配各种主流测量测绘终端，开机自动连接服务
无需建设临时基站，减少作业耗时，提升作业效率
1.3 应用范围
广泛应用于测量测绘、智慧农业、无人机、智能驾驶等领域
第2章 账号参数
	IP地址
	IP:sdk.pnt.10086.cn
IP:117.135.142.201

	端口号
	8001对应CGC2000坐标
8002对应WGS84坐标系
8003对应ITRF2008坐标系

	接入方式
	三星/四星仪器使用RTCM33-GRCE
双星仪器使用RTCM30-GR

	运营商
	电信手机卡APN：ctnet/移动手机卡APN：cmnet
联通手机卡APN：3gnet


第3章 账号须知
1. 账号激活
购买套餐或账号后，请联系客服激活
2. 退款问题
激活后的账号无法退款，15天内的账号，激活后不能退款；30天及以上账号，若激活天数少于账号天数二分之一可退一半，大于等于账号天数二分之一不予退款
3. 快速发货
无特殊情况，工作日付款的订单，当天发货
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