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产品简介

产品概述

JXBS-3001-DBWY_NB叶面传感器是一款基于NB-IoT网络的电池供电的新型一体化传感器，传感器集合了感知+传输二合一功能，不需要其他任何外部设备与供电，仅仅部署一台传感器即可实现物联网检测。

NB-IoT网络是目前新型的一种基于蜂窝的窄带物联网，功耗非常低，同时具有更高的连接质量。
地表位移监测仪是测量地表相对位移的一种仪器；原理是通过检测滑坡周边的相对稳定点与滑坡监测点（水平位移点）的相对位置变化，得到每一监测点的相对位移量，从而判断地表情况，是一种双向位移装置。

功能特点

实时无线监测、数据远程传输、无人值守
应用范围广，不受地形起伏限制
完善的软件服务，集实时检索、报警预测为一体

可以实现恶劣环境下的位移测量，特别是不受暴雨、大雾和夜间的影响
多数据中心，实现数据可靠备份
高集成性、产品采用IC级别集成，全部组件为原厂生产，绝非各地集成厂商可比

自动网络上报，提供高可靠度集成平台

设备由高精度、高可靠性传感器组成
产品优势
产品高精度、稳定、可靠

零点漂移小，重复性好

良好的抗损、抗老化、耐腐蚀特性

防护等级符合各项标准、结构刚性良好

灵敏度高、响应速度快

产品经过多种测试，抗干扰能力强
低功耗、寿命长

主要参数

基本参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	内置锂电池/12V DC

	电池工作时长
	≥3年

	上报间隔
	≥10min

	采样间隔
	10-720分钟可设置

	通信制式
	移动/电信/联通NB-IOT网络

	响应时间
	一般小于15秒


传感器参数

	参数名称
	参数内容

	位移量程
	0-3000mm（可选）

	位移精度
	≤0.2%F.s

	倾角精度
	0.1°

	拉线测量范围
	0-5m

	方向位移灵敏度
	0.1mm

	方向灵敏度
	≥5mm/s2


NB参数
	参数名称
	参数内容

	传输接口
	NB-Iot

	频段制式
	B3/B5/B8

	输出功率
	23dBm±2dB

	灵敏度
	-114dBm（无重传）

	
	-130dBm（开启重传）

	天线
	Pads

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信NB-Iot


硬件介绍
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	位移监测仪
	1台

	天线（内置）
	1只

	电源适配器（选配）
	1个

	SIM物联卡
	1张

	保修卡/合格证
	1份


外形尺寸

下图是产品的外观尺寸图，根据尺寸进行合理安装，如图所示：
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设备接口说明

产品根据需要会选择使用外置天线，使用外部天线时，在运输过程中天线与设备是分离的，请将天线拧到设备上安装使用。
传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过NB-IOT网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能
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